
[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАЛЕСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
КрасногвардейскОГО районА оренбургской ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
20.02.2023                                                                                                                 № 10-п
с. Залесово
Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования Залесовский сельсовет
Красногвардейского района Оренбургской области на 2023 год
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 7 декабря 2011года №416-ФЗ 135-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района постановляю:
1.Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района согласно приложению.
2.Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению в сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельсовета                                                                              Н.Ф.Пастухова
Разослано: в дело, отделу экономики администрации района, прокурору района.
СХЕМА
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАЛЕСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
2023 год
Введение
Схема водоснабжения муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на период до 2032 года  разработана на основании следующих документов:
- технического задания, утверждённого Главой сельсовета муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области;
- Генерального плана муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области; 
А так же в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».
Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.
Схема водоснабжения содержит:
- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;
- прогнозные балансы потребления питьевой  воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений;
- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;
- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем   холодного водоснабжения;
- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем   холодного водоснабжения;
перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические.
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:
Водоснабжение:
- магистральные сети водоснабжения;
- водозаборы;
Паспорт схемы
Наименование.
Схема водоснабжения муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области.
Инициатор проекта (муниципальный заказчик).
Глава сельсовета муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области.
Местонахождение объекта.
Россия, Оренбургская область, Красногвардейский район, Залесовский сельсовет
Нормативно-правовая база для разработки схемы.
- Федеральный закон от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»;
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;
- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г.;
- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».
Цели схемы.
- развитие систем централизованного водоснабжения для существующего жилищного фонда в период до 2032г.;
- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;
- улучшение работы систем водоснабжения;
- повышение качества питьевой воды, поступающей потребителям;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Способы достижения поставленных целей.
Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия: 
- установка приборов учёта;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Сроки и этапы реализации схемы
Схема реализации в период с  2023 по 2032 годы. В проекте выделяются два этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:
Первый этап: 2023-2025 г.
- капитальный ремонт существующего водопровода в с. Залесов по ул. Мира ;
- поэтапная перекладка существующих водопроводных сетей;
- замена насосов 
Второй этап: 2026-2032г.
- капитальный ремонт существующего водопровода с. Залесово, по ул. Советская 
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы.
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населённых пунктов. 
2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
3. Реконструкция и замена  устаревшего оборудования  и сетей.
4. Увеличение мощности систем водоснабжения.
5. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.
6. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.
7. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определённых для существующего жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения.
8. Увеличение мощности систем водоснабжения. 
Контроль исполнения инвестиционной программы
Оперативный контроль осуществляет глава муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области в соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении.
Общие положения
Схема водоснабжения и водоотведения  муниципального образования Залесовский сельсовет - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развитие с учетом правового регулирования.
Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района являются: Федеральный закон от 07.12.2011 ода №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Генеральный план поселения. Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.
Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу  водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения на территории поселения.
Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:
- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;
- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
- обеспечение жителей муниципального образования Залесовский сельсовет водой нормативного качества, в достаточном количестве;
- обеспечение жителей муниципального образования Залесовский сельсовет при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.
Сведения о водоснабжении по поселению
Общая площадь территории – 13024 га
Численность населения - 329 чел.
Общая площадь жилищного фонда (2023г.)- 9285 кв.м.
Водоснабжение муниципального образования Залесовский сельсовет осуществляется разными способами:
- жители с.Залесово имеют централизованное водоснабжение;
- жители с.Владимировка пользуются водозаборными скважинами, построенными на личных участках;
На территории муниципального образования Залесовский сельсовет расположены  2 артезианские скважины, являющиеся собственностью поселения и переданы в хозяйственное ведение  ООО «СКС» Подольского сельсовета Красногвардейского района.
Выполняют работы и оказывают услуги по водоснабжению  ООО «СКС», в том числе:
- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно- питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;
- подключение потребителей к системе водоснабжения;
- обслуживание водопроводных сетей;
-  установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;
- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.
Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ:
- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.
Взаимоотношения предприятий с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организации технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают их надлежащее использование и сохранность.
Проектные решения
Проектные решения водоснабжения муниципального образования Залесовский сельсовет базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе Генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.
Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная – по назначению.
Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды сельхоз- предприятий,  на пожаротушение.
Водоснабжение муниципального образования Залесовский сельсовет осуществляется из 1 водозаборной скважины:
с. Залесово:
скважина №2- 6,25м.3м/час, насос ЭЦВ
Протяженность водопроводной сети составляет 6500 метров, резервуара воды нет.
Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему водопроводных труб диаметром 50-200мм. Материал, из которого выполнен водопровод: метал, асбоцемент, полиэтилен. 
	                                                      Место расположения
	Дата постройки
	Протяженность,  м.

	с.Залесово
	1975 год
	6500

	
	
	

	Итого:  
	
	6500


Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается администрация сельского поселения. Источниками водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используется глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей. Отсутствие генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования. С 2020 года заменено 1500 метров водопроводных сетей в с. Залесово.
Система водоснабжения муниципального образования Залесовский сельсовет планируется централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием, утвержденной схемой теплоснабжения. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды.
Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода.
Ввиду длительной эксплуатации водопроводных сетей снижен уровень подготовки воды питьевого качества.  Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.
Часть населения (с Владимировка и с. Залесово) Залесовского сельсовета пользуются водой в хозяйственных целях из собственных колодцев и скважин от 5-20 м. глубиной. 
 Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:
1.Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).
2. Отсутствие зон санитарной охраны. Либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов. Вода исследуется ежегодно на наличие микроорганизмов .
3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.
4. Отсутствие современных технологий водоочистки.
5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.
6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления .
Направления развития централизованных систем водоснабжения
Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования Залесовский сельсовет, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:
- строительство резервных водозаборных скважин;
- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.
Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу диаметр. 110-63 мм.  их полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.
На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл. 11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Для учета расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.
Водомерным узлом оснащена скважина. Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной зоны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.
В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:
- в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц,  не работающих на головных сооружениях;
- в зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02
Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения                     Залесовского сельсовета
Износ водопроводной сети составляет 70%. При таком состоянии водопроводной сети, необходима замена и реконструкция системы водоснабжения.
Так администрация Залесовского сельсовета запланировала мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за счет областных средств и собственных.
	№п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования

	Объём финансиров.
Всего(тыс. руб.)
	2023
год
	2024
год
	2025
год
	2026
год
	2027
год

	 1
	Замена старого водопровода на новый по ул. Советская  
	Областной бюджет.
Местный бюджет.
	3,8
	  0,6
	0,6
	 0,6
	1,0
	 1,0

	 4
	Благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения
	Областной бюджет.  Местный бюджет
	2.0
	
	 2,0
	
	
	

	
	Итого
	
	5.8 млн. руб.
	
	
	
	
	


Существующие балансы водопотребления
 Таблица водопотребления по Залесовскому сельскому поселению на 2023 г. .

	Потребитель
	Наименование расхода
	Ед-ца изме- ре- ния
	Кол-во
	Средне суточн. норма  на ед. изм. 
	Водопотребление

	
	
	
	
	
	Сред.сут.м³/сут
	Годовое т.м³/год
	Макс.сут.м³/сут
	Макс.час.м³/час

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	с. Залесово
	
	
	
	
	
	
	
	

	Существующее положение 
	Хозпитьевые нужды
	чел
	329
	160/160
	14,20
	5,18
	16,46
	3,10

	
	Неучтённые расходы
	%
	10.0
	-
	 11,80
	 4,31
	11,80
	1,51

	
	Полив
	чел
	 329
	50
	4,64
	 1,15
	27,20
	-

	
	  
	
	
	
	 
	 
	 
	 


Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Предварительный расчет стоимости выполнения работ.
Общие положения.
В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. 
В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.
В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.
Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.
Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2023, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2023 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.
Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2026 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.
В расчетах не учитывались:
- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;
- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;
- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;
- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;
- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории; 
- особенности территории строительства.
Ожидаемые результаты
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.
2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения .
4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района.
5. Увеличение мощности системы водоснабжения .

