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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАЛЕСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
КрасногвардейскОГО районА оренбургской ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.12.2013                                                                                                      №  77-п 
                                                          с. Залесово
Об утверждении схемы теплоснабжения
муниципального образования  Залесовский сельсовет                  Красногвардейского района Оренбургской области
     В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и на основании Устава муниципального образования  Залесовский  сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области:
1.Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения муниципального образования  сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области, согласно приложению.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению на портале муниципальных образований в сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава сельсовета                                                                             Т.И. Синицына                                                                      
Разослано: в дело, администрации  района, информационные стенды- 2 экз, прокурору район

 Приложение 
к постановлению
 администрации сельсовета
от   26.12.2013 №   77-п
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
села Залесово, села Владимировка 
Залесовского сельсовета
Красногвардейского района
Оренбургской области 
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Введение
Основанием для разработки схемы теплоснабжения Залесовского сельсовета  Красногвардейского  района является:
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
Генеральный план   сельского поселения.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства Залесовского сельсовета. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

          При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

«Генеральный план   сельского поселения»;

проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям.

эксплуатационная документация (расчетные температурные графики,

гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей;

конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска тепла, топлива;

В качестве расчетного срока при разработке Схемы, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» принят 2013-2028 гг.

                                                     1.Общие положения
Схема теплоснабжения села Залесово, села Владимировка, Залесовского сельсовета разработана с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей при минимальном воздействии на окружающую среду с учетом прогноза развития до 2028 года. Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику перспективного развития систем теплоснабжения  Залесовского сельсовета.
II. Характеристика Залесовского сельсовета
Административно-территориальное муниципальное образование Залесовский сельсовет  входит в состав Красногвардейского  района Оренбургской области. 

Территория Залесовского сельсовета расположена в климатическом районе III-A. Климат резко-континентальный, засушливый. Основные черты климата - зима холодная, малоснежная, лето жаркое с частыми суховеями, быстрый переход от зимы к лету, короткий весенний период, недостаточность атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность процессов испарения и обилие прямого солнечного освещения в течение весенне-летнего сезона. 
Средняя месячная температура июля  +19 градусов, января – минус 14 градусов.
Наиболее низкая температура года - 420С, высокая +380С. 
Количество осадков составляет в среднем 300-450 мм в год. Наибольшее количество осадков приходится на теплое время года.
Безморозный период составляет в среднем 150 дней в году. Снеговой покров в среднем залегает 145-150 дней, а его высота в конце зимы составляет от 25-35 см. Последние морозы регистрируются в конце апреля, первые – в начале октября.   Сумма температур выше +100С на территории МО превышает 26000.
Преобладающее направление ветров зимой – юго-восточное, летом – северо-западное.  Летом в сельсовете, как и во всей области, преобладает континентальный тропический воздух. Он приходит из полупустынь Казахстана или же формируется на месте путем прогрева. В результате этого почти ежегодно наблюдаются засушливые и суховейные периоды. Суховеи зачастую сопровождаются температурами порядка 400 и относительной влажностью 5-10%.
Глубина сезонного промерзания суглинков и глин 1,66м., супесей – 2,46м. Снеготаяние начинается во второй половине марта и сопровождается бурным вскрытием рек. 
В состав  Залесовского  сельсовета  входят два населенных пункта:       с. Залесово, с. Владимировка.

Площадь сельсовета на 01.01.2013 г. –  13024 га.

Административным центром Залесовского сельсовета является             с. Залесово.

На территории населенных пунктов Залесовского сельсовета теплоснабжение осуществляется индивидуальными источниками тепловой энергии и отопительными котельными.

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)  осуществляется: 

- в с. Залесово  - в частных  и двухквартирных  домах   от печей и котлов на твердом топливе и газе, горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей;  

- в с. Владимировка - печи и котлы  на твердом топливе и газе.

Система теплоснабжения населенных пунктов Залесовского сельского совета характеризуется отопительной нагрузкой. 

Отдельные показатели Залесовского сельсовета в разрезе населенных пунктов по состоянию на 01.01.2013 года представлены в таблице

	
	Всего по сельсовету
	с. Залесово
	с. Владимировка

	Число источников теплоснабжения, всего, единиц в том числе:
	158
	144
	14

	Индивидуальных на:
	
	
	

	природном (попутном) газе
	140
	129
	11

	жидком топливе
	0
	0
	0

	твердом топливе
	15
	12
	3

	электрической энергии
	1
	1
	0

	Котельных на:
	
	
	

	природном (попутном) газе
	2
	2
	0

	жидком топливе
	0
	0
	0

	твердом топливе
	0
	0
	0

	электрической энергии
	0
	0
	0

	Суммарная мощность источников теплоснабжения, всего Гкал/час в том числе:
	
	
	

	Котельных
	
	
	

	Отпущено котельными своим потребителям всего: Гкал/час в том числе:
	 О,091
	 0,091
	

	Населению
	
	
	

	бюджетофинансируемым организациям
	
	
	

	Прочим организациям
	
	
	

	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, всего, км
	280 м
	280м
	0

	Удельный вес потерь тепловой энергии в общем количестве поданного в сеть тепла, %
	
	
	

	Численность населения, всего, человек
	519
	
	

	В том числе:
	
	
	

	работающих
	175
	
	

	 Число зданий всего, единиц
общая площадь, квадратные метры
	196
9415
	182
8715
	14
700

	В том числе:
	
	
	

	Жилых индивидуальных
	
	
	

	1 этажных
	
	182
8715
	14
700

	2 этажных
	0
	
	

	Жилых муниципальных
	0
	
	

	1 этажных
	 0
	 
	

	2 этажных
	0
	 
	

	3 этажных
	0
	 
	

	4 этажных
	0
	
	

	Социальных
	0
	
	

	1 этажных
	0
	 
	

	2 этажных
	0
	 
	

	3 этажных
	0
	
	

	4 этажных
	0
	
	

	производственных
	0
	
	

	1 этажных
	0
	 
	

	2 этажных
	0
	 
	

	3 этажных
	0
	
	

	4 этажных
	0
	
	

	Число зданий оборудованных централизованным отоплением всего, единиц
общая площадь, квадратные метры
	 0
	 
	

	В том числе:
	
	
	

	Жилых индивидуальных
	0
	 
	

	Жилых муниципальных
	0
	 
	

	Социальных
	0
	 
	

	производственных
	0
	
	

	Число зданий оборудованных централизованным горячим водоснабжением всего, единиц
общая площадь, квадратные метры
	0
	 
	

	В том числе:
	
	
	

	Жилых индивидуальных
	0
	
	

	Жилых муниципальных
	0
	 
	

	Социальных
	0
	 
	

	производственных
	0
	
	

	Жилищный фонд всего. кв.м
	9415
	 8715
	700

	В том числе:
	
	
	

	Частный, в собственности граждан
	 9415
	 8715 
	700

	государственный
	
	 
	

	муниципальный
	
	 
	

	
	
	
	

	Обеспеченность жилого фонда
инженерным оборудованием
% от общего
количества
жилого фонда
	
	
	

	- централизованным теплоснабжением
	
	
	

	- централизованным горячим водоснабжением
	
	
	

	- централизованным водопроводом
	89%
	100%
	0%

	- централизованной канализацией
	
	
	

	- индивидуальным теплоснабжением
	100%
	100%
	100%

	- индивидуальным горячим водоснабжением
	
	
	

	- индивидуальным источником водоснабжения
	11%
	0%
	11%

	- газом
	96%
	75%
	21%


На момент разработки схемы теплоснабжения на индивидуальных источниках тепла и котельных в качестве основного топлива используется природный газ, дрова.  На котельных  резервное топливо – не предусмотрено.

Потребное количество топлива для теплоснабжения населенных пунктов Залесовского сельсовета в разрезе населенных пунктов  представлено в таблице. 
	Населенный пункт, вид топлива
	Ед. измерений
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	с. Залесово
	
	
	
	
	
	
	

	природный (попутный) газ
	Куб. м 
	367319
	 367319
	 367319
	 367319
	 367319
	 367319

	жидкое 
	тонн
	
	
	
	
	
	

	Мазут
	тонн
	
	
	
	
	
	

	Печное 
	тонн
	
	
	
	
	
	

	твердое 
	тонн
	
	
	
	
	
	

	Уголь
	тонн
	
	
	
	
	
	

	дрова
	тонн
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000

	электрическая энергия
	КВт 
	
	
	
	
	
	

	С. Владимировка
	
	
	
	
	
	
	

	природный (попутный) газ
	Куб. м 
	23100
	23100
	23100
	23100
	23100
	23100

	жидкое 
	тонн
	
	
	
	
	
	

	Мазут
	тонн
	
	
	
	
	
	

	Печное 
	тонн
	
	
	
	
	
	

	твердое 
	тонн
	
	
	
	
	
	

	Уголь
	тонн
	
	
	
	
	
	

	дрова
	тонн
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000

	электрическая энергия
	КВт 
	
	
	
	
	
	

	с. ________
	
	
	
	
	
	
	

	природный (попутный) газ
	Куб. м 
	
	
	
	
	
	

	жидкое 
	тонн
	
	
	
	
	
	

	Мазут
	тонн
	
	
	
	
	
	

	Печное 
	тонн
	
	
	
	
	
	

	твердое 
	тонн
	
	
	
	
	
	

	Уголь
	тонн
	
	
	
	
	
	

	дрова
	тонн
	
	
	
	
	
	

	электрическая энергия
	КВт 
	
	
	
	
	
	

	Всего по ____ сельсовету
	
	
	
	
	
	
	

	природный (попутный) газ
	Куб. м 
	
	
	
	
	
	

	жидкое 
	тонн
	
	
	
	
	
	

	Мазут
	тонн
	
	
	
	
	
	

	Печное 
	тонн
	
	
	
	
	
	

	твердое 
	тонн
	
	
	
	
	
	

	Уголь
	тонн
	
	
	
	
	
	

	дрова
	тонн
	
	
	
	
	
	

	электрическая энергия
	КВт 
	
	
	
	
	
	


Раздел 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Залесовского  сельсовета. 
В базовом периоде, на конец 2013года, площадь строительных фондов по Залесовскому сельсовету - составила 0 м2.
Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды представлены в разрезе населенных пунктов  в таблицах 
Таблица 1.1 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления по этапам
	Показатель
	2013 г.

	2014 г.

	2015г
	2016 г
	2017 г
	2018 г
	2018 г
	2019-2023 гг
	2024-2028
гг
	Итого

	Жилые площади

	Ввод жилых площадей, м2 
	0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	

	Прирост жилых площадей, м2 
	0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	

	Здания социального, культурного и бытового назначения.

	Ввод площадей соцкультбыта, м2 
	0 
	0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	

	Прирост площадей соцкультбыта, м2
	0
	0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	

	Итого по вводимым площадям
	

	Ввод площадей, м2
	0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	

	 Прирост площадей, м2         

	0
	0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 
	

	Население
	

	Среднегодовая прогнозная численность
постоянного населения на начало года или
конец периода, человек
	 519
	 504
	 491
	 486
	 481
	 456
	 435
	 402
	381
	

	Прирост населения за год, чел      
	0
	 0
	 0
	 0
	0
	 0
	 0
	 0
	 0
	


Таблица   Сводные показатели динамики жилой застройки в Залесовском сельсовете по населенным пунктам:

	Наименование
	Единица измерений
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018г.
	2019-2023 гг.
	2014-2028 гг.

	с. Залесово
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сохраняемые жилые строения
	площадь, м² 
	8715
	8715
	8715
	8715
	8715
	8715
	
	

	
	нагрузка, Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проектируемые жилые строения
	площадь, м² 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	нагрузка, Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого жилищного фонда
	площадь, м² 
	8715
	8715
	8715
	8715
	8715
	8715
	
	

	
	нагрузка, Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Владимировка
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сохраняемые жилые строения
	площадь, м² 
	700
	700
	700
	700
	700
	700
	
	

	
	нагрузка, Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проектируемые жилые строения
	площадь, м² 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	нагрузка, Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого жилищного фонда
	площадь, м² 
	700
	700
	700
	700
	700
	700
	
	

	
	нагрузка, Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. ________
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сохраняемые жилые строения
	площадь, м² 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	нагрузка, Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проектируемые жилые строения
	площадь, м² 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	нагрузка, Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого жилищного фонда
	площадь, м² 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	нагрузка, Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по _______ сельсовету
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сохраняемые жилые строения
	площадь, м² 
	9415
	9415
	9415
	9415
	9419
	9415
	
	

	
	нагрузка, Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	
	

	Проектируемые жилые строения
	площадь, м² 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	нагрузка, Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего жилищного фонда
	площадь, м² 
	9415
	9415
	9415
	9415
	9415
	9415
	
	

	
	нагрузка, Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	
	


Таблица . Характеристика сохраняемого жилого фонда в Залесовском сельсовете по населенным пунктам:

	Адрес
	Отапливаемая площадь, м2
	Количество этажей
	Количество квартир
	Количество проживающих, чел.
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Балансодержатель
	Источник тепло-снабжения

	
	
	
	
	
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция
	Всего
	
	
	

	 С. Залесово
	7100
	0
	142
	480
	0,02
	
	
	
	
	
	

	С. Владимировка
	700
	0
	14
	39
	0,02
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	7800
	0
	156
	519
	
	
	
	
	
	
	

	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 1.2 – Перспективная застройка населенных пунктов Залесовского сельсовета.
	№
	Место нахождения
	Тип потребителя
	Планируемое подключение
	Площадь, м2
	Этажность

	
	2014 г
	
	
	0
	

	1
	 
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2015 г
	
	
	0
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2016 г
	
	
	0
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2017 г
	
	
	0
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2018 г
	
	
	0
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2019-2023 г
	
	
	0
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2024-2028 г
	
	
	0
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Итого по всем этапам
	
	
	0
	

	
	Итого многоквартирные дома 
	
	
	0
	

	
	Итого общественные здания 
	
	
	0
	


В соответствии с генеральным  планом  Залесовского сельсовета ввод производственных зданий промышленных предприятий в рассматриваемый перспективный период - не планируется. 
Система  теплоснабжения Залесовского сельсовета сложилась на базе  двух отопительных котельных и тепловых сетей от них. В настоящее время электрогенерирующее оборудование на источниках тепла отсутствует.
 По данным калькуляции  за 2012 год полезный отпуск тепловой энергии на отопление составил     96 419 тыс. Гкал. В таблице 1.3 представлен баланс теплоснабжения  за 2012 год

           Таблица 1.3 – Баланс теплоснабжения за 2012 год , тыс.Гкал
	котельная
	Выработка тепла, тыс.Гкал
	Собств.нужды котельных (технология, тыс.Гкал)
	Отпуск тепла, тыс. Гкал
	Потери в сетях. тыс. Гкал
	Полезный отпуск тыс. Гкал
	Участки, цеха ____
	Полезный отпуск по группам потребителей, тыс.Гкал
	В т.ч. ГВС, тыс.Гкал

	
	
	
	
	
	
	
	Всего тыс. Гкал
	Бюджет
	население
	прочие
	население
	бюджет
	прочие

	школ
	51921
	51921
	51921
	500
	51421
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	клуб
	27798
	27798
	27798
	300
	27498
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	фап
	7667
	7667
	7667
	100
	7667
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Адм.
	9033
	9033
	9033
	100
	8933
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	96419
	96419
	96419
	1000
	95419
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 1.4 – Перспективные объемы полезного отпуска тепловой энергии котельными  в период 2013-2018г

	котельная

	2013 г
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.

	
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год
	Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год
	Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год
	Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год
	Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год

	1
	51921
	
	
	51921
	
	
	51921
	
	
	51921
	
	

	2
	27798
	
	
	27798
	
	
	27798
	
	
	27798
	
	

	3
	7667
	
	
	7667
	
	
	7667
	
	
	7667
	
	

	4
	9033
	
	
	9033
	
	
	9033
	
	
	9033
	
	

	итого
	96419
	
	
	96419
	
	
	96419
	
	
	96419
	
	


Таблица 1.5 –Перспективные объемы полезного отпуска тепловой энергии котельными  сельсовет в период 2017-2028г
	котельная

	2017 г. 
	2018-2022 гг.
	2023-2028гг..

	
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год
	Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год
	Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год
	Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год

	1
	51921
	
	
	259605
	
	
	259605
	
	

	2
	27798
	
	
	138990
	
	
	138990
	
	

	3
	7667
	
	
	38335
	
	
	38335
	
	

	4
	9033
	
	
	45165
	
	
	45165
	
	

	итого
	96419
	
	
	482095
	
	
	482095
	
	


Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников
тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
Схема  тепловых сетей    школьной котельной
с. Залесово. ул. Школьная 8






	№ п/п
	Участок  теплосети
	Протяженность, м
	Диаметр
Трубопровода, мм
	Тип прокладки

	1
	1-2
	80
	57
	надземная

	2
	 3-4
	100
	57
	 надземная


Схема  тепловых сетей    котельной   
 ФАП (встроенная)
с. Залесово  ул.Молодежная 1/1

Схема  тепловых сетей    котельной   
  СДК 
с. Залесово, ул. Школьная 10



                                     1
                                                                                           2
	№ п/п
	Наименование  участка
	Протяженность, м
	Диаметр  трубопровода, мм
	Тип прокладки

	1
	1-2
	100
	57
	надземный


Схема  тепловых сетей  котельной 
администрация  (встроенная)
с. Залесово ул. Советская 49

     Территория населенных пунктов села Залесово,  села Владимировка Залесовского  сельсовета  не охвачена централизованным теплоснабжением, как в настоящее время, так и в перспективный период. Для теплоснабжения малоэтажных жилых домов частного сектора в населенных пунктах сельсовета в настоящее время используются индивидуальные источники тепловой энергии.

     В соответствии генеральным  планом населенных пунктов Залесовского сельсовета, зоны расположения жилых домов в перспективе до 2028 года не изменятся. В соответствии с этим зона действия индивидуальных источников теплоснабжения также не изменится относительно существующего положения.

Перспективные балансы тепловой нагрузки представлены в таблице 

 Нагрузки котельных для расчетного режима, Гкал/ч
	котельная
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 -2022 гг.
	2023 -2028 гг.

	1
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	2
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	итого
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591

	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица   – Доля фактических тепловых потерь, %.
	котельная
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018-2022 гг.
	2023-2028 гг.

	1
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	
	

	2
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Раздел 3 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
Индивидуальное отопление жилых домов частного сектора производится бытовыми газовыми  котлами.

В поселении сложилась устойчивая схема теплоснабжения. Внедрение только в период 2008-2012 годов мероприятий по строительству и замене оборудования на неэффективных котельных позволило проходить осенне-зимние периоды без нарушений теплоснабжения и обеспечить необходимые параметры отопления зданий. В то же время имеющиеся технические проблемы требуют проведения работ, удовлетворяющих спрос на тепловую энергию, повышающие надежность теплоснабжения, снижающих тариф на тепло.

Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения населенных пунктов Залесовского сельсовета в составе Схемы рассматриваются несколько вариантов ее развития.

Предлагаемые варианты содержат следующие пути оптимизации работы системы теплоснабжения населенных пунктов  сельсовета:

а) доведение технического состояния сохраняемого существующего оборудования до нормативных требований с повышением эффективности их работы;

б) замены низкоэкономичного оборудования на энергоэффективное;

в) комбинированная выработка тепловой и электрической энергии;

г) повышение надежности системы теплоснабжения за счет:

- увеличения в последующие годы объемов замены теплопроводов, выработавших свой ресурс;

- обеспечения требуемого по нормативам резервирования подачи тепла.

 Для Залесовского сельсовета подходит вариант : сохранение существующей схемы теплоснабжения с внедрением на источниках тепловой энергии и у потребителей энергосберегающих мероприятий, повышающих энергоэффективность и снижающих потери тепловой энергии.

Оптимальный температурный график  отпуска  тепловой энергии для каждого источника  тепловой энергии  в системе теплоснабжения  в соответствии с действующим законодательством  разрабатывается  в процессе проведения энергетического обследования  источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетическое обследование   проведено в срок до 31.12.12.

Таблица  – Перспективная мощность источников тепловой энергии
	котельная
	Присоединенная нагрузка котельной, Гкал/час.
 Установленная мощность котельной, МВт
	Вид строительства (изменения организационной структуры оборудования) котельной
	Обоснование
	Количество устанавливаемых котлов, ед. год ввода в эксплуатацию
	Мощность устанавливаемых котлов, ед.
	Капиталовложения в реконструкцию, млн. руб.*

	
	Этапы схемы 
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 

	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017
-2021 гг
	2022
-2026
гг.
	
	
	
	
	

	1
	0.410
1.38
	0.410
1.38
	0.410
1.38
	0.410
1.38
	0.410
1.38
	0.410
1.38
	0.410
0.86
	замена котла
	Износ оборудования
	1/2016
	1,00
	15


	2
	0.000
	0.000
	0.000
	1.314
3.44
	1.314
3.44
	1.314
3.44
	1.314
3.44
	Замена котла
	 Износ оборудования
	1/2017
	0,80
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Раздел 4 Перспективные топливные балансы
В соответствии с пунктом 4.1 СНиП II-35-76 «Котельные установки» виды топлива основного, резервного и аварийного, а также необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации, по согласованию с топливоснабжающими организациями.
В соответствии с пунктом 1.12 СНиП СНиП II-35-76 «Котельные установки» котельные по надежности отпуска потребителям относятся:
- к первой категории - котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;
- ко второй категории – остальные котельные.
На момент разработки схемы теплоснабжения на котельных   в качестве основного топлива используется природный газ, резервное топливо – не предусмотрено.
  За 2012 год фактическое потребление природного газа котельными, используемого на теплоснабжение объектов в населенных пунктов Залесовского сельсовета составило  96419 м3. Фактические объемы потребления газа   по месяцам 2012 г. представлены в таблице  .
Таблица   – Фактические объемы потребления газа   в 2012 г., нм3

	котельная 
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Итого

	Котельная № 1 "Школьная" 
	 10070
	 10273
	 7917
	 3222
	 0
	0 
	 0
	 0
	 0
	 2688
	 8303
	 9448
	 51921

	Котельная № 2
"Клуб" 
	 4464
	 5014
	 4898
	 3315
	 0
	0. 
	0. 
	0 
	 0
	 1352
	 2160
	 6596
	 27798

	Котельная № 3 "ФАП"   
	 1548
	 1918
	 1337
	 0867
	 0
	0
	 0
	 0
	 0
	0133
	0770
	 1094
	 7667

	Котельная № 4 "Администрация"
	 2206
	 1969
	 1670
	 0935
	 0
	0
	0
	0.
	 0
	 0302
	 0744
	 1207
	 9033

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	96419

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


      Для составления перспективного топливного баланса в качестве характерных в отопительном периоде приняты: средняя температура наружного воздуха и температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» для населенных пунктов    Залесовского сельсовета их значения составляют -8,6 °С и -41 0С соответственно. Годовой расход природного газа используемого на выработку тепловой энергии котельными   рассчитанный с учетом перспективной нагрузки по этапам представлен в таблице.
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения,   по видам основного   топлива на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице.
	Наименование
источника
теплоснабжения
	Наименование
основного
оборудования
котельной

	Нагрузка потребителей (с учётом потерь мощности в тепловых сетях),
Гкал/ч
	Отпуск тепловой энергии от источника,
Гкал
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии,
кг у.т./Гкал
	Расчётный годовой
расход основного
топлива

	Расчётный годовой
запас резервного
топлива

	
	
	
	
	
	Условного топлива,
т у.т. 
	Природного газа,
тыс. нм3
	Условного топлива,
т у.т.
	мазута,
тонн

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №1

	 ЯИК-100-2 шт

	161,368
	51921
	155,6
	69079 60534
	
	нет
	нет 


	Котельная № 2

	 Яик -80 -2шт.

	220,151
	27798
	152,7
	104718
91764
	2981
	нет
	 нет


Раздел 5. Инвестиции  в техническое перевооружение тепловых сетей
Для поддержания требуемых у потребителей объема теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа установленного в поселении котельного оборудования, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.
Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых инвестиций в   техническое перевооружение источников тепла по поселению, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице   с указанием ориентировочной стоимости в ценах 2012 года 

Таблица   –Инвестиции в техническое перевооружение тепловых сетей, тыс. руб.

	котельная
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017-2021 гг.
	2022-2026 гг.
	Общий итог 

	1 школа
	
	
	 
	 
	 
	
	15000
	 15000

	2 клуб
	
	 
	
	
	
	15000
	
	15000 

	 3 фап
	
	
	 
	
	
	
	
	 

	4 адм.
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	
	
	     

	 
	
	
	 
	
	
	 
	 
	 

	Общий итог
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 30000


                                                 Заключение
В государственной стратегии Российской Федерации развитию систем теплоснабжения поселений, городских округов определено, что в городах с высокой плотностью застройки следует модернизировать и развивать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоцентралей.

Требования п.8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами газификации.

Обеспечение теплом   жилых домов осуществляется от индивидуальных источников тепла.

Развитие системы теплоснабжения населенных пунктов  Залесовского сельсовета предлагается базировать на преимущественном использовании существующих муниципальных котельных. При этом в схеме теплоснабжения предлагается оптимальный вариант развития системы теплоснабжения на рассматриваемый период. Реализация комплекса работ по   техническому перевооружению котельных и тепловых сетей, приведет к улучшению теплоснабжения в поселении и повышению надежности, удовлетворению спроса на тепло, при снижении себестоимости вырабатываемого тепла и минимизации тарифов на тепловую энергию для потребителей.

В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования системы теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим в отопительный период работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.
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