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[bookmark: page20][bookmark: page21]Краткая характеристика сельского поселения, а также сведения о численности, плотности и социально-демографическом составе населения, иные характерные особенности поселения приведены в таблице 1.
Таблица 1. 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Характеристика

	1. 
	Расположение территории сельского поселения 
	Муниципальное образование Залесовский сельсовет находится в северо-восточной части в Красногвардейском районе Оренбургской области, Приволжского федерального округа Российской Федерации

	2. 
	Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения

	с. Залесово
с. Владимировка 

	3. 
	Численность населения, всего
с. Залесово-
с. Владимировка-
	273
263
10

	4. 
	Плотность населения на 01.01.2024 г., чел./кв. км
	0,003

	5. 
	Площадь муниципального образования, гектар
с. Залесово
с. Владимировка

	13023
315,42
40,73

	6. 
	Жилых домов ИЖС, шт
	105

	7. 
	Жилищный фонд ИЖС, кв. м.+
	5631

	8. 
	МКД ( в т.ч. блокированной застройки),шт.
	23

	9. 
	Жилищный фонд МКД, кв. м.
	2924

	10. 
	Уровень обеспеченности населения жильем, кв. м/чел.
	31,33

	11. 
	Общая оценка природно-климатические условия на территории сельского поселения
	благоприятная


 
Численность населения Залесовского сельсовета снижается - за 3 года на 10-15%.
В 2022 г. население МО-365 чел. В 2023 г.- 323 В 2024 - население МО 273 ч. 
Итого к 2027 г. прогнозная численность населения составит 230 чел. 
В связи с тем, что прогнозная численность населения снижается, значения расчетных показателей принимаются на уровне фактической обеспеченности 2025 года.
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Таблица 2. Существующие объекты местного значения
	Наименование объектов
	Количество, месторасположение

	Объекты по техническому обслуживанию автомобилей
	0

	Автозаправочные станции
	0

	Мостовое сооружение
	1

	Объекты культуры
                                 - дома культуры
	1 в с. Залесово

	                                 -филиалы дома культуры
	0

	Объекты библиотечного обслуживания

	Залесовская сельская библиотека 
Общим объёмом книжного фонда 3950 экземпляров.
Количество читателей составляет 63 человек.

	Остановки
	0

	Автовокзал
	0



[bookmark: _Toc190857937]

Обоснование положений основной части нормативов
Расчетные показатели устанавливаются для видов объектов местного значения муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского  района Оренбургской области, относящихся к областям, указанным в части 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным  законом   от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Законом Оренбургской области N 1037/233-IV-ОЗ от 16.03.2007 «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области».
Согласно ст. 29.4 Градостроительного кодекса расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения сельского поселения, установленные местными нормативами, не могут быть ниже предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования, а расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения не могут превышать этих предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования (далее РНГП).
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	№
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	[bookmark: _Toc190857939]В области транспортной инфраструктуры

	1
	автомобильные дороги местного значения
	Плотность автомобильных дорог местного значения, км/кв. км территории
	Расчетные параметры приняты в соответствии с п. 5.24 CП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги», утвержденный приказом Минстроя России от 09.02.2021 № 53/пр.
Плотность автомобильных дорог местного значения рассчитывается по формуле:
,
где  протяженности автомобильных дорог, м.
=9,56 км.
 – площадь муниципального образования, кв.км.
 = 130,02 кв. км.
 км/кв. км
Минимально допустимый уровень плотности магистральной УДС в границах Залесовского сельсовета- 0,073 км/км2. 
Показатель максимальной доступности не устанавливается.

	2
	Велосипедные дорожки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	В связи с тем, что территория Залесовского сельсовета характеризуется низким уровнем градостроительного освоения минимально допустимый уровень обеспеченности велосипедными дорожками принимается равным - 0.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности не устанавливается.

	3
	Велосипедные парковки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	В связи с тем, что минимально допустимый уровень обеспеченности велосипедными дорожками принимается равным – 0, уровень обеспеченности велосипедными парковками также принимается равным – 0.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности не устанавливается.

	4
	Станции технического обслуживания
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности не устанавливается.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Показатель не  устанавливается


	5
	Автозаправочные станции
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Показатель принят в соответствии с СП 42.13330.2016.
Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для станций:
- на 2 колонки - 0,1;
Уровень автомобилизации принят-420 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 человек населения.
Расчет: 420х1,3/1200=0,455--1 колонка

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Показатель принят в соответствии с СП 42.13330.2016.
Транспортная доступность 30 минут.

	6
	Остановки общественного транспорта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности 
	Показатель принят в соответствии с СП 42.13330.2016. Устанавливается на уровне фактической обеспеченности года в количестве 2 штуки.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Радиус пешеходной доступности: от объектов массового посещения – не более 300 м. От зон массового отдыха и спорта не более 100 м. в жилой застройке – 600 м.

	7
	Автомобильные стоянки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Показатель принят в соответствии с СП 42.13330.2016.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Показатель принят в соответствии с СП 42.13330.2016.

	[bookmark: _Toc190857940]В области инженерной инфраструктуры. 
Водоснабжение и водоотведение

	1
	Водоснабжение 
	Значение показателя удельного водопотребления
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами с местными водонагревателями - 160 л/сут. на 1 жит.


	
	
	
	Примечания.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов не устанавливается.
Расчетные расходы воды на противопожарные нужды принимать в соответствии:
– с СП 8.13130.2020 для наружных систем;
– с СП 10.13130.2020 для внутренних систем;
– с СП 484.1311500.2020 для автоматических систем.
Показатели минимальной обеспеченности жителей многоквартирных домов в части нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды принимаются в соответствии с Приказом Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 30.05.2017 г. № 34-н «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Оренбургской области». 

	2
	Бытовая канализация
	в % от водопотребления
	- Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	-100%
-

	3
	Дождевая канализация
	Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения
	50 м3/сут. с 1 га территории
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	1
	Электропотребления
	Укрупненные показатели электропотребления:
	Расчет электрических нагрузок для разных типов застройки производится   в   соответствии   с   нормами   СП   256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».
Дифференцированные расчетные показатели минимальной обеспеченности населения в области электроснабжения принимаются в виде нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях всех типов (детализированные в зависимости от категории жилых помещений, количества комнат и проживающих человек в жилых помещениях), утвержденных Приказом Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 30.11.2017 г. № 107-н «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению на территории Оренбургской области».
Расчетные показатели минимальной обеспеченности жителей многоквартирных домов в части нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению на общедомовые нужды принимаются в соответствии с Приказом Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 30.05.2017 г. № 34-н «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Оренбургской области».
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	1
	Газ
	Укрупненный показатель потребления газа 
	Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расхода газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

	2
	Тепловая нагрузка
	Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки
	Расчетные показатели объектов теплоснабжения – расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей определяются по данным конкретных проектов нового строительства, а существующей – по фактическим тепловым нагрузкам.
Принимать по нормам СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»

	2.1
	 Котельные 
	Размеры земельных участков котельных, га
	Принимать по нормам СП 42.13330.2016

	[bookmark: _Toc190857943]В области обращения с твердыми коммунальными отходами 

	1
	Коммунальные отходы
	Расчетное количество отходов 
	Нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Оренбургской области установлены приказом департамента по ценам и регулированию тарифов от 29 ноября 2022 года №257-н:
Для домовладений в населённых пунктах:  жилых домах — 220,8 кг/год, в индивидуальных жилых домах — 250,8 кг/год.  
В ИЖС = 273*250,8=68468,4 кг/год.
Также нормативы для некоторых категорий объектов, кроме домовладений, установлены приказом от 10 ноября 2023 года №81-н.

	2
	Площадки для установки контейнеров
	Количество площадок для установки контейнеров
	Расчетные параметры приняты в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;
Определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого количество контейнеров для сбора мусора. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого количества, но не более 5 контейнеров. 
Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод t К1 / (365 V),
где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3; t – периодичность удаления отходов, сут.; К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25; V – вместимость контейнера. 
В районах застройки ИЖС - 10 площадок по 2 контейнера. (При вместимости контейнера 0,7 куб.)

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	
В районах застройки ИЖС- пешеходная доступность не более 300 м.

	[bookmark: _Toc190857944]В области культуры

	1
	Объекты библиотечного обслуживания
 - Общедоступная библиотека с детским отделением
- Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам 
- Филиал общедоступных библиотек 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Устанавливается в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965   
- Общедоступная библиотека - 1 объект на административный центр поселения
- Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам - 1 объект на административный центр поселения.
- Филиал общедоступных библиотек - 1 объект на 1т. населения. Соответственно: Исходя из расчета объема книжного фонда минимально допустимый уровень обеспеченности принимается равным фактической обеспеченности.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Устанавливается в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965   
Транспортная доступность 30 минут.

	
	
	объем фонда
	В соответствии с приказом Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области от 18.03.2019 №102 «Об утверждении модельного стандарта деятельности государственных библиотек Оренбургской области и библиотек муниципальных образований Оренбургской области» объем фонда должен определяться исходя из средней книгообеспеченности в  сельской местности 7-9 единиц на одного жителя.
Расчет: 3950/273=10 единиц на 1 жителя

	2
	- Дом культуры (Административный центр сельского поселения) 

	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Устанавливается в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965   
- Дом культуры - 1 объект в административном центре.
Исходя из низкого уровня градостроительного освоения минимально допустимый уровень обеспеченности принимается равным фактической обеспеченности -1 ДК

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Устанавливается в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965   
Транспортная доступность 30 минут.

	3
	Кинозал
	Обеспеченность, шт
	Устанавливается в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965   
1 на 1 тыс .чел ,посадочных мест дома культуры 400,население 273 чел
Соответственно: = 1шт.


	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	[bookmark: _GoBack]Транспортная доступность 30 минут.

	
	
	
	Примечание:
с. Залесово является административным центром Залесовского сельсовета в связи с чем учреждения культуры сельсовета могут быть представлены 1 объектом.

	[bookmark: _Toc190857945]В области деятельности органов местного самоуправления

	1
	Административное здание органа местного самоуправления
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	принимается в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;
1 объект на административный центр   сельсовета, с учетом того, что с. Залесово является административным центром Залесовского сельсовета, органы местного самоуправления могут быть представлены 1 объектом.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности не устанавливается.

	[bookmark: _Toc190857946]В области торговли, связи, бытового обслуживания и общественного питания населения

	1
	Предприятий торговли
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Предельно допустимые уровни обеспеченности объектов, необходимых для обеспечения населения поселений услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, установлены в соответствии с Нормативами минимальной обеспеченности населения Оренбургской области площадь торговых объектов, принятых постановлением Правительства Оренбургской области от 21 декабря 2015 года № 989-пп. по предельным значениям расчетных показателей таких объектов в РНГП Домбаровского района.
- минимальная площадь торговых объектов – 62 м2 (в том числе – 14 м2 по продаже продовольственных и – 48 м2 по продаже непродовольственных товаров) на 1000 чел
В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50%.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	в пределах пешеходной доступности не более 30-ти минут.

	2
	Предприятия бытового обслуживания
	количества рабочих мест
	Определяется с учетом приложения Д к СП 42.13330.2016; 
-от 10 до 50 раб. мест – 0,1-0,2 га на 10 раб. мест;

	3
	Бани
	Минимально допустимый уровень обеспеченности.
	Определяется с учетом приложения Д к СП 42.13330.2016; 273*7/1000 = 50 мест на 1 тыс. чел.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	в пределах пешеходной доступности не более 30-ти минут.

	[bookmark: _Toc190857947]В области объектов специального назначения

	1
	Кладбища традиционного захоронения и крематории

	потребность в площади территории для размещения кладбищ, га на 1т.ч
	Расчетные параметры приняты в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;
Sкл = (0,24 x Popомсу x k1 x (1 - k2 - k3)) x Y - Sсущ, 
где: Sкл - потребность в площади территории для размещения кладбищ в га; 
0,24 - необходимая обеспеченность территорий для размещения кладбищ на 1 000 человек. Определяется с учетом приложения Д к СП 42.13330.2016; 
Popомсу - численность населения ОМСУ/города или населенного пункта в тыс. чел; 
k1 - коэффициент смертности в муниципальном образовании; 
(количество умерших за 2024 год= 3 человека. k1= 3/273=0,01)
k2 - коэффициент, определяющий максимальную долю захоронений в родственные могилы.
(k2 принимается равным 0); 
k3 - коэффициент, определяющий максимальную долю кремации. 
(При отсутствии крематория коэффициент равен 0) 
Y - прогнозный период генерального плана - продолжительность первой очереди или расчетного срока. 
Sсущ - имеющиеся свободные площади для захоронений в действующих кладбищах.
Sкл = 0,24 x0,273х 0,01 x 1x 10 -0,994. 
Sкл =  -0,99 Га
В соответствии с расчетами фактическая площадь кладбищ с учетом территории перспективной зоны специального назначения удовлетворяет потребности в площади территории для размещения кладбищ.
Устанавливается по текущем имеющимся свободным площадям для захоронений = 1,1 Га. (по планируемой функциональной зоне специального назначения в генеральном плане муниципального образования)

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность - 40мин.

	[bookmark: _Toc187347719][bookmark: _Toc190857948]В области благоустройства (озеленения) территории поселения

	1
	территории общего пользования (парки, скверы, бульвары)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Минимальная обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования установлена в соответствии с СП 42.13330.2016 (п. 9.8, таблица 9.2) на уровне   12 м2 на человека. 
В случае расположения поселения в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать не более чем на 20%.
Оптимальные параметры общего баланса территории составляют: зеленые насаждения – 65-75%;
аллеи и дороги – 10-15%; 
площадки – 8-12%;
сооружения – 5-7%.

	
	Парки
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не более 15 мин на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта)

	
	Скверы и бульвары
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не более 10 мин (время пешеходной доступности) или не более 650м.



