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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАЛЕСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
КрасногвардейскОГО районА оренбургской ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.04.2014                                                                                                     № 17-п                                                                            
с. Залесово
Об утверждении схемы водоснабжения  и водоотведения
муниципального образования Залесовский сельсовет
Красногвардейского района
         В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 7 декабря 2011года №416-ФЗ 135-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Уставом муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района постановляю:
1.Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района согласно приложению.
2.Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению в сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельсовета                                                                           Т.И. Синицына
Разослано: в дело, отделу экономики администрации района, прокурору района.
СХЕМА
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАЛЕСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА
I.Общие положения
Схема водоснабжения и водоотведения  муниципального образования Залесовский сельсовет  - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развитие с учетом правового регулирования.
Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района являются:  Федеральный закон от 07.12.2011 ода №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Генеральный план поселения. Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.
Мероприятия по развитию системы  водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу  водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения на территории поселения.
II.Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:
-повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;
-минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
-обеспечение жителей муниципального образования Залесовский сельсовет водой нормативного качества, в достаточном количестве;
-обеспечение жителей муниципального образования Залесовский сельсовет при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.
              Раздел 1.  Сведения о водоснабжении по поселению.
  Общая площадь территории – 13024 га
Численность населения - 519 чел.
Общая площадь жилищного фонда (2013г.)- 8715 кв.м.
Водоснабжение муниципального образования Залесовский сельсовет осуществляется разными способами:
-жители с.Залесово имеют централизованное водоснабжение;
-жители с.Владимировка пользуются водозаборными скважинами, построенными на личных участках;
На территории муниципального образования Залесовский сельсовет расположены  2 артезианские скважины, являющиеся собственностью поселения и переданы в хозяйственное ведение  ООО «Уют-2» Подольского сельсовета Красногвардейского района.
Выполняют работы и оказывают услуги по водоснабжению  ООО «Уют-2», в том числе:
- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно- питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;
- подключение потребителей к системе водоснабжения;
- обслуживание водопроводных сетей;
-  установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;
- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.
Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ:
- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.
Взаимоотношения предприятий с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организации технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают их надлежащее использование и сохранность.
Проектные решения.
Проектные решения водоснабжения муниципального образования Залесовский сельсовет базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе Генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.
Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная – по назначению.
Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды сельхоз- предприятий,  на пожаротушение.
Водоснабжение муниципального образования Залесовский сельсовет осуществляется из 2 водозаборных скважин:
с. Залесово:
            скважина №1 -1,25м.3м./час, насос ЭЦВ
            скважина №2- 6,25м.3м/час, насос ЭЦВ
            Протяженность водопроводной сети составляет 5000 метров, имеется резервуар воды на водозаборе, емкостью 75 м.куб.
            Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему водопроводных труб диаметром 50-200мм. Материал,  из которого выполнен водопровод: метал, асбоцемент, полиэтилен. 
	                                                      Место расположения
	Дата постройки
	Протяженность,  м.

	с.Залесово
	1975 год
	5000

	
	
	

	Итого:  
	
	5000


Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается администрация сельского поселения. Источниками водоснабжения,  являются подземные воды. Для добычи воды используется глубоководные скважины,  не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны.  Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся  низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей. Отсутствие генеральных схем развития водопроводов. Наибольший  износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной  воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.
Система водоснабжения муниципального образования Залесовский сельсовет планируется централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд в  соответствии с территориальным планированием,  утвержденной схемой теплоснабжения. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды.
Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода.
Ввиду  длительной эксплуатации водопроводных сетей снижен уровень подготовки воды питьевого качества.  Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.
Часть населения ( с Владимировка и с. Залесово) Залесовского сельсовета пользуются водой в хозяйственных целях из собственных колодцев и скважин от 5-20 м. глубиной. 
 Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:
1.Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).
2. Отсутствие зон санитарной охраны. Либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.
3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах,  подающих потребителям воду.
4. Отсутствие современных технологий водоочистки.
5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.
6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления .
Направления развития централизованных систем водоснабжения
Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования Залесовский сельсовет, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:
- строительство резервных водозаборных скважин;
- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.
Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу диаметр. 110-63 мм.  их полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17  ГОСТ  18599-2001.
На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл. 11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Для учета  расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.
Водомерным узлом планируется также оснастить одну скважину. Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной зоны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.
В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:
- в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц,  не работающих на головных сооружениях;
- в зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02
Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения                     Залесовского сельсовета
Износ водопроводной сети составляет   100%. При таком состоянии водопроводной сети,  необходима замена и реконструкция системы водоснабжения.
Так  администрация  Залесовского сельсовета запланировала мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за счет областных средств и собственных.
	№п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансиро-вания

	Объём финансиров.
Всего(тыс. руб.)
	2014
год
	2015
год
	2016
год
	2017
год
	2018
год

	 1
	   Замена старого водопровода на новый по ул. Мира от дома №17 до №68, от №23 до скважины и от №7 по ул. Школьной до скважины. 
	Областной бюджет.
Местный бюджет.
	 3,0
	  3,0
	
	 
	
	 

	 2
	 Перекладка изношенных сетей водопровода по ул. Советской
	Областной бюджет. Местный бюджет
	 2, 5
	
	
	2,5
	
	

	 3
	 Перекладка изношенных сетей водопровода по ул.Молодежной и ул Дружбы
	Областной бюджет. Местный бюджет
	 1,5
	 
	 
	 
	 
	 1,5

	 4
	  Благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения
	Областной бюджет.  Местный бюджет
	 1,0
	
	 
	
	1, 0
	

	
	Итого
	
	8 млн. руб.
	
	
	
	
	


               Существующие балансы водопотребления
 Таблица водопотребления по Залесовскому сельскому поселению на 2014 г.
 .

	Потребитель
	Наименование  расхода
	Ед-ца изме- ре- ния
	Кол-во
	Средне суточн. норма  на ед. изм. 
	Водопотребление

	
	
	
	
	
	Сред.
сут.
м³/сут
	Годовое
т.м³/год
	Макс.
сут.
м³/сут
	Макс.
час.
м³/час

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	с. Залесово
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Существую-
щее положение   
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	481
	160/160
	14,20
	5,18
	18,46
	3,10

	
	Неучтённые расходы
	%
	10.0
	-
	 11,80
	 4,31
	11,80
	1,51

	
	 Полив
	чел
	 481
	50
	4,64
	 1,15
	28,20
	-

	
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Владимировка
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Существую-
щее положение 2013г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	38
	160/160
	0,43
	0,10
	0,36
	0,09

	
	Неучтённые расходы
	%
	10.0
	-
	0,02
	 0,02
	0,06
	0,01

	
	 Полив
	чел
	30
	50
	4,64
	 0,02
	0,28
	-

	
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Предварительный расчет стоимости выполнения работ.
1) Общие положения.
В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. 
В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.
В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.
Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.
Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.
Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.
В расчетах не учитывались:
· стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;
· стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;
· стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;
· стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;
· оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории; 
· особенности территории строительства.
Раздел 2. Сведения о водоотведении по поселению
  Центральной канализации, очистных сооружений в муниципальном образовании Залесовский сельсовет нет.  Индивидуальные жилые дома и производственные здания оборудованы выгребными ямами с накопительными емкостями для приема сточных вод или надворными уборными с последующей утилизацией хозяйственно-фекальных стоков в компостные ямы. Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной с вывозом на свалку бытовых отходов.
               Направления развития   систем водоотведения
    С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов необходимо выполнить мероприятия:
-  организация локальных очистных сооружений в с. Залесово, включающих проектирование и строительство сборных и отводящих коллекторов, насосных станций и очистных сооружений хозяйственно-бытового стока в селе и проектируемой жилой застройке;
-   строительство сливных станций для неканализованной части поселения и специальных очистных сооружений для животноводческих ферм.
Мероприятия по модернизации и развитию водоотведения муниципального образования Залесовский сельсовет.
С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов необходимо организовать централизованную хозяйственно-бытовую систему водоотведения на территории поселения.
Так администрация Залесовского сельсовета запланировала мероприятия по  организации канализационной сети и строительство локальных очистных сооружений в с. Залесово за счет областных средств и собственных.
	№п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансиро-вания

	Объём финансиров.
Всего(тыс. руб.)
	2014
год
	2015
год
	2016
год
	2017
год
	2018
год

	 1
	Строительство локальных очистных сооружений
	Областной бюджет. Местный бюджет.
	  600
	 
	
	  
	
	 600

	 2
	Приведение в соответствие с санитарными нормами объектов ТБО
	Областной бюджет. Местный бюджет.
	600
	
	
	
	600
	

	 
	  Итого
	 
	 1,2 т.руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	  
	
	 
	


                  Целевые показатели  схемы водоснабжения и водоотведения
	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Начальное значение показателя
	Значение показателя по годам


	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	
	  
	
	
	 
	 
	 
	 

	1
	Развитие системы водоснабжения  и благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения
	0
	1
	0
	1
	1 
	1

	2
	Модернизация системы теплоснабжения
	0
	0
	 0
	1 
	1 
	 1

	3
	Соответствие санитарным нормам объектов утилизации ТБО
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	4
	   Организация локальных очистных сооружений 
	0
	0
	0
	0
	0
	1


Раздел 3.  Ожидаемые результаты
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.
2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.
4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района.
5. Увеличение мощности системы водоснабжения и водоотведения.
