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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАЛЕСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КрасногвардейскОГО районА оренбургской ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Залесово
01.11.2024                                                                                                      № 74-п
Об актуализации схемы теплоснабжения 
муниципального образования Залесовский сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области на 2025 год  и  
с перспективой до 2008 года.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Федеральным законом от 27.07.2010 № 190- ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схеме теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и на основании Устава муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области:
1. Актуализировать схему теплоснабжения муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2025 год и с перспективой до 2028 года , согласно приложению.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению на портале муниципальных образований в сети «Интернет», общественно – политической газете муниципального образования 
« Залесовский вестник», информационных стендах.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельсовета                                                                                                     Н.Ф.Пастухова
Разослано: в дело, администрации района, для обнародования – 3 экз 2 экз., прокурору района.
Приложение
 к постановлению
администрации муниципального
 образования Залесовский сельсовет
от 02.11.2024 № 74-п
 Актуализация схемы теплоснабжения 
 муниципального образования 
 Залесовский сельсовет Красногвардейского района
 Оренбургской области на 2025 год и  с перспективой до 2008 года.
Общие положения
Схема теплоснабжения поселения - это документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Проектирование систем теплоснабжения муниципального образования Залесовский сельсовет представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2032 года.
 Актуализированная Схема разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.
Основанием для разработки схемы теплоснабжения администрации муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района является:
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
 - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2018 года № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- Генеральный план Залесовского сельского поселения.
 Схема теплоснабжения Залесовского сельсовета позволяет определить масштабы необходимых капитальных вложений в модернизацию и реконструкцию всей системы теплоснабжения.
На основании прогнозирования развития Залесовского сельсовета, определяемого генеральным планом определится с прогнозом спроса на тепловую энергию.
Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического обоснования вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей, путем оценки их сравнительной эффективности.
Функциональная структура теплоснабжения 
МО Залесовский сельсовет Красногвардейского района
Система централизованного теплоснабжения населенных пунктов   Залесовского сельсовета сложилась на базе 2 отопительных котельных и тепловых сетей от них. В настоящее время электрогенерирующее оборудование на источниках тепла отсутствует. Теплоснабжение населенных пунктов Залесовского сельсовета осуществляет теплоснабжающая организация – ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург». 
Территория действия котельных на территории МО Залесовский сельсовет:
	№ п/п
	Адрес потребителя
	Тепловая нагрузка потре​бителя, Гкал/ч

	1
	   Котельная СДК ул. Школьная ,10

	0,097

	2
	   Котельная школа ул. Школьная ,8
	0,1525


Общая характеристика систем теплоснабжения МО Залесовский сельсовет: 
Расчетные тепловые нагрузки и обобщенная характеристика системы теплоснабжения от котельных МО Залесовский сельсовет: 
	п/п
	Наимено​вание ис​точника тепловой энергии
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Протя​женность трубопро​водов ТС (в 2-х тр. исп.), м
	Матери​альная хар-тика трубопро​водов теп​ловой сети, м2

	
	
	Отоп​
ление
	Вен-
ти​
ля-
ция
	ГВС
	Потери
через
тепло-
изоля​
цию
	Потери с утеч​ками
	Сум-
мар-
ные
потери
	Сум​
марная
нагрузк
а
	
	

	1
	Котель​ная СДК
	2,007
	0
	0
	0,21807
	0,0106
	0,22871
	2,007
	100
	

	2
	школа
	2,123
	0
	0
	0,23560
	0,0111
	0,13421
	2,007
	70
	


Источники тепловой энергии МО Залесовский сельсовет 
Основное оборудование котельной СДК составляют 2 водогрейных котла типа ЯИК-80 производительностью 0,7 Гкал/ч каждый. Установленная тепловая мощность котельной - 4,2 Гкал/ч.
Структура основного оборудования котельной СДК:
Структура вспомогательного оборудования котельной СДК:.
	Основное оборудование

	Котлы

	Ст. №
	Тип
	Производительность, Гкал/ч

	Котел № 1
	ЯИК-80- Водогрейный
	0,7

	Котел № 2
	ЯИК-80- Водогрейный
	0,7


	№
п/п
	Наименование оборудования
	Марка
	Ввод в экспл.

	1
	Насос сетевой №1, 160 м3/ч, 30 м.в.ст.
	К160/30
	2019

	2
	Насос подпиточный №5, 20 м3/ч, 30 м.в.ст.
	К20/30
	2021

	3
	Запорная арматура
	
	2018

	4
	Горелка инжек 2 шт
	ИГК-60
	2021

	5
	Предохранительный клапан пружинный
	6 шт.
	2022г.

	6
	Дымовая труба
	1
	


 В тепловых сетях котельной СДК МО  Залесовский сельсовет применяются: надземная на открытом воздухе на низких опорах.
Протяжённость тепловой сети составляет 280 м в двухтрубном исчислении. Диаметры трубопровода варьируются от D = 32 мм до D = 100 мм.
В качестве теплоизоляции трубопроводов используется минеральная вата.
Материал труб - стальные электросварные трубы.
Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения 
1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы) 
К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую энергию для целей разработки схемы теплоснабжения относятся потребности всех объектов капитального строительства, расположенных к моменту начала ее разработки и предполагаемых к строительству на территории МО Залесовский сельсовет
1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Потребное количество топлива для теплоснабжения населенных пунктов Залесовского сельского совета в разрезе населенных пунктов по существующей присоединенной тепловой нагрузке:
	Населенный пункт, вид топлива
	Ед. измерений
	2025
	2026
	2027
	2028
	2028-2032

	с. Залесово
	
	
	
	
	
	

	природный (попутный) газ
	Куб. м 
	 367319
	 367319
	 367319
	367319
	 367319

	жидкое 
	тонн
	
	
	
	
	

	Мазут
	тонн
	
	
	
	
	

	Печное 
	тонн
	
	
	
	
	

	твердое 
	тонн
	
	
	
	
	

	Уголь
	тонн
	
	
	
	
	

	дрова
	тонн
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000

	электрическая энергия
	КВт 
	
	
	
	
	

	с. Владимировка
	
	
	
	
	
	

	природный (попутный) газ
	Куб. м 
	19100
	19100
	19100
	19100
	19100

	жидкое 
	тонн
	
	
	
	
	

	Мазут
	тонн
	
	
	
	
	

	Печное 
	тонн
	
	
	
	
	

	твердое 
	тонн
	
	
	
	
	

	Уголь
	тонн
	12
	12
	12
	12
	12

	дрова
	тонн
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000

	электрическая энергия
	КВт 
	
	
	
	
	


В соответствии с генеральным планом Залесовского сельсовета ввод производственных зданий промышленных предприятий в рассматриваемый перспективный период - не планируется.
По данным калькуляции Залесовского сельсовета за 2024 год полезный отпуск тепловой энергии на отопление составил 0,879 тыс. Гкал. 
Баланс теплоснабжения за 2024 год Залесовского сельсовета, тыс. Гкал
	Котельная
	Выработка тепла, тыс. Гкал
	Собст. нужды котельных (технология, тыс.Гкал)
	Отпуск тепла, тыс. Гкал
	Потери в сетях. тыс. Гкал
	Полезный отпуск тыс. Гкал
	Участки, цеха ____
	Полезный отпуск по группам потребителей, тыс.Гкал
	В т.ч. ГВС, тыс.Гкал

	
	
	
	
	
	
	
	Всего тыс. Гкал
	Бюджет
	население
	прочие
	население
	бюджет
	прочие

	Школа
	51921
	51921
	51921
	500
	51421
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Клуб
	27798
	27798
	27798
	300
	27498
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Адм.
	9033
	9033
	9033
	100
	8933
	
	
	
	
	
	
	
	


1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.
Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, отсутствует.
Суммарное увеличение полезного отпуска тепловой энергии относительно начала и окончания расчетного периода 2024 -2032 г.г. по Залесовскому сельсовету:
Перспективные объемы полезного отпуска тепловой энергии котельными СДК, Залесовская ООШ, Залесовского сельсовета в период 2024-2032 год
	Котельная

	2024 год
	2025 год 
	2026 год

	
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год
	Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год
	Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год
	Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год

	СДК
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,290
	
	0,290

	Школа
	0,412
	0,412
	0,412
	0,412
	0,412
	0,412
	0,405
	
	0,405

	итого
	0,711
	0,711
	0,711
	0,711
	0,711
	0,711
	0,695
	
	0,695


Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой 
мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.
В России возрос интерес к внедрению поквартирного теплоснабжения как одному из видов децентрализованных систем. Безусловно, децентрализованные системы позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке, повысить надежность систем отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей. Однако популярный сегодня переход от централизации к децентрализации в системе теплоснабжения не должен быть неоспоримым решением, верным по молчанию. В каждой конкретной ситуации наиболее выгодным может оказаться как подключение к существующим тепловым сетям, так и строительство автономного источника тепла – все зависит от конкретных условий и расположения объекта. Для оценки эффективности возможных решений необходим критерий, позволяющий судить о том, какой из вариантов предпочтительнее. В Федеральном законе «О теплоснабжении» №190-ФЗ вводится понятие радиуса эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
2.2 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, по видам основного топлива на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице.
	Наименование
источника
теплоснабжения
	Наименование
основного
оборудования
котельной

	Нагрузка потребителей (с учётом потерь мощности в тепловых сетях),
Гкал/ч
	Отпуск тепловой энергии от источника,
Гкал
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии,
кг у.т./Гкал
	Расчётный годовой
расход основного
топлива

	Расчётный годовой
запас резервного
топлива

	
	
	
	
	
	Условного топлива,
т у.т. 
	Природного газа,
тыс. нм3
	Условного топлива,
т у.т.
	мазута,
тонн

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №1

	 ЯИК-100-2 шт

	161,368
	51921
	155,6
	69079 60534
	
	нет
	нет 


	Котельная № 2

	 Яик -80 -2шт.

	220,151
	27798
	152,7
	104718
91764
	2981
	нет
	 нет


2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе: 
Указанные объекты отсутствуют
2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения:
Указанные объекты отсутствуют.
2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. 
Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

В настоящее время Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» не предусматривает Методику либо Порядок определения радиуса эффективного теплоснабжения.  

Среднечасовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до потребителя определяются по формуле: 
C=Z х Q х L (1) 
где Q - мощность потребления; 
L - протяженность тепловой сети от источника до потребителя; 
Z - коэффициент пропорциональности, который представляет собой удельные затраты в системе на транспорт тепловой энергии (на единицу протяженности тепловой сети от источника до потребителя и на единицу присоединенной мощности потребителя). 
 В соответствии с вышеуказанной методикой определены радиусы эффективного теплоснабжения для существующих систем теплоснабжения, результаты расчетов представлены на рисунке. 

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя
3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Теплоносителем на котельных МО Залесовский сельсовет является вода. К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные эксплуатационным состоянием тепловой сети и систем теплопотребления. 
3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь 
теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения будут разработаны в проектной документации на тепловые источники по мере необходимости.
Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения
4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения: 
На территории МО Залесовский сельсовет не планируется строительство новых источников тепловой энергии.
4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения:
На территории МО Залесовский сельсовет не планируется строительство новых источников тепловой энергии.
Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения
На перспективный срок развития схемы теплоснабжения централизованными источниками теплоснабжения и источниками теплоснабжения муниципальных объектов, останутся котельные, представленные ниже.
	№
п/п

	Наименование
теплового
источника
(котельная)
	Адрес теплоисточника

	Вид
собственности

	Период работы
котельной


	1
	Котельная СДК
	с.  Залесово, 
ул. Школьная ,10
	муниципальная
	2024- 2032

	2
	школа
	с.  Залесово, 
ул. Школьная 8
	баланс муниципального района
	2024 - 2032


Остальные объекты на территории МО Залесовский сельсовет отапливаются от индивидуальных источников теплоснабжения.
5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
На территории МО Залесовский   сельсовет увеличение зон действия централизованных источников теплоснабжения, путем включения в нее зон действия существующего источника тепловой энергии не планируется.
5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не требуется.
5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.
Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных не предусмотрены, поскольку на территории МО Залесовский сельсовет комбинированных источников выработки тепловой и электрической энергии нет.
5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы не предусмотрены в виду отсутствия данных котельных на территории поселения.                   
5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:
Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены, поскольку ввод данных источников на территории поселения не планируется.
5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации:
Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы не предусмотрены в виду отсутствия данных котельных на территории поселения.
5.8. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.
Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии показывает, что использование солнечной энергии и энергии ветра рекомендуется только для получения
электрической энергии для удаленных объектов, не имеющих подводящих сетей электроснабжения. Для использования данных источников для теплоснабжения требует очень высоких капиталовложений по сравнению с традиционными источниками тепла.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Новое строительство тепловых сетей к объектам социально- экономической инфраструктуры в МО Залесовский сельсовет не предполагается. 
6.2. В осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется строительство индивидуальных источников теплоснабжения.
6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
Поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не предусмотрено схемой теплоснабжения. Все тепловые источники планируется выполнить независимо друг от друга.
6.4.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте "д" пункта 11 настоящего документа
Реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.
6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.
Строительство и реконструкция новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не планируется.
Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»  зона действия открытой системы теплоснабжения на территории МО Залесовский  сельсовет отсутствует. 
7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»  зона действия открытой системы теплоснабжения  на территории МО Залесовский  сельсовет отсутствует. 
Раздел 8. Перспективные топливные балансы
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
 В соответствии с пунктом 4.1 СНиП II-35-76 «Котельные установки» виды топлива основного, резервного и аварийного, а также необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации, по согласованию с топливоснабжающими организациями.
В соответствии с пунктом 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки» котельные по надежности отпуска потребителям относятся:
- к первой категории - котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;
- ко второй категории – остальные котельные.
В соответствии с приведенной классификацией котельные находящиеся на территории Залесовского сельсовета в основном подключены потребители первой категории.
8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.
В выработке тепловой энергии котельными на территории МО Залесовский сельсовет местные виды топлива не используются.
Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство новых тепловых сетей дать не представляется возможным в связи с отсутствием привязки к местности планируемых к строительству новых источников и потребителей тепловой энергии.
9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство новых тепловых сетей дать не представляется возможным в связи с отсутствием привязки к местности планируемых к строительству новых источников и потребителей тепловой энергии. 
9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
В схеме теплоснабжения МО Залесовский сельсовет изменений температурного графика и гидравлического режима работы тепловых сетей на период 2024 - 2032 гг. не предусмотрено.
В связи с этим предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение отсутствуют.
9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
В части регулирования в сфере теплоснабжения Минэнерго предлагает ряд мер, направленных на повышение привлекательности этого рынка для инвесторов (введение тарифа альтернативной котельной, тарифное регулирование, долгосрочные договорные отношения на поставку тепловой энергии).
Источниками инвестиций по объему денежных средств, направляемых на реализацию мероприятий для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, должны являться бюджетные и внебюджетные средства.
Для поддержания требуемых у потребителей объема теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа, установленного в поселении котельного оборудования, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.
9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям. 
Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице с указанием ориентировочной стоимости в ценах 2025 года.
Объем работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепла
	№

	котельная
	нагрузка в 2024 году, Гкал/ч
	нагрузка в 2025 году, Гкал/ч
	мощность котельной, Гкал/ч
	год строительства
	вид строительства
	кол-во устанавливаемых котлов
	мощность котла, Гкал/ч
	мощность новой (после реконструкции) котельной, Гкал/ч
	стоимость модульной котельной, млн руб*
	обоснование
	Примечание

	1
	Котельная СДК
	0,09
	0,09 
	0,2
	2015
	Ремонт котельной
	2
	0,05
	0,1

	2
	Износ оборудования 
	

	2
	школа
	0,09
	0,09
	0,2
	
	Замена котла
	2
	0,05
	0,1
	2
	Большой износ котельной
	


* Стоимость котельных определена в ценах 2021 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации
Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тыс. руб.*
	котельная
	2024 г
	2025 г
	2026 г
	2027-2028 гг.
	2029-2032 гг.
	итого

	СДК
	
	50
	150
	200
	
	400

	Школа
	50
	
	
	200
	
	250

	Итого
	50
	50
	150
	400
	
	650


Инвестиции в строительство, тепловых сетей, тыс. руб.*

	котельная
	2024 г
	2025 г
	2026 г
	2027г
	2028 г
	2029-2030 гг.
	2031-2032 гг.
	Общий итог 

	СДК
	50
	
	50
	50
	
	200
	
	350

	Школа
	50
	50
	
	
	50
	150
	
	300


* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2024 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной
 Документации.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
 10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации, установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для теплоснабжения муниципальных объектов МО Залесовский сельсовет - ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург». 
10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации, установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для теплоснабжения муниципальных объектов МО Залесовский сельсовет - ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург». 
10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией
В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации, установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для теплоснабжения муниципальных объектов МО Залесовский сельсовет - ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург». 
10.4. Иинформация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации, установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для теплоснабжения муниципальных объектов МО Залесовский сельсовет - ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург». 
10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.
В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации, установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для теплоснабжения муниципальных объектов МО Залесовский сельсовет - ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург». 
Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не планируется.
Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
Бесхозяйственные тепловые сети на территории муниципального образования Залесовский сельсовет отсутствуют.
Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения
13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Территория МО Залесовский сельсовет газифицирована.
13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Отсутствуют
13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Отсутствуют
13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории МО Залесовский сельсовет, не намечается.
13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории МО Залесовский сельсовет, не намечается.
13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Указанные решения не предусмотрены
13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.
Указанные предложения не предусмотрены.  
Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
 Индикаторы развития систем теплоснабжения и их изменение характеризуют:
- физическую доступность теплоснабжения для потребителей поселения;
- энергетическую эффективность, надежность и качество теплоснабжения в зонах;
- действия источников тепловой энергии;  
-развитие систем теплоснабжения и надежность теплоснабжения поселения в части тепловых сетей. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования Залесовский сельсовет определены на весь период действия схемы теплоснабжения. Базовые значения целевых показателей отражают формирование перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию. Прогноз перспективного спроса на тепловую энергию формирует основные перспективные показатели производственных программ действующих и создаваемых. Кроме этого дополнительно включены индикаторы, характеризующие эффективность функционирования системы теплоснабжения всего муниципального образования:
- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за 2023 год, к общей материальной характеристике тепловых сетей; отношение установленной тепловой мощности оборудования источников;
- реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников
Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей на территории
 МО Залесовский сельсовет не требуются, так как строительства котельных и тепловых
 сетей не планируется.
         Раздел 16.      Сведения о мероприятиях по обеспечению надежности теплоснабжения и
бесперебойной работы систем теплоснабжения, по выявлению потенциальных угроз для их работы, по оценке потребности в инвестициях, необходимых для устранения данных угроз.
Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность к вводу в работу энергетического оборудования
Данные мероприятия не планируются к реализации
Установка резервного оборудования
Данные мероприятия не планируются к реализации
Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую сеть
Источники тепловой энергии индивидуальные.
Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа В аварийных ситуациях, с учетом положений, изложенных в СП 124.13330.2012, система теплоснабжения и тепловые сети при подземной прокладке в непроходных каналах и бесканальной прокладке должны обеспечивать подачу минимально допустимого количества тепла при расчетной температуре на отопление =-10 ОС и ниже. На территории сельсовета имеются только надземные тепловые сети.
        При этом авария в надземных тепловых сетях обнаруживается и ликвидируется значительно быстрее, чем при подземной канальной прокладке. Также быстрее обнаруживается место аварии при бесканальной прокладке теплопроводов в пенополиуретановой изоляции с системой оперативного дистанционного контроля. С другой стороны, вероятность возникновения аварии заметно уменьшается при снижении протяженности и увеличении диаметра и толщины стенок теплопроводов. Исходя из вышеизложенного, в положениях СП 124.13330.2012 (Актуализированная 16 редакция СНиП 41-02-2003) резервирование тепловых сетей принято необязательным для следующих случаев:
  при наличии у потребителей местного резервного источника тепла;
  для участков надземной прокладки протяженностью менее 5 км (при соответствующем обосновании расстояние может быть увеличено); 
 для теплопроводов, прокладываемых в тоннелях и проходных каналах;
  для тепловых сетей диаметром 250 мм и менее (при отсутствии потребителей 1-й категории). При этом для потребителей 1-й категории в зависимости от ситуации, обязательно резервирование местным аварийным источником тепла или тепловыми сетями от двух источников тепла, или тепловыми сетями от двух выводов одного источника тепла. На территории сельсовета надземная часть тепловых сетей составляет 280 м.
Основными мероприятиями по резервированию и повышению надежности тепловых сетей является применение следующих технических решений: 
 прокладка от источника тепла двух и более головных тепломагистралей, соединенных между собой резервными перемычками (закольцовка тепловых сетей); 
 прокладка резервных перемычек между тепловыми сетями двух и более источников тепла (закольцовка тепловых районов); 
 монтаж в закольцованном контуре не менее трех секционирующих задвижек (две при врезке контура, одна и более по трассе контура); 
 прокладка до абонентов двух резервных теплопроводов;  прокладка до абонентов реверсивного (третьего) теплопровода; 17 
 уменьшение протяженности участка между секционирующими задвижками;  монтаж секционирующих задвижек по ходу потока сетевой воды после врезки ответвлений;  обеспечение минимальной циркуляции сетевой воды в аварийных перемычках; 
 соединение теплопроводов транспозицией («перехлест» теплопроводов) на участках со встречными потоками теплоносителя (непосредственно на участках или в камерах). Прокладка резервных перемычек и дополнительных теплопроводов позволяет отключать аварийные участки без прекращения подачи тепла абонентам. При этом диаметр теплопроводов аварийной перемычки не должен превышать диаметра соединяемых теплопроводов. Уменьшение протяженности участков между секционирующими задвижками приводит к ускорению обнаружения места аварии и сокращению срока проведения ремонтно-восстановительных работ. При этом общая протяженность участков с ответвлениями между двумя секционирующими задвижками не должна превышать 1500 м. Для транзитных участков без ответвлений расстояние между секционирующими задвижками для теплопроводов 2Ду600 мм и более при обеспечении спуска и заполнения сетевой водой допускается увеличивать до 3000 м. С учетом незначительной вероятности возникновения аварий рекомендуется ограничивать минимальное расстояние между секционирующими задвижками: для теплопроводов 2Ду1400-1000 мм - до 400 м; для теплопроводов 2Ду900-800 мм - до 350 м; для теплопроводов 2Ду600-700 мм - до 300 м; для теплопроводов 2Ду500 мм и менее - до 250 м. При этом в закольцованных тепловых сетях ответвления, присоединенные между такими секционирующими задвижками, целесообразно считать зарезервированными, т.е. на таких участках возможно осуществлять врезку ответвлений без монтажа дополнительных секционирующих задвижек. Поскольку в тепловых сетях соблюдается определенный порядок укладки теплопроводов (подающий теплопровод располагается справа по движению потока сетевой воды, а обратный слева), это необходимо учитывать при монтаже аварийных перемычек. Поэтому с целью переключения потоков на резервных 18 перемычках при встречных потоках сетевой воды производится соединение теплопроводов транспозицией, т.е. осуществляется «перехлест» теплопроводов. Монтаж секционирующих задвижек после врезки ответвлений позволяет отключать нижерасположенный аварийный участок без прекращения подачи тепла в ответвление, что приводит к сокращению числа отключаемых абонентов. При разработке схемы тепловых сетей для нового строительства с собственным источником тепла рекомендуется производить разработку различных вариантов схем с рассмотрением вопроса резервирования. Для источников тепла производительностью 60 Гкал/ч и менее рекомендуется производить разработку только варианта схемы тупиковой разводки (с одним или с двумя выводами) без резервирования тепловых сетей. Для источников тепла производительностью от 60 до 200 Гкал/ч включительно рекомендуется производить разработку как варианта схемы с тупиковой разводкой без резервирования тепловых сетей, так и вариантов с резервированием тепловых сетей и последующим согласованием  одного  из  них.  Для источников тепла производительностью более 200 Гкал/ч рекомендуется производить разработку нескольких вариантов схем с резервированием тепловых сетей. В случае присоединения объектов нового строительства к существующим источникам тепла и тепловым сетям рекомендуется: 1) использовать сложившуюся схему тепловых сетей при отсутствии необходимости увеличения диаметров существующих тепломагистралей; 2) осуществлять прокладку новых тепломагистралей с повышением уровня резервирования тепловых сетей при необходимости увеличения диаметров существующих тепломагистралей. Для протяженных тепловых сетей должна проводиться проверка гидравлического и теплового режима при аварийных ситуациях. При этом поверочный гидравлический расчет тепловых сетей целесообразно производить исходя из условия сохранения напоров на выходе и входе источника тепла, принятых для нормальных условий эксплуатации.
Устройство резервных насосных станций
Насосных станций нет
Установка баков-аккумуляторов
Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение тепло гидро акумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях. Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно, как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках. Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3 % объема воды в системе теплоснабжения, при этом обеспечивается обновление воды в баках. Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема. В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.
 Раздел.17. Сведения о сценариях развития аварий в системах теплоснабжения с
моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем
теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии
Возможными причинами возникновения аварийных ситуаций являются:
· Гипотетическая авария с разгерметизацией технологических систем газорегуляторного устройства. Возможны аварии, связанные с отказом оборудования систем газорегуляторного устройства и повышением давления газа в сети низкого давления. Их причины - повышенная влажность транспортируемого газа, некачественное техническое обслуживание и несоответствие пропускной способности оборудования фактическим режимам;
· Усталость материала труб, коррозия; брак сварных швов, деформация, механическое повреждение в результате нарушения регламента работ и т.д. В большинстве случаев такие повреждения указывают на отсутствие контроля за техническим состоянием газопроводов со стороны эксплуатирующих организаций и низкий уровень технадзора в процессе строительства;
· нарушения технологии ремонта;
· нарушения режимов или параметров подачи газа, в т.ч. недопустимое повышение или понижение давления газа, недопустимые колебания давления газа в т.ч. по внешней сети (на магистральном или подающем газопроводе);
· нарушения регламента пусков - остановок, в т.ч. аварийных, котельного оборудования.
· Появление энергетического (теплового) источника зажигания с параметрами, достаточными для воспламенения паровоздушной или газовоздушной смеси, что предопределяет возникновение пожара (взрыва), в результате чего наступает разрушение (повреждение) оборудования и зданий.
           Раздел 18. Сведения об обеспечении проведения теплоснабжающими организациями не реже одного раза в шесть месяцев противоаварийных тренировок в целях отработки действий, необходимых для возобновления передачи тепловой энергии от
источников тепловой энергии после полного прекращения подачи тепловой
энергии ее потребителям в соответствующем муниципальном образовании
Тренировки по схемам
· По схемам проводятся диспетчерские тренировки электрических и тепловых сетей.
· Тренировки по схемам могут проводиться непосредственно на рабочих местах или в местах, приспособленных для этого и имеющих необходимое оборудование. Для проведения тренировки у тренирующихся должны иметься схемы обслуживаемых ими участков, на которых перед началом тренировки они помечают карандашом положение коммутационной аппаратуры или запорной арматуры, отключенные участки, участки, имеющие отклонения от нормального режима и т.д. на момент, предшествующий аварии. У посредника или руководителя тренировки должна иметься такая же схема.
· Если тренировка по схемам проводится на рабочих местах, то допускается использование всех существующих там средств отображения информации и связи с принятием дополнительных мер по невмешательству в технологический процесс и немедленному прекращению тренировки по требованию дежурных лиц при усложнении режимной обстановки.
Перед началом тренировки ее участникам сообщается вводная часть, в которой указываются: – участок технологической схемы, на которой будет имитироваться аварийная ситуация; – режим работы, предшествующий возникновению аварийной ситуации; – отклонения от нормальной схемы; – порядок использования связи; – время возникновения аварийной ситуации. При необходимости сообщаются сведения о метеорологических условиях и сезонных явлениях
· (паводок, гололед)
       Тренировка начинается с сообщений посредников или руководителей тренировки о происшедших изменениях в режиме, об отключениях оборудования, о показаниях мнемонической схемы и приборов на рабочих местах тренирующихся.
-Тренировки по схемам проводятся в форме оперативных переговоров, тренирующихся друг с другом и с посредниками, причем последние могут вести переговоры от имени лиц из состава оперативного персонала, обслуживающего участок, за исключением персонала, непосредственно участвующего в тренировке. Переговоры должны проводиться так же, как они проводятся в реальной рабочей обстановке, за исключением тренировок, проводимых на рабочих местах, где добавляется перед сообщением слово «тренировка». 
 - Тренирующиеся, принимая сообщения об изменениях, происшедших в результате аварии и действий персонала по ее ликвидации, отражают их на схеме, по которой проводится тренировка.
· При проведении тренировок рекомендуется расположить участников тренировки в одном помещении, а посредников - в другом. Каждый из участников тренировки для ведения переговоров должен иметь прямую телефонную связь с лицом, контролирующим его действия. При таком методе проведения тренировки каждому из тренирующихся диспетчеров сообщается информация о развитии аварии и о ходе ее ликвидации только по обслуживаемому им участку схемы. Полная картина развития событий по ходу тренировки получается суммированием имеющихся у каждого участника сведений. Такое суммирование должно осуществляться на общей схеме, на которой участвующие в тренировке отмечают все происходящие изменения
Тренировки с условными действиями персонала
· По методу с условными действиями персонала проводятся следующие виды тренировок: общестанционные, блочные, цеховые, общесетевые или районные, участковые и подстанционные, совмещенные. Эти тренировки должны проводиться непосредственно на рабочих местах.
· Участники тренировок во время их проведения должны строго выполнять требования правил охраны труда. Производить какие-либо реальные операции с оборудованием, прикасаться к механизмам и органам управления коммутационной аппаратуры и запорной арматуры при этом запрещается.
· При возникновении на каком-либо участке или объекте действительно аварийной ситуации проведение тренировки должно быть прекращено.
· Перед началом тренировки необходимо проинформировать об этом весь работающий персонал.
· Перед началом тренировки ее участники должны покинуть свои рабочие места, где посредники (либо другие лица под их руководством) осуществляют имитацию аварийной обстановки с помощью тренировочных плакатов и бирок, вывешиваемых на оборудовании, органах управления, приборах, устройствах защиты и сигнализации, на которых отражаются изменения, происшедшие в результате аварии. Плакаты и бирки должны вывешиваться таким образом, чтобы они не мешали работающему персоналу производить операции и наблюдать за показаниями приборов и устройств сигнализации.
· После размещения плакатов и бирок участникам тренировки сообщается вводная часть. Вводную часть сообщает посредник или руководитель тренировки на своем участке. Во вводной части указывается: – режим работы, предшествующий возникновению аварийной ситуации; – отклонения от нормальной схемы; – порядок использования связи; – время возникновения аварии.
· На свои рабочие места участники тренировки допускаются только после подачи сигнала о ее начале. Таким сигналом может быть: – сообщение руководителя тренировки одновременно на все участки по телефону или радио: «Внимание участников! Тренировка началась!»; 13 – сообщение посредников или руководителей тренировки на своих участках в назначенное время:
«Тренировка началась!».
· С подачей сигнала о начале тренировки участвующие в ней лица должны приступить к осмотру плакатов и бирок, вывешенных на оборудовании своего участка, и к ликвидации условной аварии. Изменение состояния коммутационной аппаратуры и запорной арматуры, фиксирование световых сигналов табло и лампочек, квитирование ключей управления тренирующиеся должны производить с помощью условных действий путем снятия и перевертывания плакатов и бирок, устно поясняя свои действия. Например, тренирующийся должен включить выключатель линии А, на ключе управления которого на мнемосхеме со светящейся сигнализацией вывешен плакат «Мигает» (в действительности выключатель включен, а его автоматическое отключение по условию тренировки показано с помощью этого плаката). Он подходит к тому месту, где находится ключ управления выключателем, и говорит:
«Квитирую ключ управления выключателем линии А», - и переворачивает плакат, вывешенный на ключе управления этого выключателя. На обратной стороне плаката должна быть надпись
«Отключен». Затем тренирующийся продолжает: «Включаю выключатель линии А»,
«Отключен». Затем тренирующийся продолжает: «Включаю выключатель линии А», - и снимает плакат «Отключен». Если на ключе управления нет никаких плакатов, то это значит, что положение выключателя по условию тренировки совпадает с его реальным состоянием. Чтобы показать, что выключатель по какой-либо причине не включился, посредник вывешивает на его ключ управления плакат «Мигает».
· Посредники обязаны регистрировать в картах деятельности тренирующихся все действия персонала, вмешиваясь в ход тренировки только в том случае, если требуется сообщить что- либо ее участникам, вывесить новые плакаты или бирки, снять или перевернуть их в зависимости от действия персонала.
· При проведении противоаварийной тренировки, совмещенной с противопожарной, руководитель тушения пожара проводит тренировку согласно программе, и указания руководителя тушения пожара являются обязательными для каждого участника тренировки.
В процессе проведения тренировки, охватывающей несколько участков, аварийные ситуации на каждом из них должны изменяться посредниками (с помощью плакатов, бирок и др.) с учетом действий участников тренировки не только своего, но и других участков. Это может быть достигнуто путем координации действий посредников руководителем тренировки. Для этой цели он должен находиться на рабочем месте оперативного лица, руководящего ликвидацией условной аварии, следить за изменением обстановки по переговорам участников тренировки и сообщениям посредников и, в свою очередь, информировать последних о ходе тренировки в целом. При этом согласованность действий участвующих в тренировке не нарушится, даже в случае возможных ошибок кого-либо из тренирующихся, предвидеть которые программой практически невозможно. Если осуществить координацию действий посредников по какой-либо причине нельзя, то изменения аварийных ситуаций на отдельных участках посредники должны осуществлять в последовательности, заранее устанавливаемой 14 программой. В этом случае необходимо также предусмотреть, через какое время после начала тренировки на том или ином рабочем месте нужно изменить обстановку. Например, в электросетях проводится участковая тренировка. Персоналу подстанции «А» 110 кВ (Приложение 6) дана вводная о работе дифференциальной защиты шин 110 кВ, а персоналу тупиковой подстанции «Б»,  питающейся  от подстанции  «А»,  дана вводная при
исчезновении напряжения. По ходу тренировки персонал подстанции «А» осматривает шины 110 кВ, отделяет поврежденный участок, принимает напряжение на шины 110 кВ и дает его на подстанцию «Б». Вводная о появлении напряжения персоналу подстанции «Б» дается посредником либо после сообщения руководителя тренировки, находящегося на подстанции
«А», либо через определенное время после начала тренировки, заранее предусмотренное программой. В этом случае при составлении программы необходимо определить время, которое должен затратить персонал подстанции «А» на осмотр шин 110 кВ, отделение поврежденного участка и подачу напряжения на подстанцию «Б». При этом возможна некоторая несогласованность в аварийных ситуациях на отдельных участках, вызванная отклонениями от программы в процессе проведения тренировки.
Рекомендуется максимально уменьшить переговоры и объяснения между тренирующимися и контролирующими лицами. Не следует допускать какихлибо подсказок, наводящих вопросов, неодобрительных возгласов и всего, что может отвлечь участвующих в тренировке от их прямой
· задачи по выявлению причины, вызвавшей аварию, и ликвидации аварийной ситуации.
· При использовании телефонной и радиосвязи одновременно для эксплуатационных и тренировочных переговоров необходимо о начале тренировочного разговора сообщить словом
«Тренировка».
· Не рекомендуется использование устройств телемеханики на находящемся в работе оборудовании для показа коммутационного состояния аппаратуры и запорной арматуры, передачи сигналов на сигнальное табло, искусственного изменения показаний измерительных приборов при проведении противоаварийной тренировки.
· При возникновении на каком-либо участке или объекте действительно аварийной ситуации проведение противоаварийной тренировки должно быть прекращено.
· По окончании тренировки все плакаты и бирки должны быть сняты с оборудования. РАЗБОР ТРЕНИРОВОК
· Разбор тренировок производится с целью определения полноты и правильности действий при ликвидации аварии, предусмотренной темой тренировки, каждого из участвующих в ней, и выявления мероприятий, способствующих повышению надежности работы оборудования и безопасности обслуживающего персонала.
· Разбор тренировок должен производиться, как правило, сразу же после их окончания руководителями тренировок с привлечением посредников. Если организовать разбор тренировки непосредственно после ее окончания невозможно, то проводить его следует в последующие дни, но не позднее чем через пять дней.
· При разборе блочных, цеховых, подстанционных, участковых и совмещенных тренировок должен присутствовать весь участвовавший в ней персонал. На разборе общесетевых и общестанционных тренировок для сокращения времени можно ограничиться присутствием персонала, участвовавшего в тренировке на наиболее важных участках, охваченных условной аварией. Для остальных участников разбор может быть произведен на рабочих местах посредниками. Разбор общесетевых тренировок можно производить по телефону.
· При разборе должны быть выяснены в отношении каждого участника тренировки: – правильность понимания происшедшего; – правильность действия по ликвидации аварии; – допущенные ошибки и их причины; – правильность ведения оперативных переговоров и использования средств связи.
При проведении разбора тренировки ее руководитель заслушивает сообщения посредников о действиях участников тренировки, анализирует карты деятельности тренирующихся, в случае необходимости заслушивает самих участников, указывает на допущенные ошибки и утверждает
по четырехбалльной системе индивидуальные и общие оценки результатов тренировки. При проведении разбора противоаварийной тренировки, совмещенной с противопожарной, кроме вышесказанного, руководитель тушения пожара докладывает руководителю тренировки о сложившейся обстановке и принятых им решениях по ликвидации пожара, а также предотвращению развития аварии, отмечает правильные действия персонала и недостатки, выявленные в процессе ликвидации пожара. Рекомендуется для оценки действий участников тренировки руководствоваться следующим: – если по ходу тренировки ее участник принимает решения, которые в реальной обстановке при их выполнении привели бы к развитию аварии или к несчастному случаю, то ему выставляется оценка «неудовлетворительно»; – если по ходу тренировки ее участник допускает ошибки, не усугубляющие ситуацию, но затягивающие процесс ликвидации аварийного положения, то ему  выставляется оценка «хорошо» или
«удовлетворительно», в зависимости от числа и характера ошибок; – если по ходу тренировки ее участник действует без единой ошибки, то ему выставляется оценка «отлично».
· Лицам, допустившим во время тренировки грубые ошибки и получившим неудовлетворительные оценки, по заключению ее руководителя назначаются дополнительные инструктажи и внеплановые тренировки. Эти лица могут быть лишены права допуска к самостоятельной работе.
· Если половина и более участников тренировки получила неудовлетворительные оценки, то тренировка оценивается как «неуспешная» и должна быть проведена по этой же теме вторично в течение времени, установленного национальным законодательством государств-участников СНГ, причем повторная тренировка не учитывается как плановая.
· Результаты тренировки должны быть занесены в журнал по учету противоаварийных тренировок (Приложение 8) и документы, определенные национальным законодательством государств-участников СНГ. При проведении совмещенных тренировок, кроме того, результаты заносятся в журнал по учету противопожарных тренировок.
Разработка мероприятий по результатам тренировок
· Если в процессе подготовки или проведения тренировки выявится необходимость в проведении мероприятий, способствующих безаварийной работе, то их следует занести в журнал по учету противоаварийных тренировок. При этом руководитель тренировки должен ознакомить руководителей соответствующих подразделений с мероприятиями, занесенными в журнал по учету противоаварийных тренировок. Руководящий персонал обязан принять меры по реализации этих мероприятий.
· Программа тренировки, а также журнал после проведения каждой тренировки передаются на рабочее место лица, руководившего ликвидацией условной аварии, для ознакомления с этими документами персонала, участвующего в тренировке. Все предложения персонала должны быть сообщены руководителю тренировки или начальнику цеха (участка, службы).
      Теплообеспечение объектов жилой и общественной застройки с. Залесово и с. Владимировка осуществляется от индивидуальных теплоисточников. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели и электрические водонагреватели.
При сравнительной оценке энергетической безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:
· крупные тепловые источники могут работать на различных видах топлива, могут переводиться на сжигание резервного топлива при сокращении подачи сетевого газа, но котельные в с. Залесово на текущий момент не имеет резервных видов топлива.
· малые автономные источники (крышные котельные, квартирные теплогенераторы) рассчитаны на сжигание только одного вида топлива - сетевого природного газа, что уменьшает надежность теплоснабжения.
Так же при осуществлении стратегического планирования реконструкции и развитии системы централизованного теплоснабжения  Залесовского сельсовета необходимо рассматривать новые инструменты и возможности отечественного законодательства в области работы рынка тепла, в частности законодательство в области концессионных соглашений, законодательство в области применения механизмов «Альтернативной котельной»
Часть 2
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения 
МО  Залесовский сельсовет
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.
. 
часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"
1.1.В зонах действия производственных котельных
Схема тепловых сетей школьной котельной
с. Залесово. ул. Школьная 8




	№ п/п
	Участок теплосети
	Протяженность, м
	Диаметр
Трубопровода, мм
	Тип прокладки

	1
	1-2
	40
	57
	надземная

	2
	 3-4
	30
	57
	 надземная


Схема тепловых сетей котельной   
СДК 
с. Залесово, ул. Школьная 10



                                           1
                                                                                           2

	№ п/п
	Наименование  участка
	Протяженность, м
	Диаметр  трубопровода, мм
	Тип прокладки

	1
	1-2
	100
	100
	надземный


Схема тепловых сетей котельной 
администрация (встроенная)
с. Залесово ул. Советская 49

1.2. В зонах действия индивидуального теплоснабжения.
Данные об индивидуальном теплоснабжении в МО Залесовский сельсовет не предоставлены.
                         Часть 2. Источники тепловой энергии
а) структура и технические характеристики основного оборудования
На территории МО Залесовский сельсовет расположены две котельные.
	№ п/п
	Адрес потребителя
	Тепловая нагрузка потре​бителя, Гкал/ч

	1
	Котельная СДК  ул. Школьная, 10
	0,097

	2
	Школа ул. Школьная, 8
	0,1525


б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки 


в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности
- отсутствует
г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто
- Потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды котельной 0,496 Гкал/ч.
д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
- ввод в эксплуатацию основного оборудования – 1999 г., освидетельствование – 2022 г.
е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
- источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют
ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха


з) среднегодовая загрузка оборудования
	Наименование
оборудования
	Тип
(марка)
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-32
	Примечание

	Котел №1
	
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Котел №2
	
	0
	0
	0
	0
	0
	


и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 
- Источники тепловой энергии не оснащены приборами учета отпуска тепловой энергии.
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
- Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии не предоставлена
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
- Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствует.
м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.
- источники тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов) отсутствуют
 Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них
а) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
б) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
- Данные об описание типов и количестве секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях, описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов, отсутствуют.
в) статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет
- Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет отсутствует 
г) Данные о планировании капитальных (текущих) ремонтов.
 В 2020 году произведен ремонт теплосетей протяженностью 280 метров в 
Залесовском Доме культуры .
-  заменен насос в Доме культуры .
д) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
- Значения утвержденных нормативов отсутствуют.
е) оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
- централизованная тепловая сеть отсутствует
ж) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.
- Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.
з) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
- присоединение теплопотребляющей установки потребителей к тепловым сетям отсутствует
и) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
- коммерческий прибор учета отсутствует
к) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
- диспетчерская служба теплоснабжающей организации отсутствует
л) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
- центральный тепловой пункт и насосная станции отсутствуют
м) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления;
- данные отсутствуют
н) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
- бесхозные тепловые сети отсутствуют
0) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).
- энергетические тепловые сети отсутствуют
Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии
Котельная Дома культуры обеспечивает теплоснабжением Сельский дом культуры, ФАП.
Котельная Школы обеспечиваете теплоснабжением ООШ.
Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.
Котельные  находящиеся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения.
Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой
энергии
а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления
- на территории МО Залесовский сельсовет централизованное теплоснабжение отсутствует
б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
- коллектор установлен в котельной СДК.
в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии 
- Случаев по применению индивидуальных квартирных источников тепловой энергии для отопления жилых помещений в многоквартирных домах, подключенных к централизованной системе теплоснабжения не предоставлено.
г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
- данные отсутствуют
д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
- информация не предоставлена
е) описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения
- договор теплоснабжения отсутствует
ж) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
- информация не предоставлена
Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии


а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии
б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии
- информация не предоставлена
в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю
- информация не предоставлена
г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
- дефицит тепловой мощности отсутствует
д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.
- информация отсутствует
а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
- отказ участков тепловых сетей не наблюдается
б) частота отключений потребителей;
- информация отсутствует
в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
- информация отсутствует
г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)
- зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения отсутствуют
д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении
- аварийные ситуации отсутствуют
е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении
- аварийные ситуации отсутствуют
Часть 7. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
а) описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.
- Данные по динамике утвержденных тарифов с учетом последних 3 лет отсутствуют.
б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
- установленные на момент разработки схемы теплоснабжения не предоставлены
в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения
- информация не предоставлена
г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
- информация не предоставлена
Часть 8. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения
а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
- Для повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей МО Залесовский сельсовет предполагается следующее: замена старой изоляции трубопровода, замена трубопроводов тепловых сетей с большим сроком эксплуатации во время текущих и капитальных ремонтов.
б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
- Для повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей МО  Залесовский сельсовет предполагается следующее: замена старой изоляции трубопровода, замена трубопроводов тепловых сетей с большим сроком эксплуатации во время текущих и капитальных ремонтов.
в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
- Проблемы в надежном и эффективном снабжении основным топливом (каменным углем) отсутствуют.
д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения 
- Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения отсутствуют
Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
- в настоящее время в МО Залесовский сельсовет централизованное теплоснабжение осуществляется у двух объектов


б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
Прогноз приростов площади строительных фондов, планируемых к подключению к системе теплоснабжения отсутствуют.


в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерациипрогноз перспективных удельных расходов энергии на отопление:


г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии
	Наименование объекта теплопотребления
	Количество потребления тепловой энергии, Гкал/ч

	
	2024 г
	2025 г
	2026 г
	2027 г
	2028-2032

	Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения)
	06,03
	06,03
	06,03
	06,03
	06,03

	Перспективные объекты теплопотребления
	06,03
	06,03
	06,03
	06,03
	06,03


д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
- не предусматривается
е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.
- не предусматривается
Глава 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки


б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
- система теплоснабжения в перспективе будет работать в прежнем режиме
Глава 4. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения
а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)
- В процессе эксплуатации необходимо обеспечивала подпитку тепловой сети, расход потребителями теплоносителя (ГВС) и собственные нужды котельной
- замена ветхих участков и реконструкция тепловой сети
б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения.
Предлагается реконструкция котельной СДК вследствие того, что основное оборудование имеет значительный физический износ, нормативный срок эксплуатации основной части которого истекает. Так как в зоне действия источника увеличение тепловой нагрузки, связанной с перспективным строительством объектов, не планируется, то и увеличение установленной мощности не предвидится.
в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.
 Обоснование выбора мероприятий по развитию источников тепловой энергии приведено в разделе 4 
Глава 5. Оценка надежности теплоснабжения
а) метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения.
- Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойство системы:
бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией требуемого качества, не допущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.
б) метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
- данные отсутствуют
в) результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
- данные отсутствуют
г) результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
- данные отсутствуют
д) результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
- данные отсутствуют
Глава 6. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта. 
Авария тепловых сетей – повреждение магистрального трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов жилсоцкультбыта на срок 36 ч. и более
- повреждение тепловой сети не зафиксированно
б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
- прекращение подачи тепловой энергии не защиксированно
в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
- данные отсутствуют
г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
-данные отсутствуют
д) коэффициент использования установленной тепловой мощности
КИУТМ - коэффициент использования установленной тепловой мощности. Численно равняется отношению фактической выработки тепловой энергии за определённый период к теоретической выработке при работе без остановок на установленной тепловой мощности
- Установленная тепловая мощность составляет
е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
- информация отсутствует
ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
- Снижение доли отпуска тепловой энергии не планируется
з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
- данные перспективных значение отсутствуют
и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
- изменение тепловых и электрических нагрузок не планируется
к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
- Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей не предоставлены
л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)


м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)
- значения отношение материальной характеристики тепловых сетей не предоставлены
н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)
- данные отсутствуют.
                                    Глава 7. Заключение 
При современном уровне газового отопительного оборудования централизацию выработки тепловой энергии экономически обосновать невозможно. Коэффициент полезного действия современных газовых котлов высок 89-91%.
Вместе с тем увеличение уровня централизации приводит к росту тепловых потерь при транспортировке теплоносителя. Поэтому на территории муниципального образования существуют   автономные источниками тепла. 
Развитие и производство теплоснабжения муниципального образования Залесовский сельсовет до 2032 года предполагается базировать на преимущественном использовании существующих котельных, планирует повысить эффективность топлива использования путём дооснащения и наиболее эффективно использовать оборудование. 
Анализируя данные можно сказать, что основными статьями расходов при выработки тепловой энергии приходятся на фонд оплаты труда, закупку топлива и оплату потребляемой электроэнергии. 



п/п�
Наимено�вание ис�точника тепловой энергии�
Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч�
Протя�женность трубопро�водов ТС (в 2-х тр. исп.), м�
Матери�альная хар-тика трубопро�водов теп�ловой сети, м2�
�
�
�
Отоп�


ление�
Вен-


ти�


ля-


ция�
ГВС�
Потери


через


тепло-


изоля�цию�
Потери с утеч�ками�
Сум-


мар-


ные


потери�
Сум�


марная


нагрузк


а�
�
�
�
1�
Котель�ная СДК�
2,007�
0�
0�
0,21807�
0,0106�
0,22871�
2,007�
280�
715,6�
�
2�
Школа�
2,609�
0�
0�
0,22768�
0,0201�
0,22871�
2,007�
320�
715,6�
�
 





Температура�
�
наружного


воздуха�
на подающем трубопроводе�
на обратном трубопроводе�
�
+10�
27,1�
25,9�
�
+8�
29,1�
27,4�
�
+6�
31,3�
28,9�
�
+4�
33,2�
30,3�
�
+2�
35,1�
31,7�
�
-0�
37,2�
33,3�
�
-2�
39,1�
34,6�
�
-4�
40,9�
35,9�
�
-6�
42,6�
37,2�
�
-8�
44�
38,5�
�
-10�
46,1�
39,6�
�
-12�
47,8�
40,9�
�
-14�
49,6�
42,2�
�
-16�
51,3�
43,3�
�
-18�
52,9�
44,4�
�
-20�
54,7�
45,6�
�
-22�
56,3�
46,7�
�
-24�
57,9�
47,8�
�
-26�
59,6�
48,8�
�
-28�
61,2�
49,9�
�
-30�
62,9�
51�
�
-32�
64,5�
51,9�
�
-34�
65,9�
53,0�
�
-36�
67,7�
54,0�
�
-38�
69,6�
54,3�
�
-39�
70�
55�
�
 





Котельная�
Подключенная нагрузка, Гкал/ч�
Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Г кал/ч�
Итого,


Гкал/ч�
Установленная мощность, Гкал/ч�
Располагаемая мощность, Гкал/ч�
Резерв,


Гкал/ч�
Резерв,


%�
�
�
СДК�
0,0�
0,0�
0,0�
0,0�
0,0�
0,0�
0,0�
�
�
Школа�
0,0�
0,0�
0,0�
0,0�
0,0�
0,0�
0,0�
�
 





Наименование�
Расчетная тепловая нагрузка,


 Г кал/ч


�
Требуемая темпер., °С�
Г кал/год�
�
1�
2�
3�
4�
�
Котельные с. Залесово�
�
Котельная СДК�
0,002�
20�
06,03�
�
Школа�
0,006�
20�
14,68�
�
 





Наименование объекта теплопотребления�
количество�
�
�
2024 г�
2025�
2026�
2027�
2028-2032�
�
Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения)�
1�
1�
1�
1�
1�
�
Перспективные объекты теплопотребления�
0�
0�
0�
0�
0�
�
ИТОГО:�
0�
0�
0�
0�
0�
�
 





Наименование объекта теплопотребления�
Количество потребления тепловой энергии, Гкал/ч�
�
�
2024 г�
2025 г�
2026 г�
2027 г�
2028г�
�
Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения)�
06,03�
06,03�
06,03�
06,03�
06,03�
�
Перспективные объекты теплопотребления�
06,03�
06,03�
06,03�
06,03�
06,03�
�
 





№�
Наименование


котельной�
Размерность�
2024�
2025�
2026�
2027�
2028�
2029-2032�
�
1�
Котельная СДК�
3тыс. м�
0,0�
0,0�
0,0�
0,0�
0,0�
0,0�
�
2�
Котельная школы�
3тыс. м�
0,0�
0,0�
0,0�
0,0�
0,0�
0,0�
�
 





Источник теплоснабжения�
Средневзвешенный срок службы тепловой сети, лет�
�
Котельная СДК�
35�
�
Котельная школы�
35�
�
 





Котельная


Qуст- 0,5 Гкал/час





СДК


Qприс- 0,03 Гкал/ч





Котельная


Qуст -0,034 Гкал/час





администрация





котельная
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