  ПРОЕКТ
НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Основная  часть
1.1   Общие  положения
1.1.1. Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области (далее - Нормативы разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области применительно к объектам местного значения, подлежащим отображению на схеме территориального планирования Красногвардейского  района Оренбургской области, и содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения Красногвардейского  района Оренбургской области, относящимися к областям, определенным частями 3  и 6 статьи 2.1 Закона Оренбургской области от 16 марта 2007 года N 1037/233-IV-ОЗ "О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области", и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Красногвардейского  района Оренбургской области.

Нормативы включают в себя:

основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения Красногвардейского  района Оренбургской области);

материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов;

правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов.
1.2  Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Красногвардейского  района
1.2.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Красногвардейского района и расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области автомобильных дорог, транспорта. 
Обеспеченность населения Красногвардейского района автомобильными дорогами и транспортом рассчитывается по следующим объектам:

1.2.1.1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения составляет 303км.
1.2.1.2.Плотность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения составляет 0,104 км/тыс.кв.км.
1.2.1.3.Обеспеченность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения составляет 16 км на 1000 жителей.

1.2.1.4.Обеспеченность населения Красногвардейского района автостанциями составляет 1 объект на район.

Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности не нормируются.
1.2.2.  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения Красногвардейского  района  в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных  бедствий,  эпидемий и ликвидации их последствий.
Обеспеченность населения Красногвардейского района объектами нормирования в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных  бедствий,  эпидемий и ликвидации их последствий  рассчитывается по следующим объектам:
1.2.2.1. Подразделения пожарной охраны противопожарной службы Красногвардейского района рассчитываются исходя из численности жителей населенного пункта: 
до 5 тыс. чел обеспеченность населения составляет 1 объект, 2 автомобиля;
5-20 тыс. чел. обеспеченность населения составляет 1 объект , 6 автомобилей.

Расчетный показатель доступности таких объектов устанавливается исходя из условия, что время прибытия первого подразделения, дислоцированного в здании пожарного охраны к месту вызова не должно превышать 20 минут.
1.2.2.2. Сооружения для защиты от затопления и подтопления  (противопаводковые дамбы)  рассчитываются исходя из значений:


1.2.2.2.1.  Ширину гребня дамбы из грунтовых материалов следует устанавливать в зависимости от условий производства работ и эксплуатации (использования гребня для  проезда, прохода и других целей) и принимают   2 м.
1.2.2.2.2. Ширину гребня глухой бетонной или  железобетонной дамбы следует устанавливать в зависимости от  условий производства работ и  эксплуатации (использования гребня для  проезда, прохода и других целей) и принимают 2 м.
1.2.2.2.3. Высоту гребня дамбы следует назначать на основе расчета  возвышения его над расчетным уровнем  воды.

Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности не нормируются.

1.2.3.   Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Красногвардейского района объектами местного значения в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Красногвардейского района.
Обеспеченность населения Красногвардейского района образовательными организациями рассчитывается исходя из расчетного показателя на 1000 человек по следующим объектам:

1.2.3.1.  Общеобразовательные школы, лицеи, гимназии - 94 места. Радиус доступности составляет 500м.
1.2.3.2.  Дошкольные образовательные организации - 69 мест. Радиус доступности составляет 500м.
1.2.3.3.  Организации дополнительного образования - 15 мест. Радиус доступности 500м.
Обеспеченность населения Красногвардейского района организациями дополнительного образования рассчитывается исходя из расчетного показателя на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Пешеходно - транспортная доступность общеобразовательных организаций, организаций дошкольного и дополнительного образования устанавливается до 30 минут. 

1.2.4   Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Красногвардейского района объектами местного значения в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Красногвардейского района. 

Обеспеченность населения Красногвардейского района объектами нормирования в области физической культуры и спорта рассчитывается исходя из расчетного показателя на 1000 человек по следующим объектам:


1.2.4.1. Спортивные залы – 125 кв.м. с пешеходно–транспортной доступностью до 30 минут.
1.2.4.2. Плоскостные спортивные сооружения - 650 кв. м. с пешеходно–транспортной доступностью до 30 минут.
1.2.4.3. Физкультурно-оздоровительные  комплексы - 1 объект на район с пешеходно-транспортной доступностью до 30 минут .

1.2.5.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области инженерной инфраструктуры  (электроснабжение и газоснабжение) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Красногвардейского района установлены в соответствии с полномочиями Красногвардейского района.
Обеспеченность населения Красногвардейского района объектами нормирования в области электро - газоснабжения населения рассчитывается по следующим объектам:
1.2.5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения.  
- без стационарных плит 950 кВт.ч/ чел. в год, с годовым числом часов использования максимума электрической нагрузки 4100 часов.
- со стационарными плитами  1350 кВт.ч/ чел. в год, с годовым числом часов использования максимум электрической нагрузки 4400 часов. 

Приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования,  электроотопления и электроводонагрева.


Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения для населения не нормируются.

1.2.5.2.  Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем в Красногвардейском  районе следует осуществлять на основе схем газоснабжения, разработанных в составе программ газификации Красногвардейского района, в том числе от системы магистральных газопроводов через сеть газораспределительных станций.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (укрупненные показатели потребления газа):
-  Горячее водоснабжение от газовых водонагревателей  300 м3/год на 1 чел.

-  Отсутствие всяких видов горячего водоснабжения 180 м3/год на 1 чел.


Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения для населения не нормируются.
1.2.6.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Красногвардейского района объектами местного значения в области обращения с отходами и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Красногвардейского района. 
Обеспеченность населения Красногвардейского района объектами в области обращения с отходами рассчитывается исходя из расчетного показателя площади на 1000 т коммунальных отходов по следующим объектам: 

1.2.6.1. Полигоны твердых коммунальных отходов - 0,02 га на 1000 т коммунальных отходов.
1.2.6.2.Мусороперерабатывающие, мусоросжигательные и мусоросортировочные предприятия - 0,05 га на 1000 т коммунальных отходов.
1.2.6.3.  Мусороперегрузочные предприятия - 0,04 га на 1000 т коммунальных отходов.

Расчетный показатель доступности не устанавливается. 

1.2.7.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Красногвардейского района объектами местного значения в области культуры и искусства и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Красногвардейского района.
Обеспеченность населения Красногвардейского района объектами в области культуры  и искусства рассчитывается по следующим показателям: 

1.2.7.1.  Дома культуры - 1 объект на 20 тыс. человек с транспортной доступностью 60 минут.
1.2.7.2.  Музеи - 1 объект на район с транспортной доступностью 60 минут.
1.2.7.3.  Общедоступные библиотеки -1 объект на 20 тыс. человек с транспортной доступностью 60 минут.
1.2.7.4.  Детские библиотеки - 1 объект на 10 тыс. детей в возрасте до14 лет с транспортной доступностью 60 минут. 

1.2.8.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области деятельности органов местного самоуправления. 
Обеспеченность населения Красногвардейского района объектами в области деятельности органов местного самоуправления рассчитывается исходя из расчетного показателя количества объектов на район последующим показателям: 


1.2.8.1. Муниципальный архив- 1 объект на район.
1.2.8.2. Орган ЗАГС- 1 объект на район.
1.2.8.3. Администрация района -1 объект на район. 


Расчетный показатель доступности не устанавливается. 

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО КРАСНОГВАРДЕЙСКОМУ  РАЙОНУ
2.1. Административно-территориальное устройство
Красногвардейский район располагается в северо-западной части Оренбургской  области  и  граничит востоке - с Матвеевским районом; на северо-востоке с Пономаревским районом; на востоке – с Александровским районом; на юго-востоке с Новосергеевским районом;  на западе – с Грачевским районом, на юге – с Сорочинским  районом. 

Общая площадь Красногвардейского района – 2900 км2 
Численность населения Красногвардейского района на 1 января 2019 года составляет 18 900 человек. Плотность населения – 7  чел. /км2.

Красногвардейский район состоит из 15 муниципальных образований, в состав которых входит 59 населенных пункта. Административный центр Красногвардейского района – село Плешаново. Расстояние от райцентра до г. Оренбург 227 км, до ближайшей железнодорожной станции Сорочинская – 56 км. Связь с областным центром осуществляется через станцию Сорочинск по железной дороге Самара – Ташкент и по автомобильной дороге Плешаново- Сорочинск- Оренбург.

2.2. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования по Красногвардейскому району.
Расчетные удельные показатели на перспективу остаются практически неизменными. В соответствии с этим расчет показателей градостроительного проектирования производится по фактическим статистическим и демографическим данным.

2.2.1.  Объекты местного значения в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.


2.2.1.1.  Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения.

1) Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности.


Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения (далее - протяженность) установлена исходя из текущего состояния и перспектив развития территории Красногвардейского района на 2025 год и составляет 303  км.
                         
Плотность автомобильных дорог общего пользования регионального или  межмуниципального значения рассчитывается как: 
(303 / 2900) x 1000 = 0,104 км/ тыс. кв. км., где:

303 км – протяженность сети автомобильных дорог общего пользования.

2900 км2 - площадь Красногвардейского района.

Обеспеченность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, км на 1000 жителей рассчитывается как: 
(303 / 18900) x 1000= 16 км на 1000 человек, где:

303 км - протяженность;

18900 - количество человек, проживавших на территории Красногвардейского района на 1 января 2019 года, согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области (далее - Оренбургстат)

2) Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности.
Расчетный показатель  максимально допустимого уровня территориальной доступности не нормируются.
2.2.1.2.  Автостанции

1) Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности.
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности составляет 1 объект на район.

2) Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности.

Расчетный показатель  максимально допустимого уровня территориальной доступности не нормируются
 2.2.2.  Объекты местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий.
2.2.2.1.  Подразделения пожарной охраны противопожарной службы Оренбургской области.
1) Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности.
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  устанавливается по численности жителей населенного  пункта:

До 5 тыс. чел.  принимается 1 объект, 2 автомобиля.

5-20 тыс. чел принимается 1 объект , 6 автомобилей. 

2) Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности.
Дислокация подразделения пожарной охраны ,исходя из условия прибытия первого подразделения пожарной охраны установлен в соответствии с требованиями статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП 11.13130.2009 "Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения" и составляет  20 минут.
2.2.2.2.  Сооружения для защиты от затопления и подтопления (противопаводковые дамбы).

1) Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности. 
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности установлен в соответствии с разделом 6 СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 «Плотины бетонные и железобетонные».
Ширина гребня дамбы из грунтовых материалов составляет  2 метра.
Ширина гребня глухой бетонной или железобетонной дамбы составляет  2метра. 
Высоту гребня дамбы следует назначать на основе расчета возвышения его над расчетным уровнем воды.

2) Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности.
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности не  нормируется.                                                                                  
2.2.3.  Объекты местного значения в области образования.

2.2.3.1.  Общеобразовательные школы, лицеи, гимназии.
 1) Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности

Количество мест на 1000 человек установлены в соответствии с требованиями СП42.13330.2016 (таблица Д.1). Предельные значения следует принимать с учетом 100% охвата детей начальным общим и основным общим образованием (I - IX классы) и до 75% детей – средним общим образованием (X - XI классы):  

Для сельских населенных пунктов:

2374 x 0,75 = 1780,5;

1780,5 / 18900 x 1000 [image: image1.wmf]»

  94 мест на 1000 человек, где:

2374 - количество детей 7 - 17 лет на территории Красногвардейского района на 1 января 2019 года согласно сведениям Оренбургстата;
18900 - количество человек, проживавших на территории Красногвардейского района на 1 января 2019 года, согласно сведениям Оренбургстата.

2) Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности  установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 и составляет 500м/30 мин (пешеходная доступность/транспортная доступность) .
2.2.3.2. Дошкольные образовательные организации.
1) Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности.
Количество мест на 1000 человек установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 (таблица Д.1).   Устанавливаются в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями в пределах 85%:

Для сельских населенных пунктов:

1534 x 0,85 = 1303,9;

1303,9 / 18900 x 1000 [image: image2.wmf]»

  69 мест на 1000 человек, где:

1534 - количество детей 1 - 7 лет на территории Красногвардейского района на 1 января 2019 года согласно сведениям Оренбургстата;
18900 - количество человек, проживавших на территории Красногвардейского района на 1 января 2019 года, согласно сведениям Оренбургстата.

2) Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 и составляет 500м/30 мин. (пешеходная доступность/транспортная доступность).
2.2.3.4. Организации дополнительного образования

1) Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности.

Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей организациями дополнительного образования в пределах 12%:

Для сельских населенных пунктов:

2374 x 1,2 = 2848,8;

2848,8/ 18900 x 100 [image: image3.wmf]»

  15 мест на 100 человек, где:

2374 - количество детей 7 - 17 лет на территории Красногвардейского района на 1 января 2019 года согласно сведениям Оренбургстата;
18900 - количество человек, проживавших на территории Красногвардейского района на 1 января 2019 года, согласно сведениям Оренбургстата.

2) Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 и составляет 500м/30 мин. (пешеходная доступность/транспортная доступность).
2.2.4.  Объекты местного значения в области физической культуры и спорта.
2.2.4.1. Спортивные залы. 
1) Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности.
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  установлен в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года N 244 "Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта" и составляет 125 кв.м.  пола на 1 тыс. человек общей численности населения.
2) Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности.
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности установлен с учетом приказа Минспорта России от 21 марта 2018 года N 244, пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры района исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий и составляет 15/30 мин. (пешеходная доступность/транспортная доступность).
2.2.4.2. Плоскостные спортивные сооружения.
1) Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности.
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности установлен в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года N 244 "Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта" и составляет 650кв.м. пола на 1 тыс. человек общей численности населения.
2) Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности.
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности установлен с учетом приказа Минспорта России от 21 марта 2018 года N 244, пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры района исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий и составляет 15/30 мин. (пешеходная доступность/транспортная доступность).
2.2.4.3. Физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным игровым залом.
1) Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности.
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности установлен с учетом приказа Минспорта России от 21 марта 2018 года N 244, пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры района и исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий и составляет 1 объект на район.

2) Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности.
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности установлен с учетом приказа Минспорта России от 21 марта 2018 года N 244, пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры района исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий и составляет 15/30 мин. (пешеходная доступность/транспортная доступность).
2.2.5.  Объекты местного значения в области обращения с отходами.
2.2.5.1.  Полигоны твердых коммунальных отходов.
1) Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности.
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности установлен в соответствии с таблицей 12.3 СП 42.13330.2016 и составляет 0,02 га на 1000т. коммунальных отходов.

2) Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности.
Размещение объектов регионального значения в области обращения с отходами определяется в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Красногвардейском  районе.
2.2.5.2.  Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные, мусоросортировочные предприятия.

1) Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности.
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности установлен в соответствии с таблицей 12.3 СП 42.13330.2016 составляет 0,05 га на 1000т. коммунальных отходов.

2) Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности.
Размещение объектов регионального значения в области обращения с отходами определяется в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Красногвардейском  районе.
2.2.5.3.  Мусороперегрузочные предприятия.
1) Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности.
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности установлен в соответствии с таблицей 12.3 СП 42.13330.2016 составляет 0,04 га на 1000т. коммунальных отходов.

2) Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности.
Размещение объектов регионального значения в области обращения с отходами определяется в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Красногвардейском  районе.
2.2.6.  Объекты местного значения в области инженерной инфраструктуры (электроснабжение и газоснабжение).
2.2.6.1. Объекты электроснабжения.
1) Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности.
Укрупненные показатели расхода электроэнергии установлены в соответствии с СП 42.13330.2016, РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей".
2) Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности.
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности не нормируется.

2.2.6.2. Объекты газоснабжения.
1) Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности

Укрупненные показатели потребления газа установлены в соответствии с СП 42.13330.2016.
2) Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности.
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности не нормируется.

2.2.7.  Объекты местного значения в области культуры и искусства.
2.2.7.1.  Районные библиотеки.
1) Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности.
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности установлен с учетом распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 года N Р-965 и составляет 1 объект на 20 тыс. чел, для общедоступной библиотеки,  и 1 объект на 10 тыс. чел., для детской библиотеки.

2) Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности.
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности установлен с учетом распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 года N Р-965 и составляет 60 минут на транспорте. 

2.2.7.2.  Учреждения культуры клубного типа (дом (центр народного творчества), дворец культуры).
1) Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности.
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности установлен с учетом распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 года N Р-965 и составляет 1 объект на 20 тыс. чел.

2) Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности.
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности установлен с учетом распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 года N Р-965 и составляет 60 мин. на транспорте.
2.2.7.3.   Музеи.
1) Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности.
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности установлен с учетом распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 года N Р-965 и составляет 1 объект на район.

2) Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности.
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности установлен с учетом распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 года N Р-965 и составляет 60 мин. на транспорте. 
2.2.8.  Объекты регионального значения в области деятельности органов государственной власти.
2.2.8.1.  Муниципальный  архив.
1) Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности установлен исходя из текущего состояния и перспектив развития деятельности органов государственной власти Красногвардейского  района Оренбургской  области, по заданию на проектирование, определяемому органами местного  самоуправления с учетом требований СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения.

2) Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности.
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности не нормируется.

2.2.8.2.  Отел ЗАГС.
1) Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности.
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности установлен исходя из текущего состояния и перспектив развития деятельности органов государственной власти Красногвардейского  района Оренбургской  области, по заданию на проектирование, определяемому органами местного  самоуправления с учетом требований СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения.

2) Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности.
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности не нормируется.
2.2.8.3.  Администрация района.

1) Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности установлен исходя из текущего состояния и перспектив развития деятельности органов государственной власти Красногвардейского  района Оренбургской  области, по заданию на проектирование, определяемому органами местного  самоуправления с учетом требований СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения.

2) Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности не нормируется.
 3.  ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО КРАСНОГВАРДЕЙСКОМУ РАЙОНУ
3.1. Нормативы направлены на обеспечение градостроительными средствами (совокупностью расчетных показателей) безопасности и устойчивости развития Красногвардейского района и входящих в его состав муниципальных образований, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, защиту территорий населенных пунктов от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также на создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктур.

Нормативы являются обязательными для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории Красногвардейского района, независимо от их организационно-правовой формы.

Нормативы входят в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность, и применяются:

при подготовке документов территориального планирования Красногвардейского района, документов территориального планирования муниципальных образований, правил землепользования и застройки муниципальных образований, документации по планировке территории, а также при внесении изменений в вышеуказанную градостроительную документацию;

при проверке в установленном порядке уполномоченными органами исполнительной власти Красногвардейского района, органами местного самоуправления муниципальных образований документации по планировке территории;
при осуществлении уполномоченным органом исполнительной власти Красногвардейского района контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования (муниципального района, поселения, городского округа).
