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     № 2(51)                                                                                                        16.02.2026 г.
Официальное периодическое печатное издание для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации муниципального образования Залесовский сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области      издается с 01.06.20
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАЛЕСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КрасногвардейскОГО районА оренбургской ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Залесово

06.02.2026                                                                                                                                                           № 6 -п

Об актуализации схемы теплоснабжения 

муниципального образования Залесовский сельсовет 

Красногвардейского района Оренбургской области на 2026 год и  

с перспективой до 2032 года.

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190- ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схеме теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и на основании Устава муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области:

1. Актуализировать схему теплоснабжения муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2026 год и с перспективой до 2032 года, согласно приложению.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению на портале муниципальных образований в сети «Интернет», общественно – политической газете муниципального образования «Залесовский вестник», информационных стендах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                                                                     Н.Ф. Пастухова

Приложение

 к постановлению

администрации муниципального

 образования Залесовский сельсовет

от 06.02.2026 № 6 -п

 Актуализация схемы теплоснабжения 

 муниципального образования 
 Залесовский сельсовет Красногвардейского района
 Оренбургской области на 2026 год и с перспективой до 2032 года.
Общие положения

Схема теплоснабжения поселения - это документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Проектирование систем теплоснабжения муниципального образования Залесовский сельсовет представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2032 года.

 Актуализированная Схема разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения администрации муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района является:
- с Федеральным законом от 20.03.2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»,
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
 - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2018 года № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- Генеральный план Залесовского сельского поселения.

 Схема теплоснабжения Залесовского сельсовета позволяет определить масштабы необходимых капитальных вложений в модернизацию и реконструкцию всей системы теплоснабжения.

На основании прогнозирования развития Залесовского сельсовета, определяемого генеральным планом определится с прогнозом спроса на тепловую энергию.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического обоснования вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей, путем оценки их сравнительной эффективности.

Функциональная структура теплоснабжения 

МО Залесовский сельсовет Красногвардейского района

Система централизованного теплоснабжения населенных пунктов   Залесовского сельсовета сложилась на базе 2 отопительных котельных и тепловых сетей от них. В настоящее время электрогенерирующее оборудование на источниках тепла отсутствует. Теплоснабжение населенных пунктов Залесовского сельсовета осуществляет теплоснабжающая организация – ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург». 

Территория действия котельных на территории МО Залесовский сельсовет:

	№ п/п
	Адрес потребителя
	Тепловая нагрузка потре​бителя, Гкал/ч

	1
	   Котельная СДК ул. Школьная ,10

	0,097

	2
	   Котельная школа ул. Школьная ,8
	0,1525


Общая характеристика систем теплоснабжения МО Залесовский сельсовет: 

Расчетные тепловые нагрузки и обобщенная характеристика системы теплоснабжения от котельных МО Залесовский сельсовет:
	п/п
	Наимено​вание ис​точника тепловой энергии
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Протя​женность трубопро​водов ТС (в 2-х тр. исп.), м
	Матери​альная хар-тика трубопро​водов теп​ловой сети, м2

	
	
	Отоп​
ление
	Вен-
ти​
ля-
ция
	ГВС
	Потери
через
тепло-
изоля​
цию
	Потери с утеч​ками
	Сум-
мар-
ные
потери
	Сум​
марная
нагрузк
а
	
	

	1
	Котель​ная СДК
	2,007
	0
	0
	0,21807
	0,0106
	0,22871
	2,007
	100
	

	2
	школа
	2,123
	0
	0
	0,23560
	0,0111
	0,13421
	2,007
	70
	


Источники тепловой энергии МО Залесовский сельсовет 

Основное оборудование котельной СДК составляют 2 водогрейных котла типа ЯИК-80 производительностью 0,7 Гкал/ч каждый. Установленная тепловая мощность котельной - 4,2 Гкал/ч.
Структура основного оборудования котельной СДК:

Структура вспомогательного оборудования котельной СДК:.

	Основное оборудование

	Котлы

	Ст. №
	Тип
	Производительность, Гкал/ч

	Котел № 1
	ЯИК-80- Водогрейный
	0,7

	Котел № 2
	ЯИК-80- Водогрейный
	0,7


	№
п/п
	Наименование оборудования
	Марка
	Ввод в экспл.

	1
	Насос сетевой №1, 160 м3/ч, 30 м.в.ст.
	К160/30
	2019

	2
	Насос подпиточный №5, 20 м3/ч, 30 м.в.ст.
	К20/30
	2021

	3
	Запорная арматура
	
	2018

	4
	Горелка инжек 2 шт
	ИГК-60
	2021

	5
	Предохранительный клапан пружинный
	6 шт.
	2022г.

	6
	Дымовая труба
	1
	


 В тепловых сетях котельной СДК МО  Залесовский сельсовет применяются: надземная на открытом воздухе на низких опорах.

Протяжённость тепловой сети составляет 280 м в двухтрубном исчислении. Диаметры трубопровода варьируются от D = 32 мм до D = 100 мм.

В качестве теплоизоляции трубопроводов используется минеральная вата.

Материал труб - стальные электросварные трубы.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения 
1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы) 

К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую энергию для целей разработки схемы теплоснабжения относятся потребности всех объектов капитального строительства, расположенных к моменту начала ее разработки и предполагаемых к строительству на территории МО Залесовский сельсовет

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Потребное количество топлива для теплоснабжения населенных пунктов Залесовского сельского совета в разрезе населенных пунктов по существующей присоединенной тепловой нагрузке:
	Населенный пункт, вид топлива
	Ед. измерений
	2025
	2026
	2027
	2028
	2028-2032

	с. Залесово
	
	
	
	
	
	

	природный (попутный) газ
	Куб. м 
	 367319
	 367319
	 367319
	367319
	 367319

	жидкое 
	тонн
	
	
	
	
	

	Мазут
	тонн
	
	
	
	
	

	Печное 
	тонн
	
	
	
	
	

	твердое 
	тонн
	
	
	
	
	

	Уголь
	тонн
	
	
	
	
	

	дрова
	тонн
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000

	электрическая энергия
	КВт 
	
	
	
	
	

	с. Владимировка
	
	
	
	
	
	

	природный (попутный) газ
	Куб. м 
	19100
	19100
	19100
	19100
	19100

	жидкое 
	тонн
	
	
	
	
	

	Мазут
	тонн
	
	
	
	
	

	Печное 
	тонн
	
	
	
	
	

	твердое 
	тонн
	
	
	
	
	

	Уголь
	тонн
	12
	12
	12
	12
	12

	дрова
	тонн
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000

	электрическая энергия
	КВт 
	
	
	
	
	


В соответствии с генеральным планом Залесовского сельсовета ввод производственных зданий промышленных предприятий в рассматриваемый перспективный период - не планируется.

По данным калькуляции Залесовского сельсовета за 2025 год полезный отпуск тепловой энергии на отопление составил 0,879 тыс. Гкал. 

Баланс теплоснабжения за 2024 год Залесовского сельсовета, тыс. Гкал

	Котельная
	Выработка тепла, тыс. Гкал
	Собст. нужды котельных (технология, тыс.Гкал)
	Отпуск тепла, тыс. Гкал
	Потери в сетях. тыс. Гкал
	Полезный отпуск тыс. Гкал
	Участки, цеха ____
	Полезный отпуск по группам потребителей, тыс.Гкал
	В т.ч. ГВС, тыс.Гкал

	
	
	
	
	
	
	
	Всего тыс. Гкал
	Бюджет
	население
	прочие
	население
	бюджет
	прочие

	Школа
	51921
	51921
	51921
	500
	51421
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Клуб
	27798
	27798
	27798
	300
	27498
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Адм.
	9033
	9033
	9033
	100
	8933
	
	
	
	
	
	
	
	


1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, отсутствует.

Суммарное увеличение полезного отпуска тепловой энергии относительно начала и окончания расчетного периода 2025 -2032 гг. по Залесовскому сельсовету:

Перспективные объемы полезного отпуска тепловой энергии котельными СДК, Залесовская ООШ, Залесовского сельсовета в период 2026-2032 год

	Котельная

	2025 год
	2026 год 
	2027 год

	
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год
	Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год
	Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год
	Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год

	СДК
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,290
	
	0,290

	Школа
	0,412
	0,412
	0,412
	0,412
	0,412
	0,412
	0,405
	
	0,405

	итого
	0,711
	0,711
	0,711
	0,711
	0,711
	0,711
	0,695
	
	0,695


Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой 
мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

В России возрос интерес к внедрению поквартирного теплоснабжения как одному из видов децентрализованных систем. Безусловно, децентрализованные системы позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке, повысить надежность систем отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей. Однако популярный сегодня переход от централизации к децентрализации в системе теплоснабжения не должен быть неоспоримым решением, верным по молчанию. В каждой конкретной ситуации наиболее выгодным может оказаться как подключение к существующим тепловым сетям, так и строительство автономного источника тепла – все зависит от конкретных условий и расположения объекта. Для оценки эффективности возможных решений необходим критерий, позволяющий судить о том, какой из вариантов предпочтительнее. В Федеральном законе «О теплоснабжении» №190-ФЗ вводится понятие радиуса эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, по видам основного топлива на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице.
	Наименование

источника

теплоснабжения
	Наименование

основного

оборудования

котельной


	Нагрузка потребителей (с учётом потерь мощности в тепловых сетях),

Гкал/ч
	Отпуск тепловой энергии от источника,

Гкал
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии,

кг у.т./Гкал
	Расчётный годовой

расход основного

топлива


	Расчётный годовой

запас резервного

топлива

	
	
	
	
	
	Условного топлива,

т у.т. 
	Природного газа,

тыс. нм3
	Условного топлива,

т у.т.
	мазута,

тонн

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №1


	 ЯИК-100-2 шт


	161,368
	51921
	155,6
	69079 60534
	
	нет
	нет 



	Котельная № 2


	 Яик -80 -2шт.


	220,151
	27798
	152,7
	104718

91764
	2981
	нет
	 нет


2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе: 

Указанные объекты отсутствуют

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения:

Указанные объекты отсутствуют.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. 

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

В настоящее время Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» не предусматривает Методику либо Порядок определения радиуса эффективного теплоснабжения.  

Среднечасовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до потребителя определяются по формуле: 
C=Z х Q х L (1) 
где Q - мощность потребления; 
L - протяженность тепловой сети от источника до потребителя; 
Z - коэффициент пропорциональности, который представляет собой удельные затраты в системе на транспорт тепловой энергии (на единицу протяженности тепловой сети от источника до потребителя и на единицу присоединенной мощности потребителя). 
 В соответствии с вышеуказанной методикой определены радиусы эффективного теплоснабжения для существующих систем теплоснабжения, результаты расчетов представлены на рисунке. 

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя
3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Теплоносителем на котельных МО Залесовский сельсовет является вода. К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные эксплуатационным состоянием тепловой сети и систем теплопотребления. 

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь 

теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения будут разработаны в проектной документации на тепловые источники по мере необходимости.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения
4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения: 

На территории МО Залесовский сельсовет не планируется строительство новых источников тепловой энергии.
4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения:

На территории МО Залесовский сельсовет не планируется строительство новых источников тепловой энергии.
Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

На перспективный срок развития схемы теплоснабжения централизованными источниками теплоснабжения и источниками теплоснабжения муниципальных объектов, останутся котельные, представленные ниже.

	№

п/п


	Наименование

теплового

источника

(котельная)
	Адрес теплоисточника


	Вид

собственности


	Период работы

котельной



	1
	Котельная СДК
	с.  Залесово, 

ул. Школьная ,10
	муниципальная
	2026- 2032

	2
	школа
	с.  Залесово, 

ул. Школьная 8
	баланс муниципального района
	2026 - 2032


Остальные объекты на территории МО Залесовский сельсовет отапливаются от индивидуальных источников теплоснабжения.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

На территории МО Залесовский   сельсовет увеличение зон действия централизованных источников теплоснабжения, путем включения в нее зон действия существующего источника тепловой энергии не планируется.

5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не требуется.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных не предусмотрены, поскольку на территории МО Залесовский сельсовет комбинированных источников выработки тепловой и электрической энергии нет.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы не предусмотрены в виду отсутствия данных котельных на территории поселения.                   

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены, поскольку ввод данных источников на территории поселения не планируется.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации:

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы не предусмотрены в виду отсутствия данных котельных на территории поселения.

5.8. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии показывает, что использование солнечной энергии и энергии ветра рекомендуется только для получения

электрической энергии для удаленных объектов, не имеющих подводящих сетей электроснабжения. Для использования данных источников для теплоснабжения требует очень высоких капиталовложений по сравнению с традиционными источниками тепла.


Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Новое строительство тепловых сетей к объектам социально- экономической инфраструктуры в МО Залесовский сельсовет не предполагается. 

6.2. В осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется строительство индивидуальных источников теплоснабжения.

6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не предусмотрено схемой теплоснабжения. Все тепловые источники планируется выполнить независимо друг от друга.

6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте "д" пункта 11 настоящего документа

Реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Строительство и реконструкция новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не планируется.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» зона действия открытой системы теплоснабжения на территории МО Залесовский сельсовет отсутствует. 

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» зона действия открытой системы теплоснабжения на территории МО Залесовский сельсовет отсутствует. 

Раздел 8. Перспективные топливные балансы
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

 В соответствии с пунктом 4.1 СНиП II-35-76 «Котельные установки» виды топлива основного, резервного и аварийного, а также необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации, по согласованию с топливоснабжающими организациями.
В соответствии с пунктом 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки» котельные по надежности отпуска потребителям относятся:
- к первой категории - котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;
- ко второй категории – остальные котельные.
В соответствии с приведенной классификацией котельные находящиеся на территории Залесовского сельсовета в основном подключены потребители первой категории.
8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

В выработке тепловой энергии котельными на территории МО Залесовский сельсовет местные виды топлива не используются.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство новых тепловых сетей дать не представляется возможным в связи с отсутствием привязки к местности планируемых к строительству новых источников и потребителей тепловой энергии.

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство новых тепловых сетей дать не представляется возможным в связи с отсутствием привязки к местности планируемых к строительству новых источников и потребителей тепловой энергии. 

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

В схеме теплоснабжения МО Залесовский сельсовет изменений температурного графика и гидравлического режима работы тепловых сетей на период 2026 - 2032 гг. не предусмотрено.

В связи с этим предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение отсутствуют.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В части регулирования в сфере теплоснабжения Минэнерго предлагает ряд мер, направленных на повышение привлекательности этого рынка для инвесторов (введение тарифа альтернативной котельной, тарифное регулирование, долгосрочные договорные отношения на поставку тепловой энергии).

Источниками инвестиций по объему денежных средств, направляемых на реализацию мероприятий для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, должны являться бюджетные и внебюджетные средства.

Для поддержания требуемых у потребителей объема теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа, установленного в поселении котельного оборудования, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.
9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям. 

Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице с указанием ориентировочной стоимости в ценах 2026 года.
Объем работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепла
	№

	котельная
	нагрузка в 2024 году, Гкал/ч
	нагрузка в 2025 году, Гкал/ч
	мощность котельной, Гкал/ч
	год строительства
	вид строительства
	кол-во устанавливаемых котлов
	мощность котла, Гкал/ч
	мощность новой (после реконструкции) котельной, Гкал/ч
	стоимость модульной котельной, млн руб*
	обоснование
	Примечание

	1
	Котельная СДК
	0,09
	0,09 
	0,2
	2015
	Ремонт котельной
	2
	0,05
	0,1


	2
	Износ оборудования 
	

	2
	школа
	0,09
	0,09
	0,2
	
	Замена котла
	2
	0,05
	0,1
	2
	Большой износ котельной
	


* Стоимость котельных определена в ценах 2021 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тыс. руб.*

	котельная
	2024 г
	2025 г
	2026 г
	2027-2028 гг.
	2029-2032 гг.
	итого

	СДК
	
	50
	150
	200
	
	400

	Школа
	50
	
	
	200
	
	250

	Итого
	50
	50
	150
	400
	
	650


Инвестиции в строительство, тепловых сетей, тыс. руб.*

	котельная
	2024 г
	2025 г
	2026 г
	2027г
	2028 г
	2029-2030 гг.
	2031-2032 гг.
	Общий итог 

	СДК
	50
	
	50
	50
	
	200
	
	350

	Школа
	50
	50
	
	
	50
	150
	
	300


* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2024 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной

 Документации.

       Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
 10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации, установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для теплоснабжения муниципальных объектов МО Залесовский сельсовет - ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург». 

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации, установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для теплоснабжения муниципальных объектов МО Залесовский сельсовет - ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург». 

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации, установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для теплоснабжения муниципальных объектов МО Залесовский сельсовет - ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург». 

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации, установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для теплоснабжения муниципальных объектов МО Залесовский сельсовет - ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург». 

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации, установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для теплоснабжения муниципальных объектов МО Залесовский сельсовет - ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург». 

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не планируется.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Бесхозяйственные тепловые сети на территории муниципального образования Залесовский сельсовет отсутствуют.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения
13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Территория МО Залесовский сельсовет газифицирована.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Отсутствуют

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Отсутствуют

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории МО Залесовский сельсовет, не намечается.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории МО Залесовский сельсовет, не намечается.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Указанные предложения не предусмотрены.  
Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
 Индикаторы развития систем теплоснабжения и их изменение характеризуют:

- физическую доступность теплоснабжения для потребителей поселения;

- энергетическую эффективность, надежность и качество теплоснабжения в зонах;

- действия источников тепловой энергии;  

-развитие систем теплоснабжения и надежность теплоснабжения поселения в части тепловых сетей. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования Залесовский сельсовет определены на весь период действия схемы теплоснабжения. Базовые значения целевых показателей отражают формирование перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию. Прогноз перспективного спроса на тепловую энергию формирует основные перспективные показатели производственных программ, действующих и создаваемых. Кроме этого дополнительно включены индикаторы, характеризующие эффективность функционирования системы теплоснабжения всего муниципального образования:

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за 2023 год, к общей материальной характеристике тепловых сетей; отношение установленной тепловой мощности оборудования источников;

- реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников

                                         Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей на территории

 МО Залесовский сельсовет не требуются, так как строительства котельных и тепловых

 сетей не планируется.

         Раздел 16.      Сведения о мероприятиях по обеспечению надежности теплоснабжения и
бесперебойной работы систем теплоснабжения, по выявлению потенциальных угроз для их работы, по оценке потребности в инвестициях, необходимых для устранения данных угроз.
Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность к вводу в работу энергетического оборудования
Данные мероприятия не планируются к реализации
Установка резервного оборудования
Данные мероприятия не планируются к реализации
Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую сеть
Источники тепловой энергии индивидуальные.
Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа В аварийных ситуациях, с учетом положений, изложенных в СП 124.13330.2012, система теплоснабжения и тепловые сети при подземной прокладке в непроходных каналах и бесканальной прокладке должны обеспечивать подачу минимально допустимого количества тепла при расчетной температуре на отопление =-10 ОС и ниже. На территории сельсовета имеются только надземные тепловые сети.

        При этом авария в надземных тепловых сетях обнаруживается и ликвидируется значительно быстрее, чем при подземной канальной прокладке. Также быстрее обнаруживается место аварии при бесканальной прокладке теплопроводов в пенополиуретановой изоляции с системой оперативного дистанционного контроля. С другой стороны, вероятность возникновения аварии заметно уменьшается при снижении протяженности и увеличении диаметра и толщины стенок теплопроводов. Исходя из вышеизложенного, в положениях СП 124.13330.2012 (Актуализированная 16 редакция СНиП 41-02-2003) резервирование тепловых сетей принято необязательным для следующих случаев:

  при наличии у потребителей местного резервного источника тепла;

  для участков надземной прокладки протяженностью менее 5 км (при соответствующем обосновании расстояние может быть увеличено); 

 для теплопроводов, прокладываемых в тоннелях и проходных каналах;

  для тепловых сетей диаметром 250 мм и менее (при отсутствии потребителей 1-й категории). При этом для потребителей 1-й категории в зависимости от ситуации, обязательно резервирование местным аварийным источником тепла или тепловыми сетями от двух источников тепла, или тепловыми сетями от двух выводов одного источника тепла. На территории сельсовета надземная часть тепловых сетей составляет 280 м.

Основными мероприятиями по резервированию и повышению надежности тепловых сетей является применение следующих технических решений: 
 прокладка от источника тепла двух и более головных тепломагистралей, соединенных между собой резервными перемычками (закольцовка тепловых сетей); 

 прокладка резервных перемычек между тепловыми сетями двух и более источников тепла (закольцовка тепловых районов); 

 монтаж в закольцованном контуре не менее трех секционирующих задвижек (две при врезке контура, одна и более по трассе контура); 

 прокладка до абонентов двух резервных теплопроводов; прокладка до абонентов реверсивного (третьего) теплопровода; 17 

 уменьшение протяженности участка между секционирующими задвижками; монтаж секционирующих задвижек по ходу потока сетевой воды после врезки ответвлений; обеспечение минимальной циркуляции сетевой воды в аварийных перемычках; 

Устройство резервных насосных станций
Насосных станций нет
Раздел.17. Сведения о сценариях развития аварий в системах теплоснабжения с
моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем
теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии
Возможными причинами возникновения аварийных ситуаций являются:
· Гипотетическая авария с разгерметизацией технологических систем газорегуляторного устройства. Возможны аварии, связанные с отказом оборудования систем газорегуляторного устройства и повышением давления газа в сети низкого давления. Их причины - повышенная влажность транспортируемого газа, некачественное техническое обслуживание и несоответствие пропускной способности оборудования фактическим режимам;

· Усталость материала труб, коррозия; брак сварных швов, деформация, механическое повреждение в результате нарушения регламента работ и т.д. В большинстве случаев такие повреждения указывают на отсутствие контроля за техническим состоянием газопроводов со стороны эксплуатирующих организаций и низкий уровень технадзора в процессе строительства;
· нарушения технологии ремонта;
· нарушения режимов или параметров подачи газа, в т.ч. недопустимое повышение или понижение давления газа, недопустимые колебания давления газа в т.ч. по внешней сети (на магистральном или подающем газопроводе);

· нарушения регламента пусков - остановок, в т.ч. аварийных, котельного оборудования.
· Появление энергетического (теплового) источника зажигания с параметрами, достаточными для воспламенения паровоздушной или газовоздушной смеси, что предопределяет возникновение пожара (взрыва), в результате чего наступает разрушение (повреждение) оборудования и зданий.

           Раздел 18. Сведения об обеспечении проведения теплоснабжающими организациями не реже одного раза в шесть месяцев противоаварийных тренировок в целях отработки действий, необходимых для возобновления передачи тепловой энергии от
источников тепловой энергии после полного прекращения подачи тепловой
энергии ее потребителям в соответствующем муниципальном образовании
Тренировки по схемам
       Тренировка начинается с сообщений посредников или руководителей тренировки о происшедших изменениях в режиме, об отключениях оборудования, о показаниях мнемонической схемы и приборов на рабочих местах тренирующихся.

-Тренировки по схемам проводятся в форме оперативных переговоров, тренирующихся друг с другом и с посредниками, причем последние могут вести переговоры от имени лиц из состава оперативного персонала, обслуживающего участок, за исключением персонала, непосредственно участвующего в тренировке

 - Тренирующиеся, принимая сообщения об изменениях, происшедших в результате аварии и действий персонала по ее ликвидации, отражают их на схеме, по которой проводится тренировка.

Тренировки с условными действиями персонала
· По методу с условными действиями персонала проводятся следующие виды тренировок: общестанционные, блочные, цеховые, общесетевые или районные, участковые и подстанционные, совмещенные. Эти тренировки должны проводиться непосредственно на рабочих местах.

· Участники тренировок во время их проведения должны строго выполнять требования правил охраны труда. Производить какие-либо реальные операции с оборудованием, прикасаться к механизмам и органам управления коммутационной аппаратуры и запорной арматуры при этом запрещается.
· При возникновении на каком-либо участке или объекте действительно аварийной ситуации проведение тренировки должно быть прекращено.

· Перед началом тренировки необходимо проинформировать об этом весь работающий персонал.
· Перед началом тренировки ее участники должны покинуть свои рабочие места, 

· На свои рабочие места участники тренировки допускаются только после подачи сигнала о ее начале. Таким сигналом может быть: – сообщение руководителя тренировки одновременно на все участки по телефону или радио: «Внимание участников! Тренировка началась!»; 13 – сообщение посредников или руководителей тренировки на своих участках в назначенное время:

«Тренировка началась!».
· С подачей сигнала о начале тренировки, участвующие в ней лица должны приступить к осмотру плакатов и бирок, вывешенных на оборудовании своего участка, и к ликвидации условной аварии. Изменение состояния коммутационной аппаратуры и запорной арматуры, фиксирование световых сигналов табло и лампочек, квитирование ключей управления, тренирующиеся должны производить с помощью условных действий путем снятия и перевертывания плакатов и бирок, устно поясняя свои действия. Например, тренирующийся должен включить выключатель линии А, на ключе управления, которого на мнемосхеме со светящейся сигнализацией вывешен плакат «Мигает» (в действительности выключатель включен, а его автоматическое отключение по условию тренировки показано с помощью этого плаката). Он подходит к тому месту, где находится ключ управления выключателем, и говорит:

«Квитирую ключ управления выключателем линии А», - и переворачивает плакат, вывешенный на ключе управления этого выключателя. На обратной стороне плаката должна быть надпись

«Отключен». Затем тренирующийся продолжает: «Включаю выключатель линии А»,

· задачи по выявлению причины, вызвавшей аварию, и ликвидации аварийной ситуации.

· При использовании телефонной и радиосвязи одновременно для эксплуатационных и тренировочных переговоров необходимо о начале тренировочного разговора сообщить словом

«Тренировка».
· Не рекомендуется использование устройств телемеханики на находящемся в работе оборудовании для показа коммутационного состояния аппаратуры и запорной арматуры, передачи сигналов на сигнальное табло, искусственного изменения показаний измерительных приборов при проведении противоаварийной тренировки.

· При возникновении на каком-либо участке или объекте действительно аварийной ситуации проведение противоаварийной тренировки должно быть прекращено.

      Теплообеспечение объектов жилой  застройки с. Залесово и с. Владимировка осуществляется от индивидуальных теплоисточников. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели и электрические водонагреватели.
При сравнительной оценке энергетической безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:

· крупные тепловые источники могут работать на различных видах топлива, могут переводиться на сжигание резервного топлива при сокращении подачи сетевого газа, но котельные в с. Залесово на текущий момент не имеет резервных видов топлива.

· малые автономные источники (крышные котельные, квартирные теплогенераторы) рассчитаны на сжигание только одного вида топлива - сетевого природного газа, что уменьшает надежность теплоснабжения.

Так же при осуществлении стратегического планирования реконструкции и развитии системы централизованного теплоснабжения Залесовского сельсовета необходимо рассматривать новые инструменты и возможности отечественного законодательства в области работы рынка тепла, в частности законодательство в области концессионных соглашений, законодательство в области применения механизмов «Альтернативной котельной»

Часть 2

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения 
МО  Залесовский сельсовет
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.
. 

часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"
1.1.В зонах действия производственных котельных

Схема тепловых сетей школьной котельной
с. Залесово. ул. Школьная 8




	№ п/п
	Участок теплосети
	Протяженность, м
	Диаметр
Трубопровода, мм
	Тип прокладки

	1
	1-2
	40
	57
	надземная

	2
	 3-4
	30
	57
	 надземная


Схема тепловых сетей котельной   
СДК 
с. Залесово, ул. Школьная 10



                                           1

                                                                                           2


	№ п/п
	Наименование участка
	Протяженность, м
	Диаметр трубопровода, мм
	Тип прокладки

	1
	1-2
	100
	100
	надземный


Схема тепловых сетей котельной 
администрация (встроенная)
с. Залесово ул. Советская 49

1.2. В зонах действия индивидуального теплоснабжения.
Данные об индивидуальном теплоснабжении в МО Залесовский сельсовет не предоставлены.
                         Часть 2. Источники тепловой энергии
а) структура и технические характеристики основного оборудования
На территории МО Залесовский сельсовет расположены две котельные.
	№ п/п
	Адрес потребителя
	Тепловая нагрузка потре​бителя, Гкал/ч

	1
	Котельная СДК ул. Школьная, 10
	0,097

	2
	Школа ул. Школьная, 8
	0,1525


б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки 

в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности
- отсутствует
г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто
- Потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды котельной 0,496 Гкал/ч.

д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
- ввод в эксплуатацию основного оборудования – 1999 г., освидетельствование – 2022 г.
е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
- источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют
ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

з) среднегодовая загрузка оборудования

	Наименование
оборудования
	Тип
(марка)
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-32
	Примечание

	Котел №1
	
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Котел №2
	
	0
	0
	0
	0
	0
	


и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 
- Источники тепловой энергии не оснащены приборами учета отпуска тепловой энергии.
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
- Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии не предоставлена
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
- Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствует.
м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.
- источники тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов) отсутствуют
 Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них
а) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
б) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
- Данные об описание типов и количестве секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях, описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов, отсутствуют.
в) статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет
- Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет отсутствует 
г) Данные о планировании капитальных (текущих) ремонтов.
 В 2020 году произведен ремонт теплосетей протяженностью 280 метров в 
Залесовском Доме культуры.
-  заменен насос в Доме культуры.
д) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
- Значения утвержденных нормативов отсутствуют.
е) оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
- централизованная тепловая сеть отсутствует
ж) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.
- Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.
з) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
- присоединение тепло потребляющей установки потребителей к тепловым сетям отсутствует
и) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
- коммерческий прибор учета отсутствует
к) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
- диспетчерская служба теплоснабжающей организации отсутствует
л) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
- центральный тепловой пункт и насосная станции отсутствуют
м) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления;
- данные отсутствуют
н) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
- бесхозные тепловые сети отсутствуют
0) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).
- энергетические тепловые сети отсутствуют
Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии
Котельная Дома культуры обеспечивает теплоснабжением Сельский дом культуры, ФАП.

Котельная Школы обеспечиваете теплоснабжением ООШ.
Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

Котельные  находящиеся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой
энергии
а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления
- на территории МО Залесовский сельсовет централизованное теплоснабжение отсутствует
б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
- коллектор установлен в котельной СДК.
в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии 
- Случаев по применению индивидуальных квартирных источников тепловой энергии для отопления жилых помещений в многоквартирных домах, подключенных к централизованной системе теплоснабжения не предоставлено.

г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
- данные отсутствуют
д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
- информация не предоставлена
е) описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения
- договор теплоснабжения отсутствует
ж) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
- информация не предоставлена
Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии
б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии
- информация не предоставлена
в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю
- информация не предоставлена
г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
- дефицит тепловой мощности отсутствует
д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.
- информация отсутствует
а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
- отказ участков тепловых сетей не наблюдается
б) частота отключений потребителей;
- информация отсутствует
в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
- информация отсутствует
г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)
- зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения отсутствуют
д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении
- аварийные ситуации отсутствуют
е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении
- аварийные ситуации отсутствуют
Часть 7. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
а) описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.
- Данные по динамике утвержденных тарифов с учетом последних 3 лет отсутствуют.

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
- установленные на момент разработки схемы теплоснабжения не предоставлены
в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения
- информация не предоставлена
г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
- информация не предоставлена
Часть 8. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения
а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
- Для повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей МО Залесовский сельсовет предполагается следующее: замена старой изоляции трубопровода, замена трубопроводов тепловых сетей с большим сроком эксплуатации во время текущих и капитальных ремонтов.

б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
- Для повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей МО Залесовский сельсовет предполагается следующее: замена трубопроводов тепловых сетей с большим сроком эксплуатации во время текущих и капитальных ремонтов.

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
- Проблемы в надежном и эффективном снабжении основным топливом (каменным углем) отсутствуют.

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения 
- Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения отсутствуют

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
- в настоящее время в МО Залесовский сельсовет централизованное теплоснабжение осуществляется у двух объектов

б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
Прогноз приростов площади строительных фондов, планируемых к подключению к системе теплоснабжения отсутствуют.

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации прогноз перспективных удельных расходов энергии на отопление:



г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии
	Наименование объекта теплопотребления
	Количество потребления тепловой энергии, Гкал/ч

	
	2024 г
	2025 г
	2026 г
	2027 г
	2028-2032

	Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения)
	06,03
	06,03
	06,03
	06,03
	06,03

	Перспективные объекты теплопотребления
	06,03
	06,03
	06,03
	06,03
	06,03


д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
- не предусматривается
е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.
- не предусматривается
Глава 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки


б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
- система теплоснабжения в перспективе будет работать в прежнем режиме
Глава 4. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения
а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)
- В процессе эксплуатации необходимо обеспечивала подпитку тепловой сети, расход потребителями теплоносителя (ГВС) и собственные нужды котельной

- замена ветхих участков и реконструкция тепловой сети

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения.
Предлагается реконструкция котельной СДК вследствие того, что основное оборудование имеет значительный физический износ, нормативный срок эксплуатации основной части которого истекает. Так как в зоне действия источника увеличение тепловой нагрузки, связанной с перспективным строительством объектов, не планируется, то и увеличение установленной мощности не предвидится.
в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.
 Обоснование выбора мероприятий по развитию источников тепловой энергии приведено в разделе 4 
Глава 5. Оценка надежности теплоснабжения
а) метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения.
- Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойство системы:

бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией требуемого качества, не допущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

б) метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
- данные отсутствуют
в) результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
- данные отсутствуют
г) результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
- данные отсутствуют
д) результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
- данные отсутствуют
Глава 6. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта. 

Авария тепловых сетей – повреждение магистрального трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов жилсоцкультбыта на срок 36 ч. и более

- повреждение тепловой сети не зафиксировано
б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
- прекращение подачи тепловой энергии не зафиксировано,
в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
- данные отсутствуют
г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
-данные отсутствуют
д) коэффициент использования установленной тепловой мощности
КИУТМ - коэффициент использования установленной тепловой мощности. Численно равняется отношению фактической выработки тепловой энергии за определённый период к теоретической выработке при работе без остановок на установленной тепловой мощности

- Установленная тепловая мощность составляет
е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
- информация отсутствует
ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
- Снижение доли отпуска тепловой энергии не планируется

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
- данные перспективных значение отсутствуют
и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
- изменение тепловых и электрических нагрузок не планируется

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
- Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей не предоставлены

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)



м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)
- значения отношение материальной характеристики тепловых сетей не предоставлены

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)
- данные отсутствуют.
                                    Глава 7. Заключение 
При современном уровне газового отопительного оборудования централизацию выработки тепловой энергии экономически обосновать невозможно. Коэффициент полезного действия современных газовых котлов высок 89-91%.

Вместе с тем увеличение уровня централизации приводит к росту тепловых потерь при транспортировке теплоносителя. Поэтому на территории муниципального образования существуют   автономные источниками тепла. 

Развитие и производство теплоснабжения муниципального образования Залесовский сельсовет до 2032 года предполагается базировать на преимущественном использовании существующих котельных, планирует повысить эффективность топлива использования путём дооснащения и наиболее эффективно использовать оборудование. 

Анализируя данные можно сказать, что основными статьями расходов при выработки тепловой энергии приходятся на фонд оплаты труда, закупку топлива и оплату потребляемой электроэнергии
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАЛЕСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КрасногвардейскОГО районА

 оренбургской ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2026                                                                                                                                                         № 7-п
с. Залесово

Об актуализации плана действий при ликвидации последствий

 аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Залесовского сельсовета 

Красногвардейского района Оренбургской области

При подготовке объектов социального и культурного назначения муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области к работе в осенне –зимний период 2026-2027 годов, в целях ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, потребления тепловой энергии, ремонтно-строительных работ и транспортных организаций:

1.Утвердить план действий при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Залесовского сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению на портале муниципальных образований в сети «Интернет», опубликованию в общественно – политической газете муниципального образования «Залесовский вестник», информационных стендах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельсовета                                                                                                                                         Н.Ф. Пастухова

Приложение

к постановлению администрации
 муниципального образования
 Залесовский сельсовет
от 06.02.2026 № 7 -п
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАЛЕСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
План действий при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Залесовского сельсовета (далее – План) определяет порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, ТСЖ, администрации сельсовета, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций в течение отопительного периода.

В Плане используются следующие основные понятия:
· аварийная ситуация - технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии;

· система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

· объекты теплоснабжения - источники тепловой энергии, тепловые сети или их совокупность;
· надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

· теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии;

· потребитель тепловой энергии - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

· исполнитель коммунальных услуг - юридическое лицо, независимо от организационно- правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание инженерных систем, с использованием которых потребителю и гражданам предоставляются коммунальные услуги. Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы;

Целью Плана является:
· обеспечение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы муниципального образования в течение отопительного периода;

· координация и своевременная мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на сетях и объектах централизованного теплоснабжения потребителей;
· снижение до приемлемого уровня количества и масштаба технологических нарушений и аварийных ситуаций на сетях и объектах централизованного теплоснабжения потребителей и минимизация их последствий.

Задачами Плана является:
· своевременная и эффективная организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования в отопительный период;

· обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и социально значимых объектов в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

· мобилизация, при необходимости, сил и средств муниципального образования, координация их действий, путем формирования оперативных штабов, применения материально- технических, производственных и кадровых резервов;

· обеспечение готовности аварийно-диспетчерских служб организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, энерго- и ресурсоснабжения к действиям в условиях аварийных ситуаций.

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» соблюдение требований по применению электронного моделирования аварийных ситуаций для поселений, муниципальных округов, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек не является обязательным.
1.     Краткая характеристика муниципального образования
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Административное деление, население и населённые пункты Залесовского сельсовета Красногвардейского района

Залесовский сельсовет входит в состав Красногвардейского района Оренбургской области.

Залесовский сельсовет расположен на севере Красногвардейского района и граничит на севере – с Преображенским сельсоветом, на юге – с Ивановским сельсоветом, на западе – с Новоюласенским сельсоветом, на востоке – с Александровским районом. 

В состав муниципального образования Залесовский сельсовет   входят два населенных пункта – село Залесово, являющееся административным центром, и село Владимировка.

С. Залесово расположено в 31 км северо-западней с.  Плешаново – административного центра Красногвардейского района муниципального района, 

Население Залесовского сельсовета на 01.01.2025 года составляет 289 человек; Общая площадь земель в административных границах территории поселения 13059 м².

Карта
(схема) Границ Залесовского сельсовета
Красногвардейского района Оренбургской   приведена на рис. 1.

[image: image5.png]



Рисунок 1 - Карта (схема) границ Залесовского сельсовета Красногвардейского район

[image: image6.png]


 Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

Климат близок к резко-континентальному с поздними весенними и ранними осенними заморозками. Равнинный характер рельефа области её открытость с севера и юга способствуют глубокому проникновению холодных арктических воздушных масс свободному выносу континентальных умеренных и даже тропических воздушных масс с юга на север. Средняя годовая температура наружного воздуха по многолетним данным плюс 1,2°С. Годовая сумма осадков в среднем составляет 497мм, из них 383мм / в теплое время года. Средняя высота снежного покрова 60см. Характерна резкая смена погоды. Средняя температура января -14,9°С, минимальная температура -40,1°С .

Продолжительность периода со среднемесячными положительными температурами воздуха равняется 7 месяцам от апреля по октябрь включительно, а остальное время наблюдаются отрицательные среднемесячные температуры. Продолжительность неблагоприятного периода года со среднесуточной температурой ниже 0 °С составляет 170 сут/год.
Средняя годовая скорость ветра 2÷4 м/с. Наибольшая скорость ветра 15-20 м/с. Наиболее сильные ветра приходятся на весенний и летний периоды. Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5 %, равна 9 м/с.

Опасные метеорологические явления, приводящие к ЧС, и главным образом на дорогах, – метели, ливневые дожди, град, шквал, гололёд.

Основные климатические характеристики Залесовского сельсовета приняты по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» и приведены в следующей таблице 1.

             Таблица 1. Средние значения температуры в Залесовском МО

	№№
п/п
	Климатические  характеристики
	Единицы
измерения
	Значение

	1
	2
	3
	4

	1
	Средняя температура наиболее холодной пятидневки
(расчётная для проектирования систем отопления)
	С
	-36

	2
	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
	С
	-7,9

	3
	Средняя температура наиболее холодного месяца
(январь)
	С
	-14,9

	4
	Средняя годовая температура наружного воздуха
	С
	+1,2

	5
	Продолжительность отопительного периода
	сут.
	222

	6
	Среднегодовая скорость ветра
	м/с
	2÷4


1.3 Теплоснабжающие организации

Система централизованного теплоснабжения населенных пунктов   Залесовского сельсовета сложилась на базе 2 отопительных котельных и тепловых сетей от них. В настоящее время электрогенерирующее оборудование на источниках тепла отсутствует. Теплоснабжение населенных пунктов Залесовского сельсовета осуществляет теплоснабжающая организация – ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург». 

Территория действия котельных на территории МО Залесовский сельсовет:

Котельные используются для покрытия тепловых нагрузок объектов соцкультбыта в отапливаемый период года. Отпуск тепловой энергии от котельных производится по температурному графику качественного регулирования 95/70 ºС. Горячее водоснабжение потребителей схемой теплоснабжения Залесовского сельсовета не предусмотрено.

· Источники тепловой энергии и тепловые сети Залесовского сельсовета

В
систему
централизованного
теплоснабжения
потребителей
тепловой


энергии Залесовского сельсовета входят следующие объекты:

Перечень источников теплоснабжения, находящихся на территории Залесовского сельсовета.   ( Табл. 2 )

	№ п/п
	Адрес потребителя
	Тепловая нагрузка потре​бителя, Гкал/ч
	Вид топлива

	1
	   Котельная СДК ул. Школьная ,10

	0,097
	газ

	2
	   Котельная школа ул. Школьная ,8
	0,1525
	газ
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 Топливоснабжение источников тепловой энергии

Основным видом топлива для источников теплоснабжения на территории сельсовета является – природный газ.
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 Электроснабжение источников тепловой энергии

Котельные Залесовского сельсовета относятся к 2-й категории по электроснабжения.
Электроснабжение
объектов, 
расположенных
на
территории
 Залесовского сельсовета, осуществляется от ПС 110/10 кВ.

На территории Залесовского сельсовета основной организацией оказывающей услуги по передаче электроэнергии юридическим и физическим лицам является Западное ПО филиала ПАО «МРКС Волги» - «Оренбургэнерго».

В электрических сетях Залесовского сельсовет находится в эксплуатации 10 трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ.

Перечень и технические характеристики подстанций, от которых осуществляется подачи электроэнергии к котельным   приведены в таблице     ниже.

Таблица 4. Характеристика трансформаторных подстанций 

(только тех которые питают котельные ДК и школы ул Школьная 8 и 10)

	№ п/п
	Наименование объекта
(диспетчерское)
	Мощность трансформаторов
	Год ввода в экспл.
	Год
последнего капитального ремонта
	Принадлежность

	
	
	ТП (РП)
	Т1
	Т2
	
	
	

	ТП 10/0,4 кВ

	1
	ТП-408 Зл-4
	160кВА
	
	
	2005
	2018
	Оренбургэнерго Западное производственное отделение


                        [image: image9.png]


 Водоснабжение источников тепловой энергии

Деятельность в сфере водоснабжения в административных границах Залесовского сельсовета осуществляет ООО «Сельские коммунальные сети».

С использованием объектов системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляется снабжение водой питьевого качества людей, проживающих в домах частного сектора и прочих потребителей (общественные здания) в населенных пунктах, входящих в состав Залесовского сельсовета.

Источниками централизованного водоснабжения в эксплуатационной зоне ООО «Сельские коммунальные сети», являются подземные воды (артезианские скважины и колодцы).

Водоснабжение осуществляется от одной скважины насосами I подъема по ниткам водовода протяженностью 6,5 км. поступает в разводящие сети в с. Залесово, в том числе в котельные для нагрева сетевой воды для нужд отопления.

В с. Владимировка Залесовского сельсовета централизованное водоснабжение отсутствует, жители пользуются индивидуальными скважинами.

Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

Источниками повышенной опасности в  Залесовском сельсовете являются оборудование котельной и тепловые сети, аварии и инциденты, на которых могут повлечь серьёзные последствия и нанести огромный ущерб.

В процессе работы котельной возникает вероятность возникновения аварийных ситуаций не только на тепловых сетях и оборудовании, относящихся к источнику теплоснабжения, но и на сетях и оборудовании топливо-, электро- и водоснабжения ресурсоснабжающих организаций.

                                       Таблица 4. Сценарии вероятных аварий

	Вид аварии
	Причина возникновения
аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования

	1
	2
	3
	4

	Остановка котельной
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых
сетей и отопительных батарей
	муниципальный

	Остановка котельной
	Прекращение подачи воды на подпитку

сети
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и
домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	муниципальный

	Остановка котельной
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей,
понижение температуры в зданиях и домах.
	локальный

	Порыв тепловых сетей
	Предельный износ сетей,
гидродинамические удары
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и
домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	муниципальный

	Кратковременное нарушение
теплоснабжения объектов
социальной
сферы
	Прорыв на тепловых сетях, человеческий фактор
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления учреждений, понижение температуры в зданиях и домах
	локальный


К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

· кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;
· полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

· причинение вреда третьим лицам;
· разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).
Выводы из обстановки:
Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:
· перебои в топливоснабжении;
· перебои в электроснабжении;
· перебои в водоснабжении;
· износ оборудования;
· неблагоприятные погодно-климатические явления;
· человеческий фактор.
2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений
Повышение уровня централизации теплоснабжения сопровождается двумя опасными рисками - риском серьезного аварийного нарушения процесса теплоснабжения и риском затяжного (сверх допустимого) времени обнаружения и устранения аварий и неисправностей.

Опыт эксплуатации систем теплоснабжения показал, что ежегодно на 100 км двухтрубных тепловых сетей приходится от 20 до 40 сквозных повреждений труб, из них 90% случаются на подающих трубопроводах. Среднее время восстановления поврежденного участка теплосети при этом (в зависимости от диаметра и конструкции его) составляет от 5 до 50 ч и более, а полное восстановление повреждения может потребовать несколько суток.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

· подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;
· подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно- коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 4;

· согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

· согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

· среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 5. Требуемая подача тепловой энергии при авариях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях
	Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t
°C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)

	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Допустимое снижение подачи тепловой энергии на отопление и вентиляцию
жилищно- коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей
категорий, %, до
	78
	84
	87
	89
	91


Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи теплоты приведён в таблице 6, по нему определены коэффициенты аккумуляции зданий.

Таблица 6 – Темпы падения внутренней температуры здания при различных температурах наружного воздуха
	Коэффициент аккумуляции, ч
	Темп падения температуры, °С/ч, при температуре наружного воздуха, °С

	
	±0
	-10
	-20
	-30

	1
	2
	3
	4
	5

	20
	0,8
	1,4
	1,8
	2,4

	40
	0,5
	0,8
	1,1
	1,5

	60
	0,4
	0,6
	0,8
	1,0


Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции теплоты для жилых и промышленных зданий массового строительства Залесовского сельсовета, принятые в расчете, установлены МДС 41- 6.2000 и приведены в таблице 7.

Таблица 7 - Коэффициенты аккумуляции для зданий типового строительства
	Характеристика зданий
	Помещения
	Коэффициент
аккумуляции, ч

	1
	2
	3

	1. Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18-0,25
	Угловые
	65-60

	
	Средние
	100-65


На основании приведенных данных осуществлен расчет времени, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т. е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача теплота.

Согласно требованиям п.6.10 СП 124.13330.2012 аварийно-восстановительные службы (ABC), численность персонала и техническая оснащенность которых должны обеспечивать полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях в сроки, указанные в таблице 8.

                                     Таблица 8. Максимальное допустимое время восстановления теплоснабжения
	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч

	1
	2

	300
	15

	400
	18


На рисунках 2 – 3 представлены номограммы для определения периодов остывания здания и проведения ремонтно-восстановительных работ соответственно в зависимости от температуры наружного воздуха и от диаметра и протяженности теплопроводов.

Номограмма на рисунке 2 построена для угловых жилых помещений кирпичных и панельных зданий со снижением температуры внутреннего воздуха помещений с +20 до +12ºС, а номограмма на рисунке 3 - для подъездов и лестничных клеток жилых зданий со снижением температуры с +15 до +3ºС. Последняя номограмма используется для определения условий недопущения замерзания систем отопления зданий.


Рисунок 2 - Номограмма для определения периодов остывания угловых жилых помещений кирпичных и панельных зданий со снижением температуры внутреннего воздуха помещений с +20 до +12ºС

[image: image10.jpg]30 30
25 25
Z rasarsoro =
g anarn ;
20
ém e .
pnaoro |
i | i LA =]
15 @ 15
i
10 10 =
/
5 5
0 X v [}
=30 20 —10 [ 04 05 06 07 08 09 1 1.1 12 1.3
Temneparypa HapyxHoro 03ayxa, °C: TTPOTAKEHHOCTS HE3ADEIEPBUDOBAHHOTD
YHBCTKE MEXY CEKUMOHUPYIOLMMM

380BIKKAMM, KM




Рисунок 3 - Номограмма для определения периодов остывания для подъездов и лестничных клеток жилых зданий со снижением температуры с +15 до +3ºС

В таблице 9 приведены временные ограничения для устранения аварийных ситуаций на объектах водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения.

Таблица 9 – Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах
водоснабжения
	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение,
час. мин.

	1
	2
	3

	1
	Отключение ХВС
	4 часа

	2
	Отключение электроснабжения
	2 часа*

	3
	Отключение газоснабжения
	2 часа


*в котельных второй категории согласно п. 4.8 СП 89.13330.2012 для питания электроприемников 0,4 кВ котлов допускается применение трансформаторных подстанций с одним трансформатором при наличии централизованного резерва и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более суток.

3. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
· на межмуниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба (далее – ЕДДС) по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее – ДДС, АДС) организаций, расположенных на территории муниципального образования, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее – ЧС).

· на муниципальном уровне – глава администрации Залесовского сельсовета;

на объектовом уровне – ООО «Сельские коммунальные сети», ОАО»Газпром газораспределение Оренбург» филиал в г. Сорочинск (Сорочинскмежрайгаз),Западное ПО  «Россети Волга»-«Оренбургэнерго».

· Номера телефонных линий экстренной помощи приведены в таблице 10.

                              Таблица 10 – Номера телефонных линий экстренной помощи
	Наименование службы
	№ телефона

	Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС)
	112

	ОМВД России по Красногвардейскому району
	102

	Скорая медицинская помощь
	03, 103

	Телефон службы спасения
	112

	Пожарная часть
	01, 101

	Аварийная электросетей
	-

	Аварийная водоканала
	-

	Аварийная газовая служба
	04


Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

Основной задачей является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточнике, тепловых сетях и системах теплопотребления.

В соответствии с действующим законодательством теплоснабжающие организации, обеспечивающие теплоснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом (далее – ответственное лицо).

Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации - администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.

Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно- восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждаются руководителем организации.

При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчер соответствующей организации или ответственное лицо принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций. При необходимости ответственное лицо организует оповещение главы сельсовета, ответственного за жизнеобеспечение Залесовского сельсовета.

О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации ответственное лицо немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам потребителей.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление теплоснабжения потребителей в обязательном порядке информируется ЕДДС.

Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

Отключение систем отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб владельцев зданий в соответствии с инструкцией, согласованной с энергоснабжающей организацией.
В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, ответственное лицо теплоснабжающей организации отдаёт распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением ЕДДС (в случае необходимости) перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.

Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:
· вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

· организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать безопасные условия производства работ;

· информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову ответственного лица теплоснабжающей организации или ЕДДС для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2 часов в любое время суток.

Взаимодействие при эксплуатации систем энергоснабжения
Администрация Залесовского сельсовета, ЕДДС осуществляют контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями утвержденных режимов работы систем теплоснабжения.
Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) потребителей диспетчерские службы теплоснабжающих и теплосетевых организаций информируют администрацию сельского поселения, ЕДДС и потребителей за пять дней до намеченных работ.

Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе потребителей, производится с обязательным информированием ЕДДС за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.

При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных сооружениях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники Залесовского сельсовета, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные водозаборные сооружения, должен за 10 дней сообщить ответственному лицу соответствующей энергоснабжающей организации, администрации Залесовского сельсовета и ЕДДС об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 10 дней или немедленно ответственному лицу соответствующей теплоснабжающей организации и ЕДДС об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений, при которых на теплоисточниках системы теплоснабжения не хватает теплогенерирующих мощностей, ответственное лицо теплоснабжающей организации по согласованию с администрацией Залесовского сельсовета вводит ограничение отпуска тепловой энергии потребителям, одновременно извещая об этом ЕДДС.

Включение новых объектов производится только по разрешению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и теплоснабжающей организации с одновременным извещением ЕДДС.

Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке потребителей, производится по разрешению персонала теплоснабжающих организаций по просьбе ответственного лица потребителя, указанного в заявке. После окончания работ по заявкам оперативные руководители вышеуказанных предприятий и организаций сообщают ЕДДС время начала включения.

План взаимодействия служб различных ведомств по ликвидации аварий на котельной представлен в таблице 14.

                                                         Таблица 11. План взаимодействия служб различных ведомств по ликвидации аварий на котельной
	№ п/п
	Тип аварийной ситуации
	Службы задействованные в ликвидации аварии и их действия

	
	
	ОМВД
	Пожарная спасательная часть
	Скорая помощь
	Администрация сельсовета
	ЕДДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Загазованность в помещении (помещениях) котельной
	
	Водитель пожарной машины выезжает на место происшествия, проводит разведку, уточняет обстановку у оператора котельной и ждет указания

руководителя  тушения  пожара
	
	Сообщает в ПЧ, обеспечивает доставку к

месту аварий ИТР, персонал газовой службы и

спецтехники
	

	2
	Неожиданное прекращение подачи газа на котельную
	
	Приводит оперативный персонал и средства в готовность
	
	Сообщает в ОМВД, ПЧ, ЕДДС.

Обеспечивает оповещение газовых служб.
	Производит оповещение согласно "Схеме оповещения", организовывает необходимые меро- приятия по восстанов- лению газоснабжения котельной после ликвидации аварийной

ситуации.

	3
	Взрыв
газовоздушной
смеси в помещении котельной
	Высылает наряд на место аварии,
обеспечивает охрану объекта и порядок. Не допускает посторонних к месту аварии
	Глава сельсовета устанавливает связь с обслуживающим персоналом, получает от него данные по обстановке (наличие электроэнергии, наличие людей в опасной зоне, наличие водоснабжения на территории

объекта и т.д.), организует действия по спасению людей, принимает меры по тушению пожара, предотвращению взрыва и проведению аварийно-

спасательных работ.
	Выезжает на место аварии, оказывает помощь пострадавшим, при необходимости доставляет в

лечебное учреждение
	Сообщает в ОМВД, ПЧ, ЕДДС, скорую помощь, газовую службу


	Производит оповещение согласно "Схеме оповещения” предприятия, организовывает необходимые мероприятия по

восстановлению газоснабжения котельной после ликвидации аварийной ситуации.

	4
	Пожар в помещении котельной
	Высылает наряд на место аварии,
обеспечивает охрану
	 Глава сельсовета 

	Выезжает на место аварии, оказывает помощь пострадавшим,
при
	Сообщает в ОМВД, ПЧ, ЕДДС, скорую помощь. 
	Производит оповещение согласно "Схеме оповещения" Предприятия,
организовывает


	№ п/п
	Тип аварийной ситуации
	Службы задействованные в ликвидации аварии и их действия

	
	
	ОМВД
	Пожарная спасательная часть
	Скорая помощь
	Ответственное лцо- администрация сельсовета
	ЕДДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	объекта, имущества и порядок. Не допускает посторонних к месту аварии
	получает данные по обстановке (наличие электроэнергии, наличие людей в

опасной зоне, наличие водоснабжения на территории объекта, наличие

сосудов, под высоким давлением и т.д.), организует действия по

спасению людей, принимает меры по тушению пожара, предотвращению взрыва и ' проведению аварийно-

спасательных работ.
	необходимости доставляет в

лечебное учреждение
	
	Необходимые мероприятия по прекращению газоснабжения котельной до

ликвидации аварийной ситуации.

	5
	Неожиданное прекращение подачи электроэнергии
на котельную.
	
	Приводит
силы
и средства готовность
	
	Сообщает
в ПЧ.
Красногвардейский РЭС.

	


4. Силы и средства для ликвидации последствий аварий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях

Силы и средства для ликвидации последствий аварий приведены в таблицах 11 и 12.
                              Таблица 12 – Силы для ликвидации аварий на источнике
	п/ п
	Наименование организации
ответственной за
ликвидацию аварийной
ситуации
	Наименова ние
привлекаем ых
организаци й
	Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы
	Время готовно сти сил и
средств час.мин
.
	Состав сил и средств
	Возможности сил и средств за 8 часов

работы

	
	
	
	
	
	Персонал чел.
	Техника ед.
	

	1
	Залесовский сельсовет
	В соответ- ствии с договором
	с. Залесово

ул.Советская ,49

83534534932
	1 час
	3
	2
	Устранение аварий
при теплоснабжен
ии


                                Таблица 13 – Средства для ликвидации аварий на источнике
	№ п/п
	Наименование материальных средств
	Единица измерения
	Количество
	Организация и место
хранения материальных средств

	1.
	Трубы стальные
	тонн
	1,0
	 Склад административного здания Залесовского сельсовета

	2.
	Задвижки
	шт
	2
	

	3.
	Электроды
	кг
	10
	

	4.
	Муфты п /э
	шт
	2
	

	5.
	Кабели силовые напряжением до 1 кВ
	км
	0.1
	

	6.
	Провода установочные
	км
	0,1
	

	7.
	Насосы центробежные
	шт.
	1
	

	8.
	рукавицы: перчатки рабочие
	пара
	10
	

	9.
	Радиаторы отопительные
	шт
	5
	


Время готовности к работам по ликвидации аварии – 45 мин.

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:
· резервы финансовых и материальных ресурсов администрации Залесовского сельсовета;

-       резервы финансовых материальных ресурсов обслуживающих организаций.
Объёмы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно- восстановительных работ в нормативные сроки.
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5. Порядок действий по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения
В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТГО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.
О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах, руководитель работ информирует единую дежурно-диспетчерскую службу Красногвардейского района (далее – ЕДДС) не позднее 20 мин. с момента происшествия, ЧС, администрацию Залесовского сельсовета.

О сложившейся обстановке население информируется через местную систему оповещения и информирования, а также посредством размещения информации на официальном сайте администрации.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает главе муниципального образования, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых помещениях на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Залесовского сельсовета.

               Таблица 14. Схема действий по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения
	№
п/п
	Мероприятия
	Исполнитель
	Адрес представления
информации
	Примечание

	6.1.
Технологическое
нарушение
(аварийная
ситуация), 
устраняемая
обслуживающим
персоналом объекта в расчетные сроки

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Оповещение
и
передача
информации о возникновении
аварийной
ситуации
на
объекте.
	
	Администрация сельсовета-

глава сельсовета

Пастухова Н.Ф.

89012475112
	

	
	
	Руководители служб в соответствии с договорами
	ул.Советская,49
	Информиро

	
	
	
	
	вание ЕДДС

83534530402

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	2
	Ликвидация
аварийной ситуации на объекте
	Руководители служб в соответствии с договорами
	Администрация сельсовета-

глава сельсовета

Пастухова Н.Ф.

89012475112

ул.Советская,49


	Информиро
вание ЕДДС

83534530402


	3
	Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим
	Руководители служб в соответствии с договорами
	Администрация сельсовета-

глава сельсовета

Пастухова Н.Ф.

89012475112

ул.Советская,49


	Информиро
вание ЕДДС

83534530402


	Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Оповещение и передача информации о возникновении аварийной   ситуации   на
объекте
предприятия, организации ЖКХ
	Руководители служб в соответствии с договорами
	Администрация сельсовета-

глава сельсовета

Пастухова Н.Ф.

89012475112

ул.Советская,49


	Информиро
вание ЕДДС

83534530402


	2
	Прибытие к месту работы оперативно штаба
	Руководители служб в соответствии с договорами
	Администрация сельсовета-

глава сельсовета

Пастухова Н.Ф.

89012475112

ул.Советская,49


	Информиро
вание ЕДДС

83534530402


	3
	Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных
сил и средств
	Руководители служб в соответствии с договорами
	Администрация сельсовета-

глава сельсовета

Пастухова Н.Ф.

89012475112

ул.Советская,49


	Информиро
вание ЕДДС

83534530402


	4
	Организация
оперативного штаба
	Руководители служб в соответствии с договорами
	Администрация сельсовета-

глава сельсовета

Пастухова Н.Ф.

89012475112

ул.Советская,49


	Информиро
вание ЕДДС

83534530402


	5
	Развертывание дополнительных

сил
и средств
для
ликвидации
аварийной ситуации
	Руководители служб в соответствии с договорами
	Администрация сельсовета-

глава сельсовета

Пастухова Н.Ф.

89012475112

ул.Советская,49


	Информиро
вание ЕДДС

83534530402


	6
	Оповещение населения
	Руководители служб в соответствии с договорами
	Администрация сельсовета-

глава сельсовета

Пастухова Н.Ф.

89012475112

ул.Советская,49


	Информиро
вание ЕДДС

83534530402


	7
	Доклады о ходе работ по локализации
и
ликвидации
аварийной ситуации
	Руководители служб в соответствии с договорами
	Администрация сельсовета-

глава сельсовета

Пастухова Н.Ф.

89012475112

ул.Советская,49


	Информиро
вание ЕДДС

83534530402


	8
	Ликвидация
аварийной ситуации и ввод объекта в
рабочий режим
	Руководители служб в соответствии с договорами
	Администрация сельсовета-

глава сельсовета

Пастухова Н.Ф.

89012475112

ул.Советская,49


	Информиро
вание ЕДДС

83534530402


	9
	Доклады
о
ликвидации
аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим
	Руководители служб в соответствии с договорами
	Администрация сельсовета-

глава сельсовета

Пастухова Н.Ф.

89012475112

ул.Советская,49


	Информиро
вание ЕДДС

83534530402



ПОРЯДОК
действий при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций,

а также Залесовского сельсовета

	№ п\п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4

	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

	1
	При поступлении информации (сигнала) в дежурно-
диспетчерские, аварийно-диспетчерские службы (далее – ДДС, АДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:

определение объёма последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов,

учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения);

принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;

организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;

организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;

принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием

маломобильных групп населения.
	Немедленно
	Дежурно-диспетчерская служба (83534530402)
газоснабжающая организация трест 

«Сорочинскмежрайгаз» - (04) , электроснабжающая организация  -РЭС Красногвардейского района  (83534531560, 

водоснабжающая организации ООО «Сельские коммунальные сети» -89228710585

Администрация сельсовета-83534534932,89012475112



	2
	Усиление ДДС, АДС (при необходимости)
	Ч+ 01 ч. 30 мин.
	Дежурно-диспетчерская служба (83534530402)
газоснабжающая организация трест 

«Сорочинскмежрайгаз» - (04) , электроснабжающая организация  -РЭС Красногвардейского района  (83534531560, 

водоснабжающая организации ООО «Сельские коммунальные сети» -89228710585

Администрация сельсовета-83534534932,89012475112




	№ п\п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4

	3
	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;

обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.
	Ч+ (0 ч. 30 мин. –
01 ч. 00 мин.)
	Дежурно-диспетчерская служба (83534530402)
газоснабжающая организация трест 

«Сорочинскмежрайгаз»- (04) , электроснабжающая организация  -РЭС Красногвардейского района  (83534531560, 

водоснабжающая организации ООО «Сельские коммунальные сети» -89228710585

Администрация сельсовета-83534534932,89012475112



	4
	При поступлении сигнала в Администрацию муниципального образования об аварии на коммунальных системах

жизнеобеспечения:
доведение информации до ЕДДС;
оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ (по решению
председателя КЧС и ОПБ Залесовского сельсовета при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием

маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей)
	Немедленно, но не позднее 20 мин.

Ч + 1 ч. 30 мин.
	Глава
администрации Залесовского сельсовета


89012475112

	5
	Проведение расчётов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в

администрацию Залесовского сельсовета
	Ч + 2 ч. 00 мин.
	Администрация сельсовета-83534534932,89012475112
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	№ п\п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4

	6
	Проведение заседания КЧС и ОПБ Залесовского сельского
поселения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ Залесовского сельсовета «О переводе звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ

Залесовского сельсовета при критически низких
температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения,

учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий

жизнедеятельности людей)
	Ч+ (1 ч. 30 мин-
2 ч. 30 мин).
	Председатель
КЧС
и
ОПБ
администрации Залесовского сельсовета

Оперативный штаб КЧС и ОПБ
администрации Залесовского сельсовета

	7
	Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ
Залесовского сельсовета
	Ч+2 ч. 30 мин.
	Глава
администрации Залесовского сельсовета

	8
	Уточнение (при необходимости): пунктов приёма эвакуируемого населения;
планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения, эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие

непосредственного участия в эвакуации населения и размещения, эвакуируемых
	Ч + 2 ч. 30 мин.
	Эвакоприёмная
комиссия
Красногвардейского района

	9
	Принятие и подготовка решения комиссии по ЧС и ОПБ Залесовского сельсовета звена территориальной

подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению Главы Залесовского сельсовета).

Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости)
	Ч+2 ч.30 мин.
	Председатель КЧС и ОПБ Залесовского сельсовета

Оперативный
штаб
КЧС
и
ОПБ
Залесовского сельсовета

	10
	Выезд оперативной группы Залесовского сельсовета на территорию, где произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для её ликвидации (по решению главы Залесовского сельсовета). Определение

количества потенциально опасных и химически опасных
	Ч+ (2 ч. 00 мин -
-3 ч. 00 мин).
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Залесовского сельсовета


	№ п\п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4

	
	предприятий, котельных, учреждений здравоохранения,
, попадающих в зону возможной ЧС.
	
	

	11
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего
состава Залесовского сельсовета (по решению главы Залесовского сельсовета).
	Ч+3 ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Залесовского сельсовета

	12
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на
коммунальных системах жизнеобеспечения.
	Ч+3 ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Залесовского сельсовета

	13
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах
жизнеобеспечения (при необходимости).
	Ч+3 ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Залесовского сельсовета

	14
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики,

жизнеобеспечению населения Залесовского сельсовета.
	Ч+3 ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Залесовского сельсовета

	15
	Организация сбора и обобщения информации:
о ходе развития аварии и проведения работ по её ликвидации;
о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения поселения; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива;

доведение информации до ОДС ЕДДС.
	Через каждые 1 час (в течение первых суток)

2 часа
(в послед. сутки).
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Залесовского сельсовета

	16
	Организация контроля над устойчивой работой объектов и систем
жизнеобеспечения населения Залесовского сельсовета
	В ходе ликвидации
аварии.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ  Залесовского сельсовета

	17
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе

аварии.
	Ч+3 ч 00 мин.
	МО МВД

	18
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
	По решению председателя комиссии по

ликвидации ЧС и
ОПБ  Залесовского СП
	Администрация Залесовского сельсовета

	По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
(переход аварии в режим чрезвычайной ситуации)


6. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

Администрация Залесовского сельсовета на постоянной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» проводит мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения, в том числе и в случае возникновения угрозы безопасности населения в результате аварии на объекте теплоснабжения:
· осуществляет подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

· принимает решение об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального характера, организует и осуществляет проведение эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;
· осуществляет информирование населения о чрезвычайных ситуациях;
· осуществляет финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и создаёт резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

· организует и проводит аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживает общественный порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращается за помощью к исполнительным органам субъектов Российской Федерации;

· содействует устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;
· создаёт и поддерживает в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;

· осуществляет сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивает, в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; разрабатывает и утверждает планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований.

7. 
Порядок
организации
мониторинга
состояния
систем теплоснабжения
Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия администрации Залесовского сельсовета, теплоснабжающих организаций при создании и функционировании системы мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории муниципального образования.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения Залесовского сельсовета – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей, оборудования котельных (далее - система мониторинга).

Целями функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

Основными задачами системы мониторинга являются:
· сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах;

· оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения;

· эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие объекты теплоснабжения.
На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют ресурсоснабжающие организации, ЕДДС, администрация Залесовского сельсовета.

Система мониторинга включает в себя:
· сбор данных;
· хранение, обработку и представление данных;
· анализ и выдачу информации для принятия решения.
Сбор данных
Система сбора данных мониторинга за состоянием объектов теплоснабжения объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями, за оборудованием отопительных котельных на территории муниципального образования. В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Собирается следующая информация:
· данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения;
· данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения;

Сбор данных организуется на бумажных носителях и в электронном виде в организациях, осуществляющих эксплуатацию объектов теплоснабжения, в администрации Залесовского сельсовета.
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 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАЛЕСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА оренбургской ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2026                                                                                                                                                    № 8-п

с. Залесово

Об утверждении Порядка проведения оценки технического состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и о создании комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Залесовский сельсовет 

Красногвардейского района Оренбургской области

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях реализации пункта 4 статьи 17 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5553; 2008, № 20, ст. 2251; № 30 (ч. 1), ст. 3597; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 49, ст. 5744; 2009, № 29, ст. 3582) и в соответствии с пунктом 5.2.53.25 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. №, и приказа Минтранса РФ от 27 августа 2009 г. № 150 "О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», Уставом муниципального образования Залесовский сельсовет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области согласно приложению 1.

2. Утвердить положение о постоянно действующей комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области согласно приложению 2.

3. Создать и утвердить состав комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно приложению 3.

4.Постановление администрации муниципального образования Залесовский сельсовет от 23.04.219 № 21-п «Об утверждении Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и о создании комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области», считать утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Залесовский вестник», подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области в сети «Интернет», на информационных стендах.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                                                              Н.Ф. Пастухов
 Приложение№1
 к постановлению администрации
 муниципального образования
 Залесовский сельсовет
от 06.02.2026 № 8-п
Порядок

проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области 
 1. Настоящий Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог (далее – Порядок) устанавливает правила определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области, требованиям технических регламентов, а также иным нормативным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования. 

2. Для целей настоящего Порядка: 

под оценкой технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области понимается установление соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, полученных на основании данных ее диагностики, требованиям технических регламентов, а также иным нормативным документам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования; 

под диагностикой автомобильной дороги местного значения понимается комплекс работ по обследованию, сбору и анализу информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования автомобильной дороги, о наличии повреждений ее элементов и причин их появления, о характеристиках транспортных потоков; 

под транспортно-эксплуатационными характеристиками автомобильной дороги понимается комплекс характеристик технического уровня автомобильной дороги и ее эксплуатационного состояния, обеспечивающий требуемые потребительские свойства автомобильной дороги; 

под техническим уровнем автомобильной дороги понимается степень соответствия нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной дороги; 

под эксплуатационным состоянием автомобильной дороги понимается степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги; 

под потребительскими свойствами автомобильной дороги понимается совокупность показателей, влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта, отражающих интересы пользователей и степень влияния на окружающую среду. 

3. К основным постоянным параметрам и характеристикам автомобильной дороги, определяющим ее технический уровень, относятся: 

ширина проезжей части и земляного полотна; 

габарит приближения; 

длины прямых, число углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов; 

протяженность подъемов и спусков; 

продольный и поперечный уклоны; 

высота насыпи и глубина выемки; 

габариты искусственных дорожных сооружений; 

наличие элементов водоотвода; 

наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения. 

4. К основным переменным параметрам и характеристикам автомобильной дороги, определяющим ее эксплуатационное состояние, относятся: 

продольная ровность и колейность дорожного покрытия; 

сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин; 

прочность дорожной одежды; 

грузоподъемность искусственных дорожных сооружений; 

объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения. 

5. К основным показателям потребительских свойств автомобильной дороги, относятся: 

средняя скорость движения транспортного потока; 

безопасность и удобство движения транспортного потока; 

пропускная способность и уровень загрузки автомобильной дороги движением; 

среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного потока; 

способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами; 

степень воздействия дороги на окружающую среду. 

6. Оценка технического состояния автомобильных дорог местного значения проводится: 

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения – администрацией муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, либо уполномоченной им организацией; 

7. Для проведения работ по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области могут привлекаться организации, имеющие необходимые приборы, оборудование, передвижные лаборатории и квалифицированный персонал, на основе конкурсов (аукционов), проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Диагностика автомобильных дорог местного значения проводится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования. Виды диагностики автомобильных дорог приведены в приложении к настоящему Порядку. 

При проведении диагностики автомобильных дорог должно использоваться измерительное оборудование приборы, передвижные лаборатории, имеющее свидетельство о поверке, утвержденное в установленном порядке. Данное оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений, либо должно быть метеорологически аттестованным. 

9. Результаты оценки технического состояния автомобильной дороги используются для: 

формирования и обновления автоматизированного банка дорожных и мостовых данных; 

заполнения форм государственной статистической отчетности; 

оценки потребности в работах по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог; 

ежегодного и среднесрочного планирования работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог; 

разработки обоснований по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, и развитию дорожной сети с выбором приоритетных объектов; 

разработки программ по повышению безопасности дорожного движения; 

определения возможности движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, по автомобильной дороге; 

организации временного ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам; 

оценки эффективности использования новых технологий, материалов, машин и механизмов при реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог; 

формирования муниципального реестра автомобильных дорог местного значения; 

иных целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области.

10.Виды диагностики автомобильных дорог общего пользования

 местного значения, расположенных на территории муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области

	№

п/п
	Вид диагностики
	Состав работ
	Периодичность

проведения

диагностики

	1
	Первичная диагностика
	Инструментальное и визуальное обследование по параметрам, влияющим на транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог
	один раз в 5 лет

	2
	Повторная диагностика
	Инструментальное и визуальное обследование с выборочным количеством параметров, влияющих на транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог
	один раз в год

(не позднее начала осеннего периода)

	3
	Приемочная диагностика
	Инструментальное и визуальное обследование по параметрам, влияющим на транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог
	при вводе автомобильной дороги (участков дороги) в эксплуатацию после строительства, реконструкции или капитального ремонта

	4
	Специализированная диагностика
	Детальное инструментальное

и визуальное обследование автомобильных дорог или участков автомобильных дорог по заданному числу параметров с использованием элементов изыскательских работ
	при определении возможности движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильной дороге, а также в иных случаях, когда необходимо выявление причин снижения параметров и характеристик элементов автомобильных дорог


Приложение № 2

 к постановлению администрации
 муниципального образования
 Залесовский сельсовет
от 06.02.2026 № 8-п
ПОЛОЖЕНИЕ

о постоянно действующей комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования Залесовский сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области
1. Общие положения
1.1. Комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Залесовский  сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области, находящихся в собственности Администрации (далее - Комиссия) является коллегиальным органом Администрации поселения, осуществляющим диагностику автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Залесовский  сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области « (далее – автомобильные дороги).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Администрации муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области, а также настоящим Положением.

1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации.

2. Основные функции Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является оценка соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов.

Диагностика автомобильных дорог осуществляется в целях получения полной и достоверной информации о состоянии автомобильных дорог и принятых мерах по устранению ранее отмеченных недостатков, дальнейшей разработки рекомендаций по снижению уровня аварийности, улучшению организации дорожного движения. Данная оценка учитывается при планировании работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

2.2. При подготовке к диагностике Комиссия изучает имеющиеся сведения об автомобильных дорогах:

- технические паспорта автомобильных дорог;

- схемы дислокации дорожных знаков;

- статистика аварийности;

- предыдущие акты оценки технического состояния автомобильных дорог.

2.3. В процессе диагностики технического состояния автомобильных дорог Комиссия определяет:

- параметры и характеристики автомобильных дорог, определяющие степень соответствия нормативным требованиям постоянных параметров и характеристик автомобильных дорог (технический уровень автомобильных дорог);

- параметры и характеристики автомобильных дорог, определяющие степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильных дорог, организации и условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильных дорог (эксплуатационное состояние автомобильных дорог);

- характеристики автомобильных дорог, определяющие совокупность показателей, влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта, отражающих интересы пользователей и степень влияния на окружающую среду (потребительские свойства автомобильных дорог).

2.4. Комиссия проводит следующие виды диагностики автомобильных дорог:

А) первичная диагностика проводится 1 раз в 5 лет;

Б) повторная диагностика проводится 1 раз в год (не позднее начала осеннего периода);

В) приемочная диагностика проводится при вводе автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) в эксплуатацию после строительства, реконструкции или капитального ремонта.

2.5. По результатам проведения диагностики автомобильных дорог составляется акт оценки технического состояния автомобильной дороги (далее – Акт), в котором указываются обследуемые параметры автомобильной дороги, заключение по оценке технического состояния автомобильной дороги и предложения по устранению выявленных недостатков (Приложение 1).

3. Полномочия Комиссии
3.1. На основании данных диагностики автомобильных дорог Комиссия устанавливает степень соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов.

3.2. В случае выявления несоответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов Комиссия вырабатывает предложения о проведении неотложных и перспективных мероприятий, направленных на их устранение.

4. Права комиссии
4.1. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать от специализированных организаций независимо от форм собственности сведения, необходимые для решения возложенных на Комиссию задач;
- вносить предложения по вопросам безопасности дорожного движения в органы, в компетенцию которых входит решение указанных вопросов.
5. Организация работы комиссии
5.1. Комиссию возглавляет председатель, который руководит работой Комиссии, дает поручения ее членам и проверяет их исполнение.
5.2. Секретарь Комиссии ведет рабочую документацию Комиссии, оповещает ее членов о сроках проведения диагностики, составляет Акт.
5.3. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов ее членов, присутствующих на диагностике автомобильной дороги, и заносится в Акт, который подписывается всеми членами Комиссии.
5.4. Оформление Акта осуществляется в срок до трех дней с момента окончания диагностики.
Приложение 1

к Положению о постоянно действующей

 комиссии по оценке технического состояния

 автомобильных дорог общего пользования

местного значения муниципального образования

 Залесовский сельсовет Красногвардейского района

Оренбургской области

АКТ

оценки технического состояния автомобильной дороги

общего пользования местного значения муниципального образования 
Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области 


с._____________                                                                                   «____» ____________ 20___ г.
Постоянно действующая комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области «, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области от ______ 20___ №____
в составе:

председателя комиссии -
секретаря комиссии -
членов комиссии -
Рассмотрев представленную документацию: _____________________________________________________________________________________
и проведя визуальное и инструментальное обследование автомобильной дороги _____________________________________________________________________________________
(указать наименование объекта и его функциональное назначение)
по адресу: Оренбургская область Красногвардейский район с. Залесово ул._______________________,   протяженностью______________________ км,
Комиссия установила следующее:

1) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной дороги (технический уровень автомобильной дороги):
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги (эксплуатационное состояние автомобильной дороги):
_____________________________________________________________________________________
3) характеристики автомобильной дороги, определяющие совокупность показателей, влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта, отражающих интересы пользователей и степень влияния на окружающую среду (потребительские свойства автомобильной дороги):________________________________________________________________
Заключение:

1. Заключение по оценке технического состояния автомобильной дороги: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Предложения по устранению недостатков, сроки их проведения, конкретные исполнители:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Председатель комиссии ____________________ /________________________/
Приложение № 3

 к постановлению администрации
 муниципального образования
 Залесовский сельсовет
от 06.02.2026 № 8-п
Состав комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области 
	Председатель комиссии:
	-глава сельсовета-  Пастухова   Н.Ф.

	секретарь комиссии:
	- специалист 1 категории администрации сельсовета — Бояркина Н.А.


Члены комиссии:

	Дубков С.В.


	-депутат Совета депутатов муниципального образования Залесовский сельсовет

	Атрелин В.Н.
	-депутат Совета депутатов муниципального образования Залесовский сельсовет

	Недорезова В.Р.
	-депутат Совета депутатов муниципального образования Залесовский сельсовет
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АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ЗАЛЕСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА    ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.02.2026





                                                           № 10-п      
О создании комиссии по актуализации паспорта безопасности   объектов культуры являющихся муниципальной собственностью администрации муниципального образования Залесовский сельсовет

 Красногвардейского района Оренбургской области
             В соответствии с Федеральным законом Федеральным законом от 20.03.2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 № 176 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)", Уставом муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области,  в целях проведения по актуализации паспорта безопасности   объектов культуры являющихся муниципальной собственностью администрации муниципального образования Залесовский сельсовет  Красногвардейского района Оренбургской области:

           1. Создать и утвердить комиссию по актуализации паспорта безопасности   объектов культуры являющихся муниципальной собственностью администрации муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области согласно приложению.

           2. Комиссии провести актуализацию паспорта безопасности   объектов культуры являющихся муниципальной собственностью администрации муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Залесовский вестник» в соответствии с Уставом Залесовского сельсовета и разместить в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельсовета                                                                                                                               Н.Ф. Пастухова  

Приложение 

 к постановлению администрации

муниципального образования

 Залесовский сельсовет

от 16.02.2026 № 10-п

Состав
комиссии по актуализации паспорта безопасности   объектов культуры являющихся муниципальной собственностью администрации муниципального образования Залесовский сельсовет

 Красногвардейского района Оренбургской области
	Наименование должности в комиссии
	Ф.И.О.
	Занимаемая должность

	Председатель комиссии
	Пастухова Н.Ф. 
	Глава сельсовета

	Заместитель председателя комиссии
	Атрелин В.Н
	Депутат Совета депутатов, (по согласованию)

	 Секретарь комиссии
	Бояркина Н.А
	Специалист 1 категории администрации сельсовета

	Члены комиссии:
	Лаврентьева Т.В.
	Заведующая Залесовским  

сельским Домом 

культуры (по согласованию)

	 
	Пискунов А.В.
	Инспектор группы 

комплексной защиты 

объектов (дислокация Плешаново) (по согласованию)

	
	Самойлов П.А.
	Начальник ОП 40 ПСЧ ФГКУ «10 отряд ФПС по Оренбургской области (по согласованию)

	
	Герцен С.И.
	Главный специалист по делам ГО и ЧС администрации МО Красногвардейский район Оренбургской области (по согласованию)


	Редактор: Н.Ф. Пастухова
Учредитель: администрация муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области.  Адрес редакции: Оренбургская область, Красногвардейский район с. Залесово, ул. Советская, дом 49
	Тираж- 10 экз. 
Газета издаётся по мере необходимости. 
Цена: Бесплатно
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п/п�
Наимено�вание ис�точника тепловой энергии�
Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч�
Протя�женность трубопро�водов ТС (в 2-х тр. исп.), м�
Матери�альная хар-тика трубопро�водов теп�ловой сети, м2�
�
�
�
Отоп�
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ГВС�
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изоля�цию�
Потери с утеч�ками�
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ные


потери�
Сум�


марная


нагрузк


а�
�
�
�
1�
Котель�ная СДК�
2,007�
0�
0�
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0,0106�
0,22871�
2,007�
280�
715,6�
�
2�
Школа�
2,609�
0�
0�
0,22768�
0,0201�
0,22871�
2,007�
320�
715,6�
�
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наружного
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�
+6�
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+4�
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30,3�
�
+2�
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�
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�
-2�
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�
-4�
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35,9�
�
-6�
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�
-8�
44�
38,5�
�
-10�
46,1�
39,6�
�
-12�
47,8�
40,9�
�
-14�
49,6�
42,2�
�
-16�
51,3�
43,3�
�
-18�
52,9�
44,4�
�
-20�
54,7�
45,6�
�
-22�
56,3�
46,7�
�
-24�
57,9�
47,8�
�
-26�
59,6�
48,8�
�
-28�
61,2�
49,9�
�
-30�
62,9�
51�
�
-32�
64,5�
51,9�
�
-34�
65,9�
53,0�
�
-36�
67,7�
54,0�
�
-38�
69,6�
54,3�
�
-39�
70�
55�
�
 





Котельная�
Подключенная нагрузка, Гкал/ч�
Потери тепловой энергии в тепловых сетях, 


Г кал/ч�
Итого,


Гкал/ч�
Установленная мощность, Гкал/ч�
Располагаемая мощность, Гкал/ч�
Резерв,


Гкал/ч�
Резерв,


%�
�
�
СДК�
0,0�
0,0�
0,0�
0,0�
0,0�
0,0�
0,0�
�
�
Школа�
0,0�
0,0�
0,0�
0,0�
0,0�
0,0�
0,0�
�
 





Наименование�
Расчетная тепловая нагрузка,


 Г кал/ч


�
Требуемая темпер., °С�
Г кал/год�
�
1�
2�
3�
4�
�
Котельные с. Залесово�
�
Котельная СДК�
0,002�
20�
06,03�
�
Школа�
0,006�
20�
14,68�
�
 





Наименование объекта теплопотребления�
количество�
�
�
2024 г�
2025�
2026�
2027�
2028-2032�
�
Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения)�
1�
1�
1�
1�
1�
�
Перспективные объекты теплопотребления�
0�
0�
0�
0�
0�
�
ИТОГО:�
0�
0�
0�
0�
0�
�
 





Наименование объекта теплопотребления�
Количество потребления тепловой энергии, Гкал/ч�
�
�
2025 г�
2026 г�
2027 г�
2028 г�
2029г�
�
Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения)�
06,03�
06,03�
06,03�
06,03�
06,03�
�
Перспективные объекты теплопотребления�
06,03�
06,03�
06,03�
06,03�
06,03�
�
 





№�
Наименование


котельной�
Размерность�
2026�
2027�
2028�
2029�
2030�
2031-2032�
�
1�
Котельная СДК�
3тыс. м�
0,0�
0,0�
0,0�
0,0�
0,0�
0,0�
�
2�
Котельная школы�
3тыс. м�
0,0�
0,0�
0,0�
0,0�
0,0�
0,0�
�
 





Источник теплоснабжения�
Средневзвешенный срок службы тепловой сети, лет�
�
Котельная СДК�
35�
�
Котельная школы�
35�
�
 








